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Противоморозная добавка - ускоритель твердения - пластификатор для бетонов и 

цементных строительных растворов
“АрмМикс Нордпласт”

АрмМикс Нордпласт - комплексная добавка с противоморозным эффектом, для бетонов и строительных растворов, которая предназначена для ускорения набора прочности растворов на цементно-песчаной основе. Улучшает физико-технические свойства растворных смесей, повышает их предел стойкости к низким температурам.  Данный продукт является готовым водным раствором на основе комплексных солей и кремнийорганических соединений. Не имеет неприятного запаха и абсолютно безвреден для здоровья человека. Состав одобрен Минздравом Российской Федерации для приготовления бетонных и строительно-ремонтных растворов для осуществления внутренних и наружных строительных работ.

Назначение

Предназначен для добавления в бетонные или другие растворные смеси для улучшения их физико-технических свойств. Ускоряет процесс затвердевания растворов на основе цемента.

Преимущества

· Увеличивает подвижность раствора до коэффициентов П3-П4

· Обеспечивает быстрый набор прочности бетонного раствора, увеличивая его более чем на 30-50% при условиях нормального твердения.

· На 10-15% уменьшает расход воды на замешивание строительной смеси.

· Уменьшает образование высолов, устраняет водоотделение и раствороотделение.

· Бетон начинает твердеть при температурах, достигающих -15°С.

· Водонепроницаемость возрастает на 2-3 ступени и может достигать коэффициента W8.

· Упрощается работа с кладочным раствором.

· Позволяет работать с низкокачественными и высококачественными цементными растворами.

· Защищает бетон от коррозии.

· При низком расходе материала, также позволяет сэкономить расход цемента на 5-15%.

· Пожаробезопасный.

Способ применения

Перед добавлением состава в воду его необходимо тщательно перемешать в заводской упаковке. Перед использованием необходимо сократить количество воды на 10-15%. После перемешивания раствора с водой его можно добавлять в растворную смесь. Также можно добавлять добавку непосредственно в готовый бетонный раствор.

АрмМикс Нордпласт предназначен для производства товарного бетона, пенобетона, тротуарных и облицовочных плиток, бордюрного камня, фибробетона, торкретбетона, для приготовления растворов для укладки стяжки и кладочных растворов.

Расход

На 100 кг цемента при температурных условиях: 

от + 35°С до + 10°С понадобится 0,8л

от +10°С до -5°С - 1 литр

от - 5°С до -10°С - 1,5 литра

от -10°С до -15°С - 2 литра

Допустимая погрешность в добавлении комплексного состава не должна превышать 50%.

Фасовка

полиэтиленовые канистры 1, 5 и 10л, бочки 200л, кубы 1 т. Плотность добавки составляет 1,2-1,4 грамм на кубический сантиметр.

Хранение

Срок хранения составляет один год. Хранится материал в заводской таре в неотапливаемых помещениях. Не замерзает при температурах до -40°С.

Транспортировка

Материал в заводской таре доставляется при помощи автомобильного, железнодорожного, а также других видов транспорта.  Транспортировка происходит в контейнерах без систем отопления, согласно всем правилам.

Контактная информация по поставке материалов: 

Тел. многокан. 8 (495) 662-89-92

Тел. 8 (495) 662-49-93

E-mail: 6628992@mail.ru 

WEB-сайт: www.fibroblok.ru
