[bookmark: bookmark0]7. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
модель АК 20
7.1. [bookmark: bookmark1]Требование к монтажу:
Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством.
Подставка закрепляется на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм.
7.2. [bookmark: bookmark2]Порядок монтажа:
(1) приложить кронштейн к стене и разметить 2 отверстия;
(2) просверлить отверстия ®8 мм и глубиной не менее 60 мм; 
(3) вставить дюбели;
(4) закрепить кронштейн шурупами на стене;
(5) собрать подставку согласно схеме [рис.1) и зафиксировать в нужном положении.

ВНИМАНИЕ! Изменение наклона основания в вертикальной плоскости производится без аппаратуры.
(6) установить бытовую технику;
(7) закрепить ремнем безопасности
[image: ]

 (
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
на взаиморасположение накладки (6) и колпачка (9), в противном случае колпачок не зафиксируется
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