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 РКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 

 MC10
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Правила техники безопасности
A. Работа с фрезеровальной машиной разрешается только квалифицированному персоналу.
B. Оператор должен быть обеспечен надлежащими средствами защиты.
C. Контакт с вращающимися и движущимися частями может привести к травмам. Перед началом эксплуатации, убедитесь что все защитные устройства установлены. Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра.
D. Будьте осторожны, избегайте контакта с глушителем при горячем двигателе, так как это может привести к серьезным ожогам.
E. Не используйте машину во взрывоопасной атмосфере, рядом с горючими материалами или в местах, где пары газа не могут быть должным образом рассеяны. Немедленно устраняйте любые утечки топлива. Регулярно удаляйте скопившуюся пыль из системы воздушного охлаждения.
F.Перед запуском устройства всегда поднимайте узел отсека для ножей с помощью регулировочной рукоятки, чтобы ножи не касались поверхности.
G.Будьте осторожны! При контакте фрезерного барабана с поверхностью может произойти рывок машины вперед.
Сборка
Фрезеровальная машина поставляется частично собранной, за исключением узла ручки. После установки рукоятки, агрегаты работающие на топливе, требуют только заправки. Картер двигателя не заправлен маслом; уровень должен быть проверен, масло залито!
Подключение зажигания
На моделях с бензиновым двигателем протяните стопорный трос под двигателем и через круглое отверстие в корпусе машины, снизу двигателя, до присоединенной клеммы на двигателе. Закрепите его на клемме, зажав плоскогубцами.
Установка барабана
1. Убедитесь что машина отключена от источника питания. Отсоедините провод от свечи зажигания, перекройте подачу топлива.
2. Наклоните машину на рукоятку (если ваша машина оснащена двигателем Honda GX390, 
машину необходимо наклонить вперед, иначе цилиндры будут залиты маслом).
3. Снимите отсек для барабана и стопорный вал.
4. Лицом к нижней части машины вставьте вал через внешний подшипник с левой стороны (если установлен двигатель Honda GX390, вал будет с правой стороны корпуса).
5. Вставьте стопорный вал через внешний подшипник .
6. С помощью торцевой головки или гаечного ключа затяните стопорный вал, повернув его против часовой стрелки.
Демонтаж барабана
1. Убедитесь что машина отключена от источника питания. Отсоедините провод от свечи зажигания, перекройте подачу топлива.
2. Наклоните машину на рукоятку (если ваша машина оснащена двигателем Honda GX390, 
машину необходимо наклонить вперед, иначе цилиндры будут залиты маслом).

3.  Используя 15/16-дюймовую головку или гаечный ключ, поверните головку вала по часовой стрелке, чтобы ослабить барабан.

4.  При повороте вала наружу барабан также будет двигаться к внешнему краю. Освободите барабан от стопорных штифтов на валу, отодвинув его назад к основанию корпуса. Выверните вал и снимите его.

Процедура запуска
Бензиновый двигатель
Важно: Установите машину в вертикальное положение и установите барабан на максимальную высоту, повернув ручку регулировки высоты в крайнее дальнее положение. 

Откройте топливный кран на бензобаке. Установите рычаг дроссельной заслонки в положение холостого хода. Установите дроссельную заслонку в закрытое положение. Запустите двигатель, откройте воздушную заслонку. Переместите дроссельную заслонку в открытое или рабочее положение, когда двигатель прогрет. Откройте дроссельную заслонку до максимального рабочего положения (3600 об/мин), закройте заслонку. Остановите двигатель через две (2) минуты. Перезапустите двигатель.
Остановка двигателя
Остановите двигатель, нажав кнопку аварийного выключателя, расположенную в верхней части рукоятки.
Обслуживание
Машина обычно работает в очень пыльных условиях. Срок службы двигателя можно увеличить, поддерживая двигатель в надлежащем состоянии. Всегда держите воздушный фильтр в чистоте. Промойте элемент в растворителе на немасляной основе. Вымойте все остатки и дайте фильтру высохнуть перед повторной установкой.
Смазка: Используйте подходящее моторное масло, рекомендованное производителем, 10W30 10W40 в зависимости от температуры воздуха. Производите замену масла по мере необходимости. Поддерживайте уровень в картере в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации двигателя.

Свеча зажигания: регулярно проверяйте и чистите свечи зажигания. Загрязненная, грязная или обугленная свеча зажигания вызывает трудности при запуске и плохую работу двигателя; установите зазор свечи зажигания в соответствии с рекомендованным зазором в руководстве по двигателю.

Выборочные проверки: Выполняйте по мере необходимости. Машину следует проверять при выключенном зажигании или отсоединенном шнуре питания. Не выполняйте проверки во время работы машины.

● Проверьте затяжку всех креплений – машина подвержена вибрации.

● Проверьте клиновидный ремень на предмет износа; отрегулируйте или замените по мере необходимости.

● Убедитесь, что колеса чистые и свободно вращаются.

● Убедитесь, что корпус внутри чистый; удалить любые наросты по мере необходимости.

● Убедитесь, что шкивы правильно выровнены, чтобы убедиться, что клиновидный ремень движется правильно (т. е. не под углом).
Замена подшипников
Важно: отключите питание. Не пытайтесь заменить, пока машина находится в рабочем состоянии

Замена уплотненного подшипника — внешняя сторона: Снимите узел приводного вала и сепаратора ножа в соответствии с процедурой замены ножа. Снимите стопорное кольцо и щит подшипника с внутренней стороны корпуса. Ослабьте и снимите фланец подшипникового узла, сняв винты и стопорные шайбы. Используя мягкую выколотку, выбейте втулку подшипника. Снимите старый подшипник и очистите детали, которые будут использоваться повторно. Осторожно запрессуйте новые подшипники во фланец. Очистите и установите крышку подшипника, следя за тем, чтобы пластина была установлена заподлицо. Установите на место втулку подшипника. Не вдавливайте втулку в нужное положение, если она смещена. Установите подшипниковый узел сбоку корпуса, но не затягивайте. Изнутри корпуса установите щит подшипника и стопорное кольцо. Отцентрируйте блок на корпусе, следя за тем, чтобы щит не цеплялся за втулку подшипника. Затяните болты, когда подшипниковый узел находится в положении свободного вращения.
Замена подшипника — со стороны привода или клиновидного ремня: снимите кожух ремня и клиновидный ремень. Ослабьте установочные винты, извлеките шпонку и снимите шкив. Снимите узел блока подшипников, удалив винты и стопорные шайбы. Снимите стопорное кольцо.. Используя мягкую выколотку, выбейте шпиндель. Следите за тем, чтобы шпиндель не имел заусенцев и не расширялся. Снимите крышку и подшипник. Осторожно вдавите новый подшипник в блок, очистите и установите крышку подшипника, убедившись, что пластина прилегает заподлицо. Вдавите приводной шпиндель в блок. Установите стопорное кольцо. Отцентрируйте и установите узел шпинделя в корпус. Установите на место шкив и шпонку. Убедитесь, что стыки шкива заподлицо с буртиком или шпинделем.
Руководство по устранению неполадок
	ПРОБЛЕМА
	ПРИЧИНА
	РЕШЕНИЕ

	БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
1. Двигатель не запускается 
	● нет топлива
● выключено зажигание 


	● Залить топливо
● Обратитесь к руководству по двигателю

	ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Ламели изнашиваются неравномерно
2. Приводной вал вышел из строя во время работы
3. Машина подпрыгивает на ровной поверхности
4. Клиновой ремень быстро изнашивае
	● Слишком низко установлен барабан 

● Неправильная установка
● Засорен барабан
● Слишком туго затянуты ламели
● Нет смазки на резьбе
● Слишком низко опущен барабан
● Шкив смещен
● Ремень подобран неправильно
● Ремень трется 

	● Поднять барабан
● Смотреть руководство по эксплуатации
● Почистить или заменить ламели
● Смазать резьбу
● Затянуть должным образом
● Отрегулируйте высоту
● Отрегулировать шкив
●Заменить ремень 

●Отрегулировать высоту машины



Храннение
Чтобы подготовить бензиновый двигатель MC10 к длительному хранению, необходимо выполнить следующие шаги:

а. Закройте топливный кран.

б. Слейте излишки топлива из топливного бака.

в. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за отсутствия топлива. Это поможет израсходовать все топливо в карбюраторе и предотвратит образование отложений из-за испарения топлива.

д. Снимите свечу зажигания и залейте в цилиндр две унции моторного масла SAE 30 или SAE 40. Медленно проверните двигатель два или три раза, чтобы масло распределилось по всему цилиндру. Это предотвратит появление ржавчины во время хранения. Замените свечу зажигания. Храните устройство в вертикальном положении в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещени.
Запуск двигателя после длительного хранения
a. Заправьте двигатель
b. Откройте топливный кран
c. Запустите двигатель. Любые лишние остатки масла быстро сгорают без вреда для работы.
Спецификация
	
	Scarifying machine MC10

	Модель
	MC10-2
	MC10-4
	MC10E

	ДxШxВ(мм)
	1000*500*1050
	1000*500*1050
	1000*500*1050

	Масса(кг)
	160
	160
	170

	Шипина реза(мм)
	250
	250
	250

	Глубина реза(мм)
	0-8
	0-8
	0-8

	Скорость вращения (об/мин)
	3600
	3600
	2900

	Двигатель
	LOCIN G390
	Honda GX390
	Электромотор

	Мощность двигателя(л/с)
	13
	13
	7.5
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Транспортировка
1. Всегда выключайте двигатель при транспортировке машины.

2. Убедитесь, что грузоподъемность грузоподъемного устройства достаточна для удержания машины (вес см. на шильдике на машине).

3. Транспортировочные колеса используются для транспортировки на короткие расстояния.
Гарантия

 На продукцию действует гарантия в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента покупки, которая распространяется на дефекты материалов или сборки, при следующих условиях. 

· Продукция эксплуатировалась и проходила техническое обслуживание в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

· Продукция не получила повреждение в результате случайности, неправильного использования или небрежного обращения.  

· Техобслуживание или ремонт осуществлялись только квалифицированными специалистами. 

Владелец несет расходы по транспортировке к авторизованной ремонтной организации и от нее, при этом риски, связанные с устройством во время его транспортировки также несет владелец.   

Гарантия не распространяется на ударные повреждения. Гарантия не распространяется на сцепления. На двигатели распространяется гарантия их производителей.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПЛАН РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ И ТЕКУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
Фрезеровальная машина изготовлена с особой тщательностью для долгих лет работы. Регламентные работы и текущее обслуживание крайне важны для длительной и бесперебойной работы машины. Внимательно ознакомившись с настоящим руководством, вы поймете, что можете самостоятельно выполнять некоторые регламентные работы. Однако при необходимости замены деталей или основного обслуживания обращайтесь к вашему дилеру. Для вашего удобства мы оставили это место для записи необходимых данных.  

	Номер счета: 
	 
	Тип машины: 
	 

	Дата покупки: 
	 
	Название дилера: 
	 

	Серийный номер: 
	 
	Телефон дилера: 
	 


	Использованные запчасти 
	
	
	
	Журнал техобслуживания 

	№ детали 
	Описание 
	Кол-во 
	Цена 
	Дата 
	Дата  
	Операция 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ВНИМАНИЕ 


Чтобы снизить риск получения травм, все операторы и обслуживающий персонал должны прочитать и усвоить эти инструкции перед началом эксплуатации, заменой деталей или выполнением технического обслуживания.














PAGE  
8

