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	ООО «Альянс-Строительные Технологии» 

ИНН 5056009188 / КПП 502701001

Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, 

ул. Угрешская 15А офис 407

Тел, факс: (495) 662-49-93, (495) 662-89-92 

E-mail: 6628992@mail.ru

WEB-сайт: www.fibroblok.ru


Упрочняющая, гидрофобная и обеспыливающая акрил-силиконовая пропитка 
для бетонных полов и цементно-песчаных стяжек
"АрмМикс Гидрофобный"

водоотталкивающая, упрочняющая, обеспыливающая и гидрофобная пропитка для внутренних и наружных работ
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Готовый состав на водной основе. Не содержит токсичных органических растворителей, не имеет запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Состав разрешен к применению и эксплуатации Минздравом РФ для внутренних и наружных работ при строительстве и ремонте жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, в т.ч. на объектах Министерства Обороны РФ. 

Назначение: Обеспыливание, упрочнение и придание водоотталкивающих свойств полусухим и классическим цементно-песчаным стяжкам (в т.ч. под теплый пол), внутренним и наружным бетонным и магнезиальным полам в цехах, складских помещениях и предприятиях пищевой промышленности. Повышение водонепроницаемости, морозостойкости, трещиностойкости и долговечности. Снижение обледенения в зимний период и облегчение уборки снега. Защита от воды, атмосферных воздействий и препятствие образованию высолов. 

Достоинства:

-  Глубоко проникает в поры цементного и магнезиального бетона, полусухих и классических цементных стяжек. 

-  Придает обработанной поверхности глянец

-  Заполняет поры и микротрещины. 

-  Повышает водонепроницаемость, морозостойкость, трещиностойкость и долговечность. 

-  Снижает или исключает обледенение обработанной поверхности в зимний период и облегчает очистку льда. 

-  Уменьшает загрязнение полов и поражение плесенью и микроорганизмами. 

-  Сохраняет паро- и воздухопроницаемость и теплоизоляционные свойства. 

-  Снижает трудоемкость и повышает качество уборки полов.
Способ применения: Перед использованием состав интенсивно перемешать (взболтать) в заводской упаковке. Нанести на чистую и сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в один - два слоя, мокрый по-мокрому до полного насыщения при температуре от +5 до +30°С. 
Не допускать образования луж состава на поверхности и не наносить на уже высохший слой. Сушка на воздухе 1 ч. Начало эксплуатации пола через 24 ч, до этого момента защищать поверхность от воды и атмосферных осадков.
Требования безопасности: Состав пожаробезопасен. Работы производить, соблюдая требования безопасности при работе со щелочами и ЛКМ. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. 

При попадании состава в глаза, на кожу или слизистые оболочки промыть их водой. Беречь от детей!

Ориентировочный расход: 0,2-0,3 л/м² (1 литр на 3-5 кв.м.) в зависимости от впитываемости, пористости и шероховатости поверхности, а также способа нанесения пропитки.

Упаковка: п/э канистры 5 и 10 л, бочки 200 л, кубы 1000 л.

Транспортирование и хранение: Упакованный состав транспортируется автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. Упакованный состав хранится в сухих помещениях при температуре не ниже +5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от увлажнения. Допустимо однократное замораживание.
Гарантии изготовителя: 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления. Допускается взвесь и осадок.    
Контактная информация: Тел. многокан. 8 (495) 662-89-92, 662-49-93, сайт www.fibroblok.ru
