Пост управления однокнопочный (кнопка "Грибок" 72мм, 1НО, без фиксации, чёрный цвет), серый-чёрный цвет, cерия P, пластиковый корпус (250В AC, 4А), IP65

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Текущий (т.е.)
	4A (250В переменного тока)

	Категория использования
	AC15

	Механический срок службы (минимальное количество)
	1000000

	Электрическая жизнь (минимальное количество)
	100000

	Напряжение изоляции (Ui)
	300 В

	Выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp)
	2.5кВ

	Диэлектрическая прочность (контакт с телом)
	2.500 В переменного тока

	Диэлектрическая прочность (контакт-контакт)
	1.500 В переменного тока

	Сопротивление изоляции
	10 МОм (500В постоянного

	тока)Рабочая Температура
	-15 /+80°С

	Степень загрязнения
	3

	Степень защиты
	IP65

	Контактный материал
	AgNi

	Кабельная секция
	1.5-2.5мм2

	Момент затяжки винта
	1.5Нм

	Отключающая способность при коротком замыкании (Ics)
	1кА



Пост управления EMAS серии P предназначены для предупреждающей и аварийной сигнализации при размещении их в стационарных установках. Пост управления изготовлены из высококачественного пластика армированного стекловолокном.
Преимущества постов управления: 
· Предназначены для кнопок с монтажным диаметром 22мм
· Легкий монтаж
· Корпус, армированный сополимером акрилонитрила бутадиена и стирола
· Механическая защита от одновременного срабатывания в противоположную сторону
· Эстетичный дизайн и удобный корпус
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