Описание
[bookmark: _Hlk106798271]Фильтры грубой очистки PROFACTOR® применяются для очистки потока фильтруемой среды от механических примесей в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, жидких углеводородов и газов. Применение фильтров обеспечивает более длительный срок эксплуатации сантехнических приборов и различной бытовой техники, подключаемой к системе водоснабжения (посудомоечные и стиральные машины, обогреватели воды и пр.). В жилых и промышленных зданиях с организованной системой учёта воды, монтаж фильтров грубой очистки перед водосчётчиками является обязательным.
Y-образные фильтры монтируются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении крышкой ревизии вниз. Стрелка на корпусе фильтра должна совпадать с направлением потока фильтруемой среды.

Преимущества фильтров грубой очистки PROFACTOR®
· [bookmark: _Hlk101344670]Латунные фильтры PROFACTOR® — в списке лучших товаров европейского качества в этой категории. Современные технологии производства с применением высококачественных материалов и комплектующих гарантируют их надёжность, повышенные эксплуатационные характеристики и долговечность;
· Корпус и пробка фильтров изготавливаются методом горячей ковки из латуни марки CW617N в соответствие с DIN EN 12165;
· Отличительная черта фильтров марки PROFACTOR® — увеличенная толщина корпуса в зоне присоединительных элементов, что гарантирует их прочность при монтаже с применением всех типов уплотнительных материалов;
· Фильтрующий элемент (сетка) из нержавеющей стали AISI 304 – долговечный материал, не окисляется, не токсичен, подходит для очистки питьевой воды;
· Пробка оснащена отверстием для пломбировки;
· Температура рабочей среды: –20°С +120°С;
· Номинальное давление: 20 бар;
· Средний срок службы: 30 лет;
· Гарантийный срок: 2 года.
