Стремянка алюминиевая SevenBerg Milano.

ПАСПОРТ. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Стремянка алюминиевая серии Milano предназначена для проведения различных видов строительных или монтажных работ на не большой (до 3м) высоте, как в быту, так и на производстве.
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	Модель
	Кол-во ступеней
	Длина в сложенном виде, см
	Ширина у основания, см
	Высота последней ступени, см.
	Рабочая высота, см
	Вес, кг

	Milano-2

	2
	61
	45
	43
	243
	2,4

	Milano-3

	3
	88
	45
	67
	267
	3,3

	Milano-4

	4
	114
	45
	91
	291
	4,2


Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ±5мм, на вес изделия ±5% 
Цвет стремянки может быть разным. 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Стремянка, шт………………………………………………………1 
Упаковочная коробка, шт……………………………………1
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Стремя́нка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу), ступени и раскладывающуюся для подъема на высоту. 
Тетива и ступени стремянки алюминиевой изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля. Задняя и передняя нога соединены между собой. Ступени имеют рифленую поверхность размером 30х18 см., позволяют работать на любой из них. Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
· Ознакомьтесь с настоящим Паспортом. 
· Внимательно осмотрите стремянку и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов. 
· Убедитесь что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте. Крайне не рекомендуется: -работать на стремянке под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств; -использовать поврежденные лестницу; -самостоятельно ремонтировать стремянку и изменять конструкцию. 
· Установите стремянку на твердой, ровной и не скользкой поверхности. 
· При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к ступеням, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела. 
· При работе на стремянке пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а так же СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве». 
· Максимально допустимая нагрузка на стремянку – 150кгс. 
· Не использовать в качестве подмостей 
· Одновременно на высоте находиться только одному человеку. 
· Не работать не неровной поверхности. 
· Наклоняться только в сторону рабочей зоны 
· Не работать вблизи открытого окна 
· Не работать вблизи незапертой двери 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
· Транспортировка стремянки в соответствии с ГОСТ 58752-2019. 
· Хранить стремянку необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения Ж3. 
· Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте стремянку водой и протрите насухо. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Стремянка алюминиевая SevenBerg серии Milano соответствует ТУ производителя и признана годной для эксплуатации. 
Дата продажи «____» ___________________20___г. (заполняется продавцом) 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. 
СРОК СЛУЖБЫ
Установленный производителем срок полезного использования стремянки составляет 3 года, с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
SevenBerg (Россия)
ООО «Арлион»
ИНН:7705680911
Телефон: +7(495) 225-4519
E-mail: info@arlion.ru   https://lestniza.ru
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