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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обуви специальной из кожи.

1. Область применения. Обувь торговой марки CEPL предназначена для использования в следующих отраслях промышленности: нефтегазовая, горнодобывающая, химическая, строительство, агропромышленная, общепроизводственные работы и др.
2. Ограничения применения. Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют (за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви). 
3. Порядок использования. При выборе и эксплуатации обуви из кожи необходимо правильно подбирать ее по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением. Во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, это приводит к снижению, либо потере защитных свойств.
4. Виды средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты ног от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (истирание, прокол, удары в носочной части энергией 200 Дж), от скольжения по зажиренным поверхностям (металлическая поверхность с глицерином, бетон, сталь, керамическая плитка с мыльным раствором), от нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от скольжения по мокрым поверхностям (бетон, сталь), в том числе с защитой от пониженных температур (при эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III)) при наличии соответствующей маркировки на этикетке.
5. Расшифровка символов защитных свойств.  З – от общих производственных загрязнений, Ми - от механических воздействий (истирания), Мп - от механических воздействий (проколов), Мун200 - от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям (металлическая поверхность с глицерином, бетон, сталь, керамическая плитка с мыльным раствором), Нс – от сырой нефти, Нм – от нефтепродуктов (продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел), Тн20 – от пониженных температур до минус 20 град. С (при эксплуатации в климатических регионах (поясах) III (II), II (III), См – от скольжения по мокрым поверхностям (бетон, сталь).
6. Сведения о безопасном применении СИЗ. Обувь предназначена для применения в качестве средств индивидуальной защиты ног. Перед применением обуви необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений. Поврежденную обувь использовать запрещается. После окончания работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материалов верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении вдали от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки. Не использовать обувь для защиты от факторов, для которых на этикетке нет соответствующих символов защитных свойств. Химические элементы, используемые в производстве обуви, не вызывают аллергических реакций.
7. Правила ухода за обувью и условия хранения. По окончании работы поверхность обуви необходимо промыть слабым мыльным раствором с использованием хозяйственного мыла и проточной воды, протереть сухой тканью и просушить. При наличии большого количества загрязнений растворами высоких концентраций кислот нейтрализовать ее содой, а сильные загрязнения высоких концентраций щелочи – промыть раствором лимонной или уксусной кислоты, дать просохнуть и промыть слабым мыльным раствором с использованием хозяйственного мыла и проточной воды, протереть сухой тканью и просушить. Сушку обуви производят в помещении при температуре воздуха не выше 50 град.С и влажности 65% (+/- 5%). При сушке обувь должна быть надета на вешала, или помещена на подставки. Обувь должна храниться в чистом виде. Упакованная обувь хранится в сухом проветриваемом помещении в условиях, предохраняющих от загрязнений, механических повреждений, попадания прямых солнечных лучей.
8. Требования по утилизации. Утилизация обуви должна производиться в чистом виде (следы химических веществ могут негативно отразиться на окружающей среде и не допускаются к попаданию в бытовые отходы) в соответствии с действующими правилами и нормами утилизации ТБО от производств.
9. Дата изготовления и срок хранения. Дата производства указана на маркировке изделия. Срок хранения – 2 (Два) года при условии соблюдения условий хранения. В процессе хранения защитные свойства не теряются.
10. Гарантии изготовителя. При соблюдении правил ухода, эксплуатации и хранения гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 70 (Семьдесят) дней со дня выдачи обуви в эксплуатацию. При несоблюдении условий инструкции гарантийные обязательства изготовителя прекращаются.
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