Вилка  - с винтовыми клеммами для жестких условий эксплуатации




Описание продукта
	номер BALS
	2155

	EAN / шт
	4024941021555

	группа продуктов
	Вилка  TE 

	сила тока
	63А

	Число полюсов
	5p (3P + N + PE)

	положение Земли
	6h

	напряжение
	200/346 240 / 415В

	частота
	50 и 60 Гц

	защита
	IP44

	идентификационный цвет
	красный RAL 3000

	технология подключения
	Винтовые клеммы в качестве коробки терминала

	Макс. Сечение проводника
	16.0 mm²


дальнейшая информация
	Дополнительная техническая информация
	Для кабелей с диаметр 16-36 мм 

С MULTI-Grip TE , разгрузкой натяжения, 

дополнительные отверстия дренажа и стопорного винта 
Соединение частей корпуса без винтов и

фиксация с помощью оснастки закрытия. 

Открытие с помощью отвертки .


материалы
	материал корпуса
	полиамид

	контакт
	Держатель контакта из полиамида , 

контакты латунь никелированная

	Вес / Unit
	0650 кг

	упаковка
	5 шт
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