ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня его продажи при соблюдении Покупателем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы поста  при его использовании не по назначению и на режимах, не соответствующих рекомендуемым, а также при обслуживании неквалифицированным персоналом.

           Дата выпуска___________________________

                                                                                                   Отметка ОТК о приёмке

Гарантийные обязательства:

ООО ТД «Дока»

109428 г. Москва,

ул. 1-й Вязовский проезд, дом 5, строение 1, помещение 1
тел.:    (495) 741-02-76, 741-02-36
факс:  (495) 741-59-06
E - Mail:  info@tddoka.ru
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                 Общество с ограниченной 
ответственностью ТД   «ДОКА»

ПОСТ ГАЗОСВАРОЧНЫЙ ПГУ-10А
на тележке
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва

2026г.
НАЗНАЧЕНИЕ


Комплект ПГУ- 10А предназначен для ручной резки и сварки металлов с применением кислорода и ацетилена.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные размеры


-
585х340х1200мм


Кислородный баллон, емкость
-
10 литров


Ацетиленовый баллон, емкость
-
10 литров


Длина рукавов


-
10 метров

Вес




-
52,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	№
	Артикул
	Товар
	Кол-во
	Ед.

	
	
	
	
	

	1
	DK.1330.00395
	Хомут 1/2" (7-13мм) (ДОКА)
	4
	шт

	2
	DK.1100.01521
	Баллон ацетиленовый 10л новый (ТГС)
	1
	шт

	3
	DK.1100.10391
	Баллон кислородный 10л новый (ЯРПОЖ) ф 133мм
	1
	шт

	4
	01301_К
	Редуктор ацетиленовый БАО-5-1,5 (РЕДИУС) В КОРОБКЕ
	1
	шт

	5
	01101_К
	Редуктор кислородный БКО-50-12,5 (РЕДИУС) В КОРОБКЕ
	1
	шт

	6
	DK.1120.01445
	Тележка для ПГУ-10А со сменными колесами
	1
	шт

	7
	07201
	Резак ацетиленовый Р2А-02 М
	1
	шт

	8
	DK.1162.06366
	Рукав ацетилен/пропан КРАСНЫЙ ф 6,3мм 1кл (БРТ) бухта 10м
	10
	м

	9
	DK.1162.06367
	Рукав кислородный СИНИЙ ф 6,3мм 3кл (БРТ) бухта 10м
	10
	м

	10
	09102
	Горелка ацетиленовая Г2-23 (РЕДИУС)
	1
	шт
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УСТРОЙСТВО


Комплект ПГУ- 10А представляет собой передвижное устройство, состоящее из тележки, на которой установлены баллон с кислородом, ацетиленовый баллон, редуктор кислородный, редуктор ацетиленовый, соединительные кислородный и газовый рукава, резак и горелка газокислородные.

ПРИМЕНЕНИЕ


Для приведения газосварочного поста в рабочее состояние необходимо:

- проверить герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;

- открыть вентиль на ацетиленовом баллоне;

- отрегулировать редукционным регулятором давление на выходе ацетиленового редуктора;

- открыть вентиль на кислородном баллоне;

- отрегулировать редукционным регулятором давление на выходе кислородного редуктора;

- открыть на 1/4 оборота вентиль подогревающего кислорода и на 1/2 горючего газа, зажечь горючую смесь; 

- отрегулировать пламя таким образом, чтобы можно было осуществлять резку либо сварку;

- по окончании работы закрыть красный вентиль резака (горелки), затем синий вентиль резака (горелки), после этого регулятор-вентиль на ацетиленовом баллоне и вентиль на кислородном баллоне.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ соблюдать требования ДСТУ-2448 «Кислородная резка, требования безопасности».

К работе с газопламенным оборудованием допускать лиц старше 18 лет, прошедших соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и имеющими соответствующее разрешение.

Эксплуатацию ацетиленового и кислородного баллонов осуществлять в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

Запрещается проводить работы при механических повреждениях и разгерметизации шлангов и их соединений, работать в промасленной одежде, использовать промасленный инструмент.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Пост разрешается перевозить в любых закрытых транспортных средствах (баллоны должны быть при этом пустыми). 

Хранить в помещении при температуре от +5С до +40С и относительной влажности воздуха не более 70%.

