ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Зарядное устройство TOPDON TORNADO30000
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Параметр
	Значение

	Наименование
	Зарядное устройство для аккумуляторов

	Модель
	TOPDON TORNADO30000 (T30000)

	Тип устройства
	Универсальное интеллектуальное зарядное устройство

	Класс товара
	Профессиональный

	Страна разработки и производства
	Китай

	Производитель
	TOPDON TECHNOLOGY Co. LTD

	Адрес производителя
	Unit 2005 20/F, No.3040 Xinghai Avenue, Qianhai Shimano Tower, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, P.R.China

	Сайт
	www.topdon.com

	Электронная почта
	support@topdon.com


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Электрические параметры
	Параметр
	Значение

	Входное напряжение
	200–240 В, 50–60 Гц

	Выходная мощность
	500 Вт макс.

	Обратный ток
	< 5 мА


2.2. Режимы зарядки и выходные параметры
	Режим
	Напряжение заряда
	Ток заряда
	Назначение

	6V/15A NORM
	7,25 В
	15 А
	9-этапная зарядка 6В свинцово-кислотных АКБ

	6V REPAIR
	7,75 В
	2 А
	Восстановление старых/сульфатированных 6В АКБ【

	12V/10A NORM
	14,5 В
	10 А
	9-этапная зарядка 12В свинцово-кислотных АКБ

	12V/30A NORM
	14,5 В
	30 А
	9-этапная зарядка 12В свинцово-кислотных АКБ

	12V/30A LITHIUM
	14,3 В
	30 А
	Зарядка 12В литий-железо-фосфатных (LiFePO4) АКБ

	12V REPAIR
	15,5 В
	3,5 А
	Восстановление старых/сульфатированных 12В АКБ

	12V/30A SUPPLY
	13,5 В
	30 А
	Режим питания (сохранение данных при замене АКБ)

	24V/15A NORM
	29 В
	15 А
	9-этапная зарядка 24В свинцово-кислотных АКБ

	24V/15A COLD AGM
	29,5 В
	15 А
	Зарядка 24В АКБ при температуре ниже 0°C

	24V/15A LITHIUM
	28,6 В
	15 А
	Зарядка 24В литий-железо-фосфатных (LiFePO4) АКБ

	24V REPAIR
	31 В
	3,5 А
	Восстановление старых/сульфатированных 24В АКБ

	24V/15A SUPPLY
	27 В
	15 А
	Режим питания (сохранение данных при замене АКБ)


2.3. Совместимость с аккумуляторами
	Параметр
	Значение

	Напряжение АКБ
	6 В / 12 В / 24 В

	Типы АКБ
	Свинцово-кислотные: Wet, Gel, MF, Cal, EFB, AGM, VRLA

	
	Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) 12В и 24В

	Ёмкость АКБ
	50 – 1000 А·ч


2.4. Условия эксплуатации и хранения
	Параметр
	Значение

	Рабочая температура
	от -10°C до +40°C

	Температура хранения
	от -20°C до +75°C

	Класс защиты корпуса
	IP20

	Охлаждение
	Вентиляторное


2.5. Габариты и вес
	Параметр
	Значение

	Габаритные размеры
	335 × 160 × 78 мм

	Вес
	2,8 кг

	Длина сетевого кабеля
	2 м

	Длина кабеля с зажимами
	2,2 м


3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
TOPDON TORNADO 30000 — инновационное интеллектуальное зарядное устройство, предназначенное для зарядки, восстановления и поддержания всех типов 6В, 12В и 24В свинцово-кислотных аккумуляторов (Wet, Gel, MF, Cal, EFB, AGM, VRLA), а также 12В и 24В литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов.
3.1. Особенности
· 9-этапный интеллектуальный цикл зарядки:
1. Проверка исходного состояния аккумулятора
2. Зарядка импульсным током для разрушения сульфатов
3. Зарядка слабым током (подготовка к основной зарядке)
4. Трёхступенчатая зарядка постоянно возрастающим током
5. Капельная зарядка до 80%
6. Зарядка до 90%
7. Поддержание напряжения до падения тока до 12,5%, зарядка до 95%
8. Зарядка током 12,5% до 100%
9. Проверка напряжения (при снижении — возврат к этапу 8)
· Автоматическое отключение при полной зарядке (без риска перезарядки)
· Режим REPAIR (Восстановление) для старых или сульфатированных аккумуляторов
· Режим SUPPLY (Питание) для сохранения подачи питания автомобиля при снятии/замене АКБ
· Возможность длительного подключения без риска перезарядки
· Светодиодная индикация состояния зарядки и ошибок
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Зарядное устройство TOPDON TORNADO 30000
	1 шт.

	2
	Зажим типа «крокодил» (кабель с зажимами)
	1 шт.

	3
	Руководство пользователя
	1 шт.


5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
· Перед использованием уточнить тип, напряжение и ёмкость аккумулятора
· Аккумуляторы должны находиться под периодическим контролем
· Не заряжать повреждённые или замёрзшие аккумуляторы
· Не использовать устройство при повреждении шнуров, клемм или корпуса
· Очищать клеммы от загрязнений и коррозии
· Не курить, исключить искры и открытый огонь
· Обеспечить хорошую вентиляцию помещения
· Надевать защитные очки при работе с аккумуляторами
· Снимать металлические украшения (кольца, цепочки, часы)
· При попадании электролита на кожу или в глаза — немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
· Размещать зарядное устройство на безопасном расстоянии от аккумулятора
· Не допускать попадания воды на зарядное устройство
· Хранить и использовать в недоступном для детей месте
· Подключать и отключать кабели только при выключенном устройстве
· Хранить в хорошо проветриваемом и сухом помещении
· При транспортировке использовать защитную упаковку
· Не выбрасывать с бытовыми отходами — сдавать в специальные пункты сбора
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Параметр
	Значение

	Гарантийный срок
	12 месяцев с даты покупки

	Гарантийное обслуживание
	Телефон: +7 (495) 972-37-78


Адрес сервисного центра:
Московская обл., Одинцовский район, пос. Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, стр.1, пав. 10
Гарантия недействительна в случаях:
· Неправильного использования, разборки или ремонта в неавторизованных сервисах
· Неосторожного обращения и нарушения режима эксплуатации
Условия гарантийного обслуживания:
Товар возвращается в точку продажи вместе с чеком в полной комплектации (включая упаковку, инструкцию, все дополнительные разъёмы)
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
· Цикл зарядки: 9 этапов
· Автоматическое отключение: есть
· Режим десульфатации: да
· Цифровой дисплей: нет



