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СВЕТИЛЬНИК Переносной общего назначения

Руководство по эксплуатации

Назначение

Светильник серии Рейнер CL80602x предназначен для общего или комбинированного освещения внутри жилых и общественных помещений, в условиях нормальной комнатной температуры и влажности. Тип, марка и модель светильника, его основные характеристики указаны на этикетке индивидуальной упаковки светильника. Параметры электрической сети и источников света указаны также на этикетке, расположенной на сетевом шнуре светильника.
1. Общие указания

1.1. Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации». 
1.2. Светильник пригоден к эксплуатации в течение не менее 6 лет со дня продажи через розничную сеть.

1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

2. Технические данные

2.1. Номинальное напряжение, частота сети ……………………………………… 230V, 50Hz 

2.2. Характеристика степени защиты светильника указана этикетке, наклеенной на сетевом шнуре светильника. 
2.3. Тип и характеристики источников света, номинальная мощность, ограничения по местам монтажа указаны на этикетке упаковки светильника. Разъяснение условных обозначений приведено на оборотной стороне настоящего Руководства по эксплуатации.

2.5. Год и неделя выпуска светильника указаны на этикетке, расположенной на сетевом шнуре светильника.

2.6. Съемные источники света (напр. галогеновые лампы накаливания), входящие в комплект некоторых светильников, предназначены только для демонстрационных целей, и не характеризуют энергетическую эффективность товара (светильника) в целом.

3. Комплект поставки

3.1. Светильник ……………………………………………………...……………………… 1 шт.

3.2. Руководство по эксплуатации ………………………………………………………… 1 шт.

3.3. Схема сборки …………………………………………………………………………… 1 шт.

3.4. Коробка …………………………………………………………………………………. 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемные лампы не входят в комплект светильника.

4. Требования по безопасности

4.1. Перед началом очистки, профилактики или заменой ламп отключить светильник от сети.
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать светильник в сырых помещениях, в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой, в замкнутых объемах, в помещениях с химически агрессивной воздушной средой. 

4.3. Запрещается использовать лампы большей мощности или иного типа, чем указанно на этикетке светильника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправный светильник, или светильник с отсутствующими элементами конструкции.

4.4.  Светильник нагревается при работе: при его неправильном монтаже и использовании имеется опасность возникновения пожара. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к нагретым элементам. Перед заменой ламп дождитесь понижения температуры светильника.

4.5. При загрязнении внешних поверхностей очистку производить сухой мягкой тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очистка светильника, находящегося под напряжением, применение растворителей и других агрессивных моющих средств.

4.6. Производитель и поставщик не несут ответственность за телесные повреждения, а также какой-либо ущерб, возникший в результате неправильной сборки и эксплуатации светильника.

5. Инструкция по монтажу и подключению
5.1. Изучите ограничения по местам применения изделия, указанные на пиктограммах упаковки. Расшифровка пиктограмм находится на обратной стороне этого руководства.

5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.

5.3. Соберите светильник согласно приложенной схеме сборки.
5.4. Установите светильник на ровной устойчивой горизонтальной поверхности.
5.5. Светильник должен находиться на достаточном расстоянии от освещаемых предметов, чтобы не вызвать их чрезмерного нагрева.

6. Транспортировка, хранение и утилизация изделия

6.1. При погрузке, транспортировке и хранении светильника должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений. 

6.2. Упаковка светильника рассчитана на нормальную влажность. Не храните светильник на улице и во влажных помещениях.

6.3. По окончании срока службы утилизируйте светильник в соответствии с территориальными требованиями.
7. Гарантийные обязательства

7.1. При соблюдении торговой организацией и потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации изготовитель гарантирует безупречную работу светильника в течении:

· 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть для светильников со съемными источниками света. Гарантия не распространяется на прилагаемые к светильнику съемные источники света. ПРИМЕЧАНИЕ: допускается потемнение электропатронов в процессе эксплуатации, такой эффект не является браком изделия.
7.2. В случае обнаружения недостатков материала или процесса изготовления, нарушения работоспособности до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника. Гарантийные услуги осуществляются путем замены или ремонта дефектных частей по усмотрению сервисного центра.
7.3. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не принимаются.

7.4. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя – небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации – изготовитель и поставщик ответственности не несут.
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Прибор не предназначен для 

эксплуатации вне зданий.

Прибор пригоден для

эксплуатации вне зданий.

Места использования

(монтажа) светильника.

Длина приложенного сетевого шнура.

Светильник оборудован

ножным выключателем.

Светильник оборудован

выключателем.

Светильником оборудован диммером 

(регулятором яркости) с непрерывной 

регулировкой

Класс 3 защиты от поражения

электрическим током

(низкое напряжение).

Класс 2 защиты от поражения

электрическим током (усиленная 

изоляция). Не соединять

светильник с заземлением.

Класс 1 защиты от поражения

электрическим током (заземление).

Жёлто-зелёный провод светильника 

соединить с       проводом заземления.

Номинальное напряжение, количество

и максимальная мощность ламп.

Наличие крепёжных элементов

в комплекте светильника.

Тип ламп и их наличие

в комплекте светильника.

Знак соответствия директивам ЕС.

Знак маркировки соответствия 

продукции техническим регламентам 

ТС (Таможенного Союза).

Светильник снабжён пультом 

дистанционного управления.

Размер отверстия под светильник, мм.

Диаметр отверстия под светильник, мм.

Светильник пригоден для монтажа на 

поверхностях с низкой огнестойкостью.

Степень защиты  от проникновения  IP

внутрь светильника предметов и влаги.

Светодиодный светильник с плавной 

регулировкой яркости.

Светильник оборудован диммером 

(регулятором яркости) со ступенчатой 

регулировкой. Управляется обычным 

выключателем.

Приблизительный световой поток 

светодиодного светильника.

Мощность и цветовая температура 

светодиодного светильника.

Сылка на инструкцию в комплекте c

светильника

Светильник требует сборки

перед использованием

прочтите

инструкцию

Изготовитель
1. Citilux Asia Со., Ltd., 528231 Humа Industrial Zone, Foshan, GD, КНР 

2. Zhongshan City Meisen Lighting Со., Ltd, 528415 No I, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР
3. ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I, комната 8, офис 37
Гарантийное обслуживание в РФ

ООО "НАУТИЛУС", 127055, г. Москва, тупик 1-й Тихвинский, дом 5-7, пом. I,
комната 8, офис 37, garant@nausvet.ru

Нормативные документы

Светильник соответствует требованиям нормативных документов:

ТУ 27.40.25-001-44089136-2021;

Сертификаты

Светильник сертифицирован. Номера сертификатов:

ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.02582/22


Заполняет торговое предприятие

      ___________________,                   «______»____________________20_____г.         

                 артикул                                                        дата продажи



          








______________________________                       




подпись продавца

        Штамп магазина и его адрес
CL80602x Manual 230204








