1.5 LOCALAN Effect Build для чистки кислотостойких поверхностей после строительства и ремонта
Для ручного и механизированного применения. Экономичный расход. 
Концентрат. Сильнокислотное умеренно пенное средство для чистки кислотостойких поверхностей после строительства и ремонта. Применимо для чистки межплиточных швов. 
Область применения
Для чистки поверхностей на строительных объектах и после ремонта, для фасадов, полов, стен производственных и складских помещений. Эффективно против цемента и строительных растворов на его основе, извести и солевых отложений, водного камня, клея, загрязнений шовных затирок, ржавых подтеков, высолов в швах, кирпичной кладке, кафеле, керамике и др. кислотостойких поверхностях, а также на мраморе, бетоне и глазурованной плитке.  
Рекомендовано для уборки в офисных и торговых центрах, на предприятиях общественного питания, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых учреждениях, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях, дошкольных, школьных и учебно-образовательных учреждениях, на промышленных предприятиях, в гостиницах. 

- Удаляет цемент, известь, солевые отложения и водный камень с кислотостойких поверхностей.
- Очищает межплиточные швы от остатков затирки и высолов.
- Справляется с ржавыми подтёками и клеевыми загрязнениями после ремонта.
- Подходит для фасадов, бетона, кирпича, керамики, глазурованной плитки и мрамора.
- Сильнокислотная формула – максимальная эффективность против строительных растворов.
- Умеренное пенообразование – удобно для механизированной чистки (аппараты высокого давления).
- Экономичный концентрат – маленький расход на литр рабочего раствора.
- Работает при ручной и машинной уборке – универсален для любых объёмов.
- Рекомендован для промышленных, складских, торговых и общественных объектов.
- Возвращает поверхностям первоначальный вид без повреждения кислотостойких покрытий.
- Сокращает время подготовки объекта к сдаче – убирает сложные загрязнения с первого применения.

Способ применения
Перед применением обязательно протестируйте средство на незаметном участке!
Недопустимо использовать неразбавленным!
Оптимальная концентрация определяется по виду, степени загрязнения, жёсткости и температуры воды и другим условиям мойки.

Ручная уборка 
Приготовить раствор из расчета 2,5-50мл средства на 1л воды в зависимости от степени загрязнения. Нанести раствор на поверхность, повторяя салфеткой/мопом из микрофибры контуры «восьмерки». При сильных загрязнениях использовать щетку с коротким жестким ворсом. Возможно использовать специальный скребок для удаления локальных отложений. Смыть водой. 
Температурный режим разведения и применения 5-40°C.
Меры предосторожности
Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности. 
Средство пожаро- и взрывобезопасно. По степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.
Состав: Вода очищенная >30%, кислота неорганическая >15<30%, ингибитор коррозии <5
PH 1
ТУ 20.41.32.110-004-31089933-2019
Хранение
Хранить в плотно закрытом виде в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от -5 до +25 С. Беречь от детей. Не смешивать с другими чистящими средствами. 
Срок годности
36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Средство после размораживания полностью восстанавливает свои свойства. 
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