
Подбор маски (лицевой части) «БРИЗ-4301М (ППМ) категории 2, изготавливаемой с подмасочниками трех размеров малого, среднего и большого с обозначением на подмасочнике букв «М», «С», «Б» определяется по длине лица пользователя (расстояния от нижней части подбородка до переносицы (см. рис. 1)).
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Рис.1 Схема измерения длины лица пользователя 

Определение размера подмасочника в соответствии с длиной лица пользователя
	Размер подмасочника
	«М»
	«С»
	«Б»

	Длина лица, мм
	До 111
	От 106 до 130
	От 125 и более
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