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ОДНОФАЗНЫЙ

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
одностороннего всасывания 
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Радиальный вентилятор PIRAT предназначен для применения системах вентиляции промышленных и жилых помещений. Применяется в системах охлаждения оборудования, бойлеров на твердом топливе, двигателей постоянного тока, охлаждения литьевых машин, а также для помещений с электрическими шкафами и серверами. 
Благодаря своей компактной конструкции вентиляторы удобно монтировать в ограниченном пространстве.

Радиальный вентилятор PIRAT может использоваться с воздуховодами и быть интегрированным в общедомовую систему вентиляции. 
Мотор колесо из оцинкованной стали, температурный режим эксплуатации от -30 Со до +60 Со 
ВНИМАНИЕ!
Вентилятор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использование прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором!
Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистом-электриком, имеющим специальный допуск к выполняемым работам.
Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки или открытый огонь.

Не допускается попадание воды и моющих средств на электродвигатель! 

Все работы по монтажу, подключению и обслуживание вентилятора - проводить только при снятом напряжении сети. 

Убедитесь, что электрическое питание выключено!

размеры и характеристики PIRAT 150
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монтаж вентилятора

Центробежный вентилятор PIRAT – поставляется в индивидуальной упаковке полностью готовым к работе. К клеммной коробке подключен электрический шнур с вилкой. К вентилятору прикреплён монтажный кронштейн – для удобства монтажа и съёмная защитная сетка на приточном отверстии.
Вентилятор однофазный, для использования в электрической сети 220 Вольт 50 Гц.
Все работы по монтажу, подключению и обслуживание вентилятора - проводить только при снятом напряжении сети. 
Убедитесь, что электрическое питание выключено!
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РЕКОМЕНДАЦИИ по монтажу и эксплуатации:
Вентиляторы PIRAT предназначены для монтажа с воздуховодами соответствующего сечения. 
· рабочий режим эксплуатации вентиляторов PIRAT: -30 + 60 Сo 
· убедитесь, что кронштейн вентилятора надежно закреплён, воздуховоды плотно присоединены – чтобы не возникало вибраций от воздушного потока.                 Для качественного соединения рекомендуем между фланцем вентилятора и воздуховода – использовать уплотнитель (приобретается отдельно). 
· Защитную решетку на приточном отверстии можно снять и на её место установить фланец (приобретается отдельно) для круглых или прямоугольных воздуховодов – если необходимо обеспечить приток воздуха к вентилятору из определенного места или помещения (например, снаружи дома).

· избегайте на вентиляционной трассе излишних изгибов воздуховодов – тем самым повышаете её эффективность.
· для максимальной эффективности системы вентиляции – не устанавливайте сразу после вентилятора горизонтальные и вертикальные отводы.

· запрещается устанавливать на открытом воздухе, иначе это может привести к неисправности. 
· при подключении к линии электропитания на линии электропитания должен быть установлен всеполюсный выключатель питания с расстоянием контакта >3 мм, а подключение должно выполняться в соответствии с техническими регламентами по электрооборудованию.
· необходимо избегать обратного потока газа в помещение из открытых воздуховодов или другого оборудования с открытым огнем.
· к вентилятору может быть подключен плавный регулятор скорости (приобретается отдельно).
ООО "ТД ВИЕНТО" 
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