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Аппарат сварочный

GOODEL
PRO MIG-501P / MIG-501PW

Паспорт изделия

















Храните паспорт изделия в течение всего срока эксплуатации.

Инверторный сварочный аппарат PRO MIG-501P предназначен для ручной и полуавтоматической сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволоками диаметром от 0,6 до 1,6 мм, ручной электродуговой сварки покрытым плавким электродом и высокочастотной сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов в соответствии с техническими характеристиками. Аппарат отличает применение микропроцессорного управления с функцией синергетики и наличие импульсных режимов сварки. Модель PRO MIG-501PW дополнительно оснащается блоком жидкостного охлаждения сварочной горелки.

Изготовитель изделия: Shanghai Epweld Industrial Co. Ltd.
3th Floor, No.2-24, 7508 Alley, Hunan Gong Road, Pudong New Area, Шанхай, Китай

Страна производства изделия: Китай 

Уполномоченный представитель / импортёр: ООО «ТехноСварКомплект»
625504, Тюменская область, Тюменский р-н, р.п. Боровский, ул. Набережная, д. 52, стр. 1
Тел.: 8-800-1000-546 E-mail: sale@goodel.ru 

Аппарат соответствует требованиям:
1) Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
2) Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
3) Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
4) Технического регламента Евразийского Экономического Союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
	[bookmark: _GoBack]Параметр
	PRO MIG-501P/PW

	Параметры сети электропитания
	AC 3~ 380В ±10% 50/60Гц

	Номинальная потребляемая мощность в режиме MIG/TIG/MMA, кВт
	
	21,5/18/23

	Максимальный потребляемый ток в режиме MIG/TIG/MMA, А
	
	33/27,5/35

	Диапазон значений выходного тока (в режиме MIG), А
	
	40 … 500

	Диапазон значений выходного напряжения (в режиме MIG), В
	
	10 … 50

	Выходное напряжение холостого хода, В
	66

	Продолжительность включения (ПВ) при 40°С
	100%@400A; 60%@500A

	Коэффициент мощности
	0,7

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96
	IP23

	Класс изоляции
	H

	Допустимый эквивалентный уровень шума, дБА, не более
	80

	Габариты (для модели PRO MIG-501P), мм
	

	Габариты (для модели PRO MIG-501PW), мм
	

	Масса (для модели PRO MIG-501P), кг
	

	Масса (для модели PRO MIG-501PW), кг
	

	Срок службы, лет, не менее
	6

	Срок хранения со дня изготовления, лет, не менее
	2


Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации. Утилизация аппарата не требует дополнительных средств и мер безопасности и выполняется в соответствии с действующим на момент утилизации законодательством.
Комплект поставки
	Наименование
	Кол-во, шт.

	Аппарат сварочный с подающим устройством и кабелем питания 2 м.
	1

	Горелка MIG 5 м.
	1

	Кабель сварочный с зажимом массы 2 м.
	1

	Кабель контрольный 5 м.
	1

	Тележка
	1

	Блок жидкостного охлаждения (только для PRO MIG-501PW)
	1

	Шланг газовый 3 м.
	1

	Хомуты 
	2

	Ролик 1,2/1,6 мм
	2

	Руководство по эксплуатации изделия
	1

	Паспорт изделия
	1


По отдельному договору поставки могут быть включены дополнительные элементы комплектации.
Гарантии изготовителя 
1. Всё сварочное оборудование Goodel проходит тщательную предпродажную проверку и жёсткий контроль качества. Разработчики и технологи компании уже многие годы непрерывно и тщательно совершенствуют и делают все более надёжными и неприхотливыми наши сварочные аппараты. Мы гарантируем качество и надежную работу аппарата в течение 24 месяцев с даты его продажи. 
2. Сведения о продаже вносятся в паспорт изделия организацией, осуществляющей продажу. При отсутствии сведений о продаже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска аппарата.
3. В течение гарантийного срока уполномоченный представитель обязуется, при условии соблюдения требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации, безвозмездно устранить дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя, путём ремонта дефектного изделия, а при невозможности выполнения ремонта – путём его замены на аналогичное.
4. Гарантийный ремонт осуществляется сервисной службой уполномоченного представителя (в том числе посредством сети авторизованных сервисных центров). Для ремонта в рамках настоящих гарантийных обязательств следует предоставить дефектное изделие и настоящий паспорт продавцу или в авторизованный сервисный центр. Сервисная служба вправе запросить документальное подтверждение приобретения изделия. 
5. Помимо упомянутого обязательства безвозмездного устранения недостатков, данная гарантия не подразумевает каких-либо иных прямо или косвенно вытекающих из её сути обязательств уполномоченного представителя, в том числе, обязательства возмещения убытков, причинённых неработоспособностью оборудования. Сумма гарантийных обязательств уполномоченного представителя ограничена стоимостью изделия. Данная гарантия распространяется на сварочное оборудование Goodel, легально приобретённое на территории РФ, регулируется действующим законодательством РФ и не ограничивает законные права потребителей.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты, имеющие:
· дефекты, вызванные воздействием внешних факторов (попадание пыли, влаги, посторонних предметов, воздействия агрессивных сред, механическое, тепловое воздействие), включая, но не ограничиваясь, следующим: деформированные и разбитые корпусные/крепёжные элементы, выломанные, сорванные или выгоревшие разъёмы, сломанные или продавленные кнопки, дисплеи, потенциометры, переключатели, оборванные кабели и шлейфы, сломанные лопасти вентиляторов, заклинившие вентиляторы при наличии загрязнений;
· дефекты, вызванные несоблюдением указаний по обслуживанию и эксплуатации, в т.ч. пробой силовых элементов при наличии загрязнений внутри корпуса;
· дефекты, вызванные механическими, или электрическими, или тепловыми перегрузками, в т.ч. повреждения аппарата вследствие подачи повышенного напряжения питания (пробой варисторов, входных конденсаторов, диодов, транзисторов) или несоблюдения ПВ (обгорание силовых клемм и проводников);
· дефекты, вызванные использованием неисправных, или несовместимых, или неподходящих аксессуаров или расходных материалов;
· естественный износ деталей и расходных материалов, возникающий в ходе нормальной эксплуатации изделия;
· несущественные отклонения от заявленных свойств и малозначительные дефекты, не влияющие на возможность использования изделия по назначению и не ограничивающие такое использование;
· внешние визуальные дефекты, отсутствовавшие в момент отгрузки изделия продавцом. 
7. Гарантийные обязательства аннулируются при обнаружении:
· повреждения гарантийной пломбы (при наличии таковой с завода), повреждения или нечитаемости серийного номера;
· изменений в конструкции аппарата;
· попыток самостоятельного ремонта или модификации, в т.ч. при передаче аппарата в частично или полностью разобранном виде, с недостающими крепёжными элементами, внутренними компонентами;
· коррозии, следов влаги, на внутренних компонентах аппарата;
· стружки, окалины, металлической или угольной пыли внутри аппарата, а также сильных загрязнений.

Сведения о продаже

Дата выпуска ____________________________________


Номер изделия___________________________________

											М.П.
Дата продажи ____________________________________
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