ИКС-1А «Базовый» - микромиллиомметр
Описание
[bookmark: _GoBack]Микромиллиомметр ИКС-1А — высокоточный портативный прибор для измерения малых активных сопротивлений постоянному току в диапазоне от 1 мкОм до 200 Ом. Прибор предназначен для диагностики и контроля электрического оборудования в полевых и лабораторных условиях.
Благодаря компактным размерам, встроенному аккумулятору и высокой точности измерений ИКС-1А подходит для оперативного контроля контактных соединений, металлосвязи, обмоток электрических машин и трансформаторов.
В комплектации «Энергетик» прибор поддерживает измерение сопротивления обмоток трансформаторов мощностью до 1000 кВА.
Область применения
· Измерение болтовых, сварных и контактных сопротивлений.
· Контроль сопротивления металлосвязи.
· Диагностика обмоток мотор-генераторов гибридных автомобилей.
· Контроль сопротивления колёсных пар по ГОСТ 31536-2012.
· Измерение сопротивления обмоток трансформаторов до 1000 кВА.
Особенности ИКС-1А
· Диапазон измерения сопротивления от 1 мкОм до 200 Ом.
· Базовая погрешность измерений — 0,1 %.
· Встроенный аккумулятор для автономной работы.
· Проведение сотен измерений без подзарядки.
· USB-интерфейс для связи с ПК, зарядки и настройки прибора.
· Масса всего 0,25 кг.
· Компактные размеры 140 × 100 × 35 мм.
· Межповерочный интервал — 3 года.
	Параметр
	Значение

	Диапазон измеряемого сопротивления
	1 мкОм ... 200 Ом

	Измерительный ток
	10 мА…1,2 А

	Базовая погрешность измерений
	±0,1%

	Время одного измерения
	не более 3 с

	Габаритные размеры, мм
	140х100х35

	Масса без проводов, кг
	не более 0,25

	Рабочая температура
	от -20 до +55°С

	Питание
	автономное, от аккумулятора

	Зарядка аккумулятора
	от сети 220В, 50Гц или от USB

	Автономность
	не менее 160 замеров



Комплектация ИКС-1А «Базовый»
· ИКС-1А «Базовый» — 1 шт.
· Провода измерительные длиной 1,5 м с шириной схвата до 25 мм — 2 шт.
· Провод USB для подключения к ПК — 1 шт.
· Блок питания с USB-выходом — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
· Сумка для переноски — 1 шт.

