Е6-42 (без интерфейса) – мегаомметр
Описание
Мегаомметр Е6-42 — многофункциональный переносной цифровой измерительный прибор, предназначенный для диагностики состояния изоляции электрооборудования, кабельных линий, трансформаторов, электродвигателей и электрических установок. Прибор применяется при пусконаладочных работах, техническом обслуживании и испытаниях электроустановок перед вводом в эксплуатацию.
Модель обеспечивает измерение сопротивления изоляции в диапазоне от 1 кОм до 1 ТОм с регулируемым испытательным напряжением от 50 до 2500 В с шагом 10 В. Также прибор позволяет измерять внешнее переменное напряжение от 40 до 700 В и постоянное напряжение от 40 до 1000 В.
Мегаомметр автоматически рассчитывает коэффициенты абсорбции DAR и поляризации PI, позволяя оценивать состояние изоляции оборудования. Дополнительно реализованы функции определения наличия внешнего напряжения и косвенного обнаружения токов утечки или короткого замыкания в измеряемой цепи.
Прибор оснащён светодиодной матрицей 32 × 8 с высокой контрастностью и широким углом обзора, обеспечивающей удобную работу даже при низких температурах и недостаточном освещении. Встроенная литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея 7,2 В / 1100 мА·ч заряжается через разъём mini USB.
Ударопрочный корпус из поликарбоната BASF со степенью защиты IP67 обеспечивает надёжную работу прибора в жёстких условиях эксплуатации. Для удобства переноски предусмотрены регулируемый плечевой ремень и съёмная клипса для крепления на ремень.
Мегаомметр Е6-42 внесён в Государственный реестр средств измерений РФ № 90474-23.
Особенности
· Измерение сопротивления изоляции от 1 кОм до 1 ТОм.
· Испытательное напряжение от 50 до 2500 В с шагом 10 В.
· Измерение переменного напряжения 40–700 В.
· Измерение постоянного напряжения 40–1000 В.
· Автоматический расчёт коэффициентов DAR и PI.
· Определение наличия внешнего напряжения.
· Косвенное обнаружение токов утечки и короткого замыкания.
· Светодиодный дисплей 32 × 8 с высокой контрастностью.
· Встроенный LiFePO4 аккумулятор 7,2 В / 1100 мА·ч.
· Зарядка через mini USB.
· Ударопрочный корпус из поликарбоната BASF.
· Степень защиты IP67.
· Рабочая температура от —30 до +50 °C.
· Компактная и надёжная конструкция.
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	Параметр
	Значение

	Диапазон измерения сопротивления изоляции
	от 1 кОм до 1 ТОм

	Испытательное напряжение
	100, 250, 500, 1000, 2500 В или от 50 В до 2500 В с шагом в 10 В

	Измерение напряжения переменного тока
	от 40 до 700 В

	Измерение коэффициента абсорбции
	да

	Дисплей
	Светодиодная матрица с повышенной яркостью 32×8 (80×20 мм)

	Интерфейс
	опционально USB

	Рабочие условия эксплуатации
	от -30°C до +50°C, влажность до 90%

	Габариты и вес
	205×115×115 мм, не более 1,5 кг

	Госреестр СИ РФ
	№90474-23 до 13.11.2028 г.

	Межповерочный интервал
	2 года

	Базовая погрешность измерения сопротивления изоляции
	2,5%

	Ток в измерительной цепи
	не более 2 мА

	Измерение напряжения постоянного тока
	от 40 до 1000 В

	Измерение коэффициента поляризации
	да

	Память
	20 ячеек

	Параметры питания
	Аккумулятор LiFePO4 7,2 В, 1800 мАч

	Тип корпуса
	Пластиковый ударопрочный вертикальный кейс IP67

	Габариты и вес в упаковке
	275×215×135 мм, не более 2,2 кг

	Гарантийный срок
	2 года


Комплектация Е6-42 (без интерфейса)
· Мегаомметр Е6-42 — 1 шт.
· Кабель измерительный красный — 1 шт.
· Кабель измерительный черный — 1 шт.
· Щуп измерительный красный — 1 шт.
· Щуп измерительный черный — 1 шт.
· Зажим типа «крокодил» красный — 1 шт.
· Зажим типа «крокодил» чёрный — 1 шт.
· Сетевое зарядное устройство 5 В, 1А с кабелем Type-C — 1 шт.
· Наплечный ремень — 1 шт.
· Сумка для переноски — 1 шт.
· Упаковка транспортная — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Дополнительная комплектация
· Кабель измерительный экранированный — 1 шт.
· Кабель соединительный жёлтый с зажимом типа «крокодил» — 1 шт.
· Кабель USB K40 — 1 шт.
· Кабель USB K42 — 1 шт.
· Методика поверки — 1 шт.
