ИКС-30А – микроомметр цифровой
Описание
Микроомметр ИКС-30А — универсальный прибор для измерения сопротивления постоянному току в индуктивных и безындуктивных цепях. Прибор предназначен для измерения переходных сопротивлений высоковольтных выключателей, сопротивления обмоток силовых трансформаторов, а также обмоток трансформаторов тока и напряжения.
Благодаря широкому диапазону измерения сопротивления от 1 мкОм до 100 кОм и измерительному току до 30 А прибор обеспечивает высокую точность и малое время измерений, что делает его эффективным решением для обслуживания подстанций 35–110 кВ.
ИКС-30А оснащён интерфейсом Bluetooth для дистанционного управления, встроенной схемой демпфирования для безопасного измерения высокоиндуктивных цепей и поддерживает формирование протоколов испытаний через мобильное приложение для Android.
Область применения
· Измерение сопротивления обмоток силовых трансформаторов.
· Измерение сопротивления обмоток трансформаторов тока и напряжения.
· Контроль переходного сопротивления высоковольтных выключателей.
· Измерение сопротивления токоведущих цепей и соединений.
· Контроль кабельно-проводниковой продукции.
Измерение высокоиндуктивных цепей
ИКС-30А предназначен для работы с высокоиндуктивными объектами, включая силовые трансформаторы, ТТ и ТН.
Встроенная схема демпфирования обеспечивает безопасный сброс энергии, накопленной в магнитопроводе во время измерения, и быстрое снижение тока в обмотке после завершения измерений.
Bluetooth и мобильное приложение
Интерфейс Bluetooth позволяет выполнять дистанционный запуск измерений, пересчёт сопротивления обмоток по температуре и формирование протоколов испытаний при помощи смартфона или планшета на базе Android.
В мобильном приложении реализован режим «Контроль кабеля» для проверки кабельно-проводниковой продукции по нормативным параметрам.
Функциональные возможности
· Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов.
· Измерение сопротивления обмоток ТТ и ТН.
· Измерение переходных сопротивлений высоковольтных выключателей.
· Контроль сопротивления кабельно-проводниковой продукции.
· [bookmark: _GoBack]Пересчёт сопротивления по температуре.
· Формирование протоколов испытаний.
Особенности
· Диапазон измерения сопротивления от 1 мкОм до 100 кОм.
· Измерительный ток до 30 А.
· Измерение высокоиндуктивных цепей.
· Bluetooth для дистанционного управления.
· Аккумуляторное питание.
· Встроенная схема демпфирования.
· Малый вес и компактные размеры.
· Межповерочный интервал — 5 лет.
Программное обеспечение
Программное обеспечение ИКС-30А предназначено для настройки прибора, дистанционного измерения сопротивления и формирования протоколов испытаний однофазных и трёхфазных трансформаторов.
Комплектация ИКС-30А
· Измерительный прибор — 1 шт.
· Комплект измерительных проводов длиной 7 м с зажимами типа «крокодил» до 55 мм — 1 компл.
· Зарядное устройство от сети 220 В 50 Гц с выходом 2 А — 1 шт.
· Сумка или пластиковый кейс для переноски проводов — 1 шт.
· Шунт типа 75ШСММ3-75-0,5 или аналог — 1 шт.
· Руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
Дополнительная комплектация
· Комплект измерительных проводов длиной 12 м с зажимами типа «крокодил» до 55 мм — 1 компл.
· Комплект измерительных проводов длиной 12 м с зажимами типа «крокодил» до 85 мм — 1 компл.
· Комплект измерительных проводов длиной 7 м с зажимами типа «крокодил» до 85 мм — 1 компл.
· Комплект измерительных проводов длиной 3 м с подпружиненным штыревым щупом — 1 компл.






Характеристики
	Параметр
	Значение

	Диапазон измеряемого электрического сопротивления
	1 мкОм...100 кОм

	Измерительный ток
	до 30 А

	Базовая погрешность измерений
	±0,1%

	Габариты прибора, не более
	240х200х110 мм

	Масса без измерительных проводов, не более
	2,2 кг

	Разрешение дисплея
	128х64

	Рабочая температура
	от -20 до +55°С

	Питание
	от встроенного аккумулятора или от сети переменного тока 220 В (через зарядное устройство)



