Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА - генератор звуковой частоты

Описание Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА
Генератор звуковой частоты Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА предназначен для создания в трассах скрытых коммуникаций (кабельных линиях и электропроводящих трубопроводах) электрических колебаний с целью их трассировки и поиска мест повреждения поисковым приемником.
Преимущества нового Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА – 2025г.
1. Новый сенсорный экран.
2. Удобный современный интерфейс управления.
3. Возможность выбора многочастотности для работы с разными поисковыми устройствами (приемниками разных производителей).
4. Реализован цифровой вариант для работы в ЦЭТЛ.
5. Новая функция автоматического согласования.
6. Установлен новый, мощный, высокопроизводительный котроллер для обработки информации.
7. Расширение предустановок: функция прогрева кабеля, автоматическое определение рабочих оптимальных частот и т.д.
8. Новая интеллектуальная система режима безопасности.
9. Пластиковый кейс на колесиках для переносной версии ГЗЧ.
Условия эксплуатации
. рабочая температура окружающей среды от - 20 до + 50 °С;
. относительная влажность не более 80% при 35 °С;
. атмосферное давление от 630 до 830 мм рт. ст.;
. синусоидальные вибрации с перегрузкой 5g в диапазоне частот 20...120 Гц (в выключенном состоянии);
. удары с перегрузкой 10g (в выключенном состоянии);
. электромагнитные помехи в полосе частот 1 МГц... 1 ГГц с напряженностью электрического поля до 200 В/м, индукцией магнитного поля до 1 мТл (в выключенном состоянии).

Комплектация генератора Атлет ГЗЧ-2500
· Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА - 1 шт.
· Кабель с клипсами (крокодилами), 3 метра - 2 шт.
· Кабель заземления с кронштейном, 5 метров - 1 шт.
· Штырь заземления - 1 шт.
· Руководство по эксплуатации - 1 шт.
· Паспорт - 1 шт.

Характеристики Атлет ГЗЧ-2500 МП-ТА
	Параметр
	Значение

	Напряжение питающей однофазной сети, В
	220 + 10%

	Частота питающей сети, Гц
	50 + 2

	Максимальная выходная мощность, Вт, не менее
	2500

	Максимальное выходное напряжение, В, не менее
	300

	Максимальный выходной ток, А, не менее
	50

	Частота генерации, Гц
	от 512 до 9820

	Количество фиксированных значений частоты генерации
	20*

	Диапазон сопротивления нагрузки, От
	0,5 - 1500

	Потребляемая мощность, не более, Вт
	3000

	Габаритные размеры, мм
	485х330х180

	Масса, не более, кг
	20

	Срок службы прибора
	не менее 10 лет
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