 (
Позиционирование
) (
Заточка режущей кромки
) (
Цанга
) (
Выключатель
) (
Патрон
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Державка заточки
 
               
 
          
      
Винт боковой крышки 
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Характеристики
 
и
 
эксплуатация
■
 
Станок обеспечивает точную и быструю заточку, простой в эксплуатации, заточка лёгкая и не требует дополнительных навыков.
■
 
Невысокая цена и высокая эффективность.
■
 
Оборудован алмазным заточным диском из Тайваня, крепким и точным.
■
 
Мощный двигатель с электронным управлением
: стабильная 
частота и высокая мощность
, 
можно использовать в течение длительного времени.
) (
Мод.
Диапазон
Питание
 Мотор
/
Скор.
Вес
Размер
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6
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13
-
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26
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220
В
 50
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Гц
120
Вт
/
4800
об
25
Кг
430×230×210
)Z26 Заточной станок
	




         Заточной станок
   Сертификат соответствия





Номер ：              

                Серийный ном. ：              

             Проверяющий:                            

Дата производства：              


Производственный и сборочный процессы полностью соответствовали стандартам завода-производителя.





Z26 Комплектация

	Шестригран.
	(3, 4, 5, 6, 8)мм

	Патрон
	φ48  1  шт

	Цанги
	φ12-φ26

	  Диск
	CBN или SDC



1. Высокая эффективность, качество, хорошая заточка.
2. Теоретическая гарантия точности: 0,02 мм.
3. Простота в эксплуатации, удобство, быстрота.
4. Шлифовальный круг CBN: подходит для шлифования белой стали. SDC: Подходит для заточки твердого сплава.



[bookmark: bookmark26]Процесс работы

Сборка зажимов концевой насадки с цангой и наконечником. Для сборки выполните шаги 1, 2, 3, 4 на рисунках. Сначала выберите диаметр сверла, затем подберите цангу и инструмент.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Вставьте цангу в зажим под соответствующим углом и затяните гайку. Перед регулировкой определите центральную кромку, должна быть примерно параллельна канавке


паралелль[image: ]

Гарантийный талон
Уважаемый пользователь:
[bookmark: _Hlk101186570]Содержание этого сертификата должно быть правильно заполнено, в противном случае он будет считаться недействительным, а модель в информации о продукте, должна соответствовать фактической модели гарантированного продукта;
Необходимый талон на гарантийное обслуживание храните в надежном месте, он не подлежит замене;
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
1. Непредоставление действительного гарантийного сертификата и действительного документа о покупке или изменение гарантийного сертификата без разрешения.
2. Модель изделия и номер в гарантийном талоне не соответствуют фактическому изделию.
 3. Повреждение, вызванное неправильным использованием, обслуживанием или хранением.
4. Неисправность, вызванная несчастным случаем, самостоятельной разборкой, повреждением или ремонтом в неавторизованном центре.
5. Ущерб, вызванный обстоятельствами непреодолимой силы. (природная катастрофа)
Гарантийный срок данного товара составляет: с даты покупки (дата выставления счета), гарантия на двигатель один год. На другие аксессуары гарантия не распространяется. (Например: упаковка, искусственные повреждения внешнего вида продукта, отсутствующие аксессуары не включены в гарантию)


	Форма обратной связи

 (
Продукт
：
                              
Дата покупки
：
                             
)Имя：                                     
Телефон：                              
Адрес：                                                                                          
 (
Телефон
：
                                   
)Подпись：                                      
Обратная связь：                                                                                                  


Печать продавца:





Техника безопасности

[bookmark: _Hlk101174620]1. Перед запуском проверьте, соответствуют ли напряжение и частота двигателя источнику питания.
2. Вилка и розетка должны быть затянуты, без ослабления или плохого контакта.
3. Сразу после неисправности или необычного звука отключите питание, а затем проверьте станок.
4. Не позволяйте станку работать без присмотра, обязательно остановите ее по завершению. Когда внешнее питание отключено, нажмите красную кнопку.
5. Не работайте на станке, если вы устали или выпили алкоголь или анестетики.
6. Если детали и принадлежности станка повреждены, пожалуйста, не меняйте их произвольно. Следует использовать соответствующие детали с одинаковыми характеристиками. Лучше всего использовать аксессуары одной модели от производителя.

Настройка и работа

[bookmark: _Hlk101175003]1. Перед запуском проверьте, заблокированы ли запорные механизмы станка, есть ли какие-либо неисправности и исправна ли электрическая часть.
2. После работы удалите пыль и грязь, а на неокрашенную поверхность следует наносить масло против ржавчины.












Калибровка
*. Пожалуйста, поверните ручку регулировки положения в соответствии с диаметром сверла, обратитесь к таблице размеров!
Вставив блок зажима сверла, поверните его вправо и зафиксируйте внизу. Вытащив набор зажимов для сверла, убедитесь, что полотно сверла параллельно толщине. Если он не параллелен, вам нужно установить его снова. Если диаметр сверла отличается, блок позиционирования сверла можно перемещать и регулировать, перемещая его влево и вправо.
[bookmark: _Hlk101175238]*. Центр должен быть параллелен контрольной линии под канавкой
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*. 
Пожалуйста, поверните ручку регулировки положения в соответствии с диаметром сверла и обратитесь к таблице
!
)

Затянуть

[image: ]
      Заточка вершины 
Включите мотор.
[bookmark: _Hlk101190921]Вставьте сверло в канавку шлифовального гнезда; определите размер угла, а затем медленно регулируйте припуск на заточку; поворачивайте по часовой стрелке и против часовой стрелки до тех пор, пока звук шлифования не исчезнет, поверните на 180°. Повторите вышеуказанные шаги, чтобы завершить заточку вершины.

Регулировка угла （90°-140°）



   Заточка режущей кромки







*. После запуска мотора, поместить цангу в держатель и аккуратно надавите. Вращайте её до тех пор, пока звук заточки не пропадёт и выньте. Поверните на 180 и повторите операцию с другой кромкой, по тем же шагам.
Штифт      [image: ]
Регулировка угла заточки кромки


Замена заточного диска
Боковая крышка
1.Отключите питание.
2. Ослабьте винты (H). Как на рисунке:








H







Снятие диска
После снятия удалите стружку щеткой и протрите поверхность сухой тканью. (Если замена сразу после использования, подождите несколько минут чтобы упала температура) Держите шлифовальный круг левой рукой и используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы повернуть его против часовой стрелки правой рукой.

Замена диска

  Замена шлифовального диска. Установите шпиндель шлифовального диска, зафиксируйте винт и крышку диска.





Схема подключения питания:
Вкл выкл









Розетка
Предохр.




Под. на мотор
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