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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ



МОДЕЛЬ:
KCM-320
KCM-500







ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, В НЕМ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ




Благодарим Вас за приобретение изделия торговой марки GIKS

Для того, чтобы оборудование прослужило Вам максимально длительный срок, просим Вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Данная инструкция предоставляет Вам информацию о правильной эксплуатации и обслуживании бетоносмесителей GIKS КСМ-320 и КСМ-500. Для обеспечения нормальной работы данного оборудования и продления его срока службы необходимо прочитать данную инструкцию и понимать технологию производства работ. Во избежание возникновения несчастных случаев при эксплуатации оборудования необходимо придерживаться техники безопасности, описанной в данном руководстве. При покупке оборудования необходимо проверить комплектность поставки, наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца в гарантийном талоне.

Мы оставляем за собой право изменять любое содержание данного руководства без предварительного уведомления.
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1.1 Безопасность эксплуатации
· Только обученный персонал имеет право запускать, эксплуатировать и обслуживать данное оборудование. 
· Перед тем как приступить к использованию бетоносмесителя, внимательно прочитайте инструкцию и изучите все эксплуатационные надписи, составные части, и технические данные. Изучите и запомните все правила работы, а также все правила безопасной эксплуатации бетоносмесителя.
· Доступ к бетоносмесителю и управление им не должны осуществляться детьми и людьми, страдающими алкоголизмом или наркотиками.
· Перед началом работы проверьте состояние бетоносмесителя. Удостоверьтесь в том, что все предохранительные и блокировочные элементы на своих местах и прочно закреплены. Проверьте все болты и крепления. Проверяйте винтовые соединения каждый раз перед началом работы.
· Своевременно заменяйте изношенные или сломанные части бетоносмесителя. Никогда не включайте бетоносмеситель, если какая-либо его часть плохо закреплена или отсутствует.
· Избегайте опасных условий. Удостоверьтесь, что место, в котором используется бетоносмеситель сухое и достаточно освещено. Перед началом работы подготовьте рабочее место — оно должно быть очищено от строительного мусора, грязи, посторонних предметов, баллонов со взрывоопасными и горючими жидкостями. Установите бетоносмеситель на ровной, плоской поверхности.
· Никогда не переносите и не передвигайте бетоносмеситель, во время вращения барабана. Не используете бетоносмеситель не по назначению. Не буксируйте бетоносмеситель автомобилем.
Работайте в хорошо подогнанной одежде, не допускайте свободно

свисающих деталей, которые могут намотаться на движущиеся части бетоносмесителя. Необходимо надевать рукавицы и не скользящую обувь. Во время работы с бетоносмесителем надевайте шумозащитные наушники, пылезащитную маску и защитные очки, это поможет предотвратить получение травм и сделает вашу работу более комфортной.
· Помните, что движущиеся механизмы могут нанести серьезные травмы. Во время работы категорически запрещается касаться движущихся частей бетоносмесителя руками, инструментами и другими предметами. Не кладите предметы на поверхность барабана — при включении они могут нанести травму или заклинить вращение. Избегайте попадания рук между рамой или барабаном и поддерживающей ручкой бетоносмесителя.
· Не превышайте допустимых нагрузок. Использование бетоносмесителя должно быть строго в соответствии с его техническими данными. Не заполняйте барабан до отказа — загрузка бетоносмесителя не должна превышать указанной в таблице технических характеристик для данного изделия. Не наклоняйте барабан, если он перегружен — это может привести к опрокидыванию бетоносмесителя.
· Избегайте поражения электрическим током. Запрещается использование бетоносмесителя с удлинителем длиной более 50 м. Сечение провода удлинителя должно быть не менее 1,5–2 мм. Неправильно подобранный удлинитель может привести к перегреву и выходу из строя мотора бетоносмесителя, а также к перегреву и короткому замыканию самого удлинителя. При работе бетоносмесителя вне помещения, используйте удлинители, защищенные от влаги. Перед использованием удлинителя убедитесь, что не повреждена его изоляция. Никогда не перекатывайте бетоносмеситель через провод удлинителя и не становитесь на провод ногами.
Перед подключением бетоносмесителя убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют требуемым параметрам и техническим данным. Никогда не включайте бетоносмеситель, если он стоит на мокрой земле. Используйте для подключения

бетоносмесителя электрическую сеть, оборудованную заземлением. Каждый раз перед началом работы проверяйте исправность электропроводки, надежность контактов вилки, и розетки.
· Никогда не снимайте защитный кожух двигателя до тех  пор, пока  не обесточите бетоносмеситель. Обратитесь к технической инструкции, если заметили неполадки в работе бетоносмесителя. В случае неустранимых неисправностей своевременно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
· Никогда не оставляйте бетоносмеситель без присмотра, до полной его остановки. Отсоединяйте бетоносмеситель от сети, когда не используете его, собираетесь чистить или ремонтировать. Проводите чистку бетоносмесителя после каждого использования. Заменяйте изношенные части бетоносмесителя, только оригинальными запасными частями. 
· Всегда храните бетоносмеситель в чистом, сухом месте, недоступном для детей, когда он не используется.



2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Описание изделия

    Данное изделие является бетоносмесителем гравитационного типа со свободным перемешиванием. Приготавливаемая смесь поднимается при помощи лопастей вверх, а при достижении верхней точки подъема падает вниз, в следствии чего происходит ее перемешивание до однородной массы. Изменение угла наклона барабана влияет на скорость и качество перемешивания.  Бетоносмесители гравитационного типа применяются для перемешивания строительных растворов и их отдельных компонентов с добавлением и без добавления воды. В качестве наполнителей могут применяться гравий, керамзит, отсев, песок, шлак, щебень и другие твердые добавки. Также возможно использование бетоносмесителя для смешивания других материалов, применяемых в хозяйственной деятельности и сельском хозяйстве.

Запрещается использовать бетоносмеситель для перемешивания взрывоопасных и легковоспламеняющихся смесей, таких как краска, лак и др.

    Основной рабочий элемент бетоносмесителя — смесительный барабан с лопастями, вращаемый электродвигателем. Приготовление бетонов и смесей происходит путем засыпки их составляющих в бетоносмеситель и механического перемешивания лопастями, установленными внутри барабана. Время перемешивания составляет примерно 1-3 минуты не зависимо от объема барабана. Более длительное перемешивание не рекомендуется. Перемешивать раствор необходимо только до состояния видимой однородности состава. Затем, барабан бетоносмесителя опрокидывают при помощи поворотного колеса и производят выгрузку смеси.

2.2 Технические характеристики

	Модель
	КСМ-320
	КСМ-500

	Объем барабана, л
	320
	500

	Мощность двигателя, Вт
	2200
	3000

	Напряжение, В
	230
	380

	Частота тока, Гц
	50
	50

	Диаметр барабана, мм
	742
	895

	Частота вращения, об/мин
	29.5
	29.5

	Вес, кг
	146
	330

	Габариты, мм
	[bookmark: _GoBack]1580х830х1500
	2780х1180х1650





2.3  Комплектация

   Извлеките все компоненты из упаковки и аккуратно разложите так, чтобы было удобно их осмотреть и проверить на возможные повреждения во время транспортировки. Если будут обнаружены поврежденные компоненты, для их замены обратитесь в торговую организацию, продавшую Вам данное изделие. Кроме деталей бетоносмесителя в упаковке находится руководство по эксплуатации и пакет, содержащий все гайки, болты, шайбы и крепления. Производите сборку изделия учитывая маркировку латинскими буквами.
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[image: ]  Бетоносмеситель КСМ-500 поставляется 
в собранном виде и пункты руководства 
по комплектации и сборке к нему не 
относятся!
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Пакет крепежа для сборки бетоносмесителя

Все сборочные метизы скомплектованы
в отдельные пакеты с буквенными 
обозначениями. При сборке бетоносмеси-
теля учитывайте эти обозначения

2.4 Составные части
1. Колесо наклона барабана;
2. [image: ]Барабан;
3. Лопасть;
4. Загрузочное отверстие;
5. Кожух электродвигателя;
6. Кнопка выключателя;
7. Колесо;
8. Стойка колесная;
9. Рама опорная;
10. Стойка опорная;
11. Опорная пята;
12. Педаль фиксатора наклона барабана;
13. Рукоятка;
14. Трос фиксатора наклона барабана;
15. [image: ]Диск фиксатора наклона барабана;
16. Страховочная цепь сцепного устройства;
17. Сцепное устройство;
18. Рычаг фиксатора
       наклонного 
       барабана



2.5 Электрическая схема

  Электрооборудование бетоносмесителей КСМ-320 рассчитано на подключение к однофазной электрической сети напряжением 220В с частотой тока 50Гц, КСМ-500 – 380В, 50Гц. Бетоносмеситель оснащен двойной изоляцией, что позволяет подключать его к электрической питающей сети без заземляющего провода. Заземление корпуса не требуется. Электрическая вилка не имеет заземляющего контакта. Класс защиты от поражения электрическим током — II. Допустимая влажность окружающей среды не более 85%. Степень защиты электрического оборудования по системе классификации Internal Protection Rating, в соответствии с международным стандартом IEC60529 (DIN40050, ГОСТ 14254–96) — IP23.
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Электрическая схема 
КCM-320













  Электрическая схема 
  КCM-500




СБОРКА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ


  Бетоносмеситель КCM-500 поставляется в собранном виде.

Для сборки бетоносмесителя КСМ-320 необходимо два
человека. Используйте подходящий инструмент. Надежно затягивайте все соединения.
Во избежание лишних действий соблюдайте порядок сборки бетоносмесителя в соответствии с данным руководством пользователя.
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Опорная рама

  Присоедините опорную стойку, к раме 
бетоносмесителя как показано на рисунке 
справа. Вставьте в отверстия болты 
М10х70 со стороны колеса наклона 
барабана, М10х120 с боковой стороны 
опорной стойки, накрутите гайки. Убедитесь
в том, что гайки плотно затянуты




[image: ]  Присоедините колесную раму к опорной 
раме бетоносмесителя, как показано 
на рисунке. Совместите отверстия, 
вставьте болты М10х80 в отверстия, 
накрутите гайки. Убедитесь в том, что гайки 
плотно затянуты. Наденьте колеса на оси 
рамы, поставьте шайбы и зафиксируйте
шпильками как показано на рисунке.
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 Установите колесо наклона барабана на 
вал механизма наклона. Вставьте 
стопорный штифт в отверстие, плотно 
забейте штифт молотком.







Лопасти миксера

[image: ]  Аккуратно установите лопасти миксера 
внутрь нижней части барабана, как 
показано на рисунке. Внутри нижней 
части барабана есть два отверстия 
для установки лопастей миксера. 
Сопоставьте отверстия на лопастях 
миксера с отверстиями на нижней части 
барабана. С наружной стороны барабана, 
в отверстия вставьте болты М10х20, 	
наденьте на болты кожаные шайбы, 
плоские шайбы, контрольные шайбы,
затяните гайками. Кожаная шайба должна 
располагаться между стенкой нижней 
части барабана и лопастью миксера с 
внутренней стороны барабана.

[image: ]Верхняя часть барабана

  Наживите верхние крепления лопастей 
Миксера до соединения верхней и нижней 
частей барабана.
Нанесите герметик на стыковочную 
поверхность нижней части барабана. 
Установите верхнюю часть барабана на 
нижнюю, как показано на рисунке. 
Совместите указательные стрелки на 
верхней и нижней частях барабана. 
Удостоверьтесь, что крепежные 
отверстия верхней и нижней части 
барабана совпадают.
Наживите болты М10х20, крепления 
верхних частей лопастей барабана. 
Вкрутите болты М8х16 в крепежные 
отверстия, предварительно надев 
плоские шайбы и стопорные 
шайбы. Протяните болты в диагональном 
порядке. Протяните болты крепления 
лопастей, предварительно удостоверившись, 
что кожаные шайбы расположены между 
стенкой барабана с внутренней стороны 
[image: ]и лопастью миксера барабана. Проверьте 
надежность затяжки всех соединений.

Блок двигателя

  Аккуратно установите трансмиссионный 
блок на вал бетоносмесителя. Убедитесь 
в том что крепежные болты находящиеся 
на трансмиссионном блоке вошли в 
крепежные отверстия. Накрутите гайки 
М10 на болты, предварительно установив 
плоские шайбы и стопорные шайбы. 
Плотно протяните соединения.

[image: ]Защитный кожух

  Установите правую и левую части 
защитного кожуха на венец барабана 
бетоносмесителя. Закрепите кожух к раме 
бетоносмесителя с помощью болтов 
М6х12, как показано на рисунке справа. 
Дополнительно закрепите правую и левую
часть кожуха друг к другу с помощью 
саморезов 5,5х20.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Основные правила
  Во время эксплуатации бетоносмесителя необходимо соблюдать определенный порядок работы. После приобретения бетоносмесителя, внимательно изучите руководство по эксплуатации. Соберите бетоносмеситель, соблюдая порядок, указанный в руководстве. Убедитесь в том, что составные части бе- тоносмесителя не имеют видимых повреждений. Затем подключите к электрической сети, проверьте его работу на холостом ходу и, только после того, приступайте к загрузке компонентов смеси в барабан бетоносмесителя

  Производите загрузку бетоносмесителя компонентами смеси только во время вращения барабана.
  Пуск электродвигателя при загруженном барабане может привести к поломке деталей привода или перегрузке
и выходу из строя электродвигателя бетоносмесителя.
  При эксплуатации бетоносмесителя ни в коем случае нельзя смазывать никакими смазочными материалами чугунную зубчатую передачу. Зубчатая передача бетоносмесителя должна работать «на сухую», иначе, в процессе работы возможно налипание на трущиеся поверхности пыли, песка, цемента и других абразивных
материалов, что в конечном итоге приведет к быстрому износу зубьев приводной шестерни и венца.

  Во время работы бетоносмесителя нельзя накрывать кожух электродвигателя ветошью, одеждой, пленкой и др. материалами, не пропускающими воздух, т.к. корпус оборудован технологическими отверстиями для циркуляции воздуха для охлаждения электродвигателя. Схема защищена тепловым реле и в случае перегрева двигателя подача электричества отключится автоматически. После остывания двигателя и возвращения реле в нормальное состояние бетоносмеситель снова будет готов к работе. Недопустимо охлаждать кожух двигателя и сам двигатель водой! Помните бетоносмеситель это электрический прибор, и при его эксплуатации необходимо соблюдать меры предосторожности, описанные в данном руководстве.
  Поворотное колесо обеспечивает удобный контроль над барабаном бетоносмесителя. Фиксатор, находящийся на поворотном колесе входит в пазы жестко закрепленного к раме диска фиксатора. Для изменения положения барабана необходимо надавить на педаль фиксатора для   КCM-320 или поднять рычаг фиксатора для 
КCM-500, фиксатор выходит из зацепления с диском и барабан легко поворачивается в требуемую сторону. После установки барабана в нужное положение колесо наклона фиксируется при помощи мощной пружины. Для закрепления барабана в требуемом положении, отпустите педаль или рычаг и барабан будет зафиксирован в требуемой позиции

Основные положения фиксации колеса наклона барабана показаны на рисунке ниже.
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Загрузка смеси в бетоносмеситель
  Убедитесь в том, что удлинитель, с помощью которого подключается к электросети бетоносмеситель, полностью размотан. Это связано с тем, что смотанный кабель при прохождении в нем электрического тока представляет собой индуктивную катушку. В следствии этого кабель нагревается и возможно оплавление его изоляции. Сначала подсоедините бетоносмеситель к удлинителю, затем подсоедините удлинитель к электросети.
    Включите вращение барабана перед началом загрузки.
Всегда загружайте бетоносмеситель во время вращения
барабана. Аккуратно засыпайте компоненты смеси через край отверстия барабана бетоносмесителя. Контролируйте состав и количество добавляемых компонентов. Не допускайте перегрузки барабана бетоносмесителя.
  Для достижения наилучшего результата при приготовлении требуемого раствора, соблюдайте следующую последовательность при загрузке бетоносмесителя:
1. Засыпьте в барабан требуемое количество щебня.
2. Засыпьте в барабан требуемое количество цемента.
3. [bookmark: _Hlk41312346]Засыпьте в барабан требуемое количество песка.
4. Налейте в барабан требуемое количество воды.
Процесс смешивания строительных смесей
  Не оставляйте бетоносмеситель  во время вращения барабана без присмотра. Постоянно контролируйте исправную работу механизмов
и электрической части бетоносмесителя.
  Рекомендуемое время перемешивания составляет примерно 1–3 минуты независимо от объема барабана. Более длительное перемешивание не рекомендуется. Перемешайте раствор до состояния однородной массы, после чего сразу произведите выгрузку готового раствора из барабана бетоносмесителя.
 Никогда не оставляйте компоненты строительных смесей в барабане бетоносмесителя. Прилипание застывших компонентов к дну барабана могут стать серьезной проблемой и даже полностью вывести бетоносмеситель из строя. Никогда не выключайте бетоносмеситель с загруженным барабаном.
Выгрузка готовой смеси
  По готовности смеси не останавливая вращение барабана отпустите нажатием педали (для КCM-500 поднятием рычага) фиксатор колеса наклона и поверните барабан в положение выгрузки. После окончания выгрузки смеси верните барабан в рабочее положение и остановите вращение или приступите к следующей загрузке.

  Выгрузка готовой смеси производится только при вращающемся барабане бетоносмесителя.

Очистка и хранение бетоносмесителя
  Никогда не опускайте руки в барабан бетоносмесителя во время его вращения.
  Содержите бетоносмеситель в чистоте. Производите чистку бетоносмесителя в конце каждого дня использования. Даже небольшие остатки смеси на поверхности барабана, будут способствовать дальнейшему налипанию, увеличению барабана в объеме и весе, что в последующем может вызвать поломку бетоносмесителя. Засохший цемент необходимо соскребать с внешней и внутренней поверхностей барабана. Не используйте камни или кирпич для очистки барабана. Никогда не отбивайте засохшие остатки смеси лопатой, молотком или другими инструментами, так как вы можете повредить бетоносмеситель.
  Барабан бетоносмесителя можно чистить при помощи смеси щебня размером не более 2,5 см. и воды. После чистки удалите смесь щебня и воды из барабана бетоносмесителя и промойте барабан водой из шланга с внутренней и внешней стороны.
Класс электрической защиты IP23 позволяет мыть металлические части бетоносмесителя из шланга. Не допускается лить воду под прямым углом на блок двигателя, так как вода может попасть в вентиляционные отверстия, что вызовет замыкание в электропроводке и выход из строя электрооборудования бетоносмесителя.
  Вытирайте любые посторонние материалы с поверхности крышки блока двигателя.
  Физические свойства плотности и прочности строительной смеси зависят от пропорции ее трех ключевых компонентов – воды, цемента и наполнителей. Необходимое количество компонентов для соблюдения пропорции можно определять по весу или объему. Определение пропорции по объему наименее точное, но это самый простой и доступный метод.
  Для улучшения характеристик строительного раствора, кроме основных компонентов в него добавляют различные дополнительные вещества, которые значительно улучшают такие свойства готового раствора, как пластичность, прилипание, плотность, морозостойкость и т. д.
  В продаже есть большое количество специальных добавок для растворов и бетонов. В раствор для штукатурки и кирпичной кладки, например, добавляют известь.
  В бытовых условиях для улучшения пластичности раствора, продления времени застывания, предотвращения оседания тяжелых компонентов смеси применяют моющие средства. Такой добавкой может служить жидкое мыло, стиральный порошок, средство для мытья посуды и подобные вещества. Моющее средство добавляется из приблизительного расчета 4 грамма жидкого мыла на 1 кг цемента. Моющее средство смешивается с водой, после чего загружаются остальные компоненты смеси.
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1. Полный перевернутый конус.
2. 100 % первоначальной высоты. Смесь слишком густая.
3. 50% первоначальной высоты. Смесь нормальной консистенции.
4. Менее 50% первоначальной высоты. Смесь слишком жидкая.
ОБЩАЯ СХЕМА СБОРКИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  (для модели КCM-320)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Модель: _______________                              Cерийный номер: _______________


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бесплатное для владельца устранение неисправностей по вине завода – изготовителя (дефекты деталей или сборки агрегата) в течение 12 месяцев со дня его приобретения не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
· нарушение требований руководства по эксплуатации и техобслуживанию; 
· порча, механические повреждения вследствие неправильной транспортировки и хранения, небрежного обращения; 
· использование бетоносмесителя не по назначению; 
· проведение ремонта изделия самим пользователем или не      уполномоченными на это лицами; 
· внесение изменений в конструкцию; 
· при отсутствии или неоформленных гарантийных документов; 
· при отсутствии полной комплектации; 

Гарантийное обслуживание не распространяется на составные части, требующие ремонта или замены в результате естественного износа и амортизации.

ВНИМАНИЕ!!!
1. Перед началом эксплуатации внимательно изучите требование инструкцию по эксплуатации.  
2. Убедитесь, что напряжение электрической сети совпадает с необходимым для работы машины.
3. Соблюдайте периодичность технического обслуживания. 
4. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид: 

_____________________________
( подпись и Фамилия покупателя)

Представитель продавца: _____________________________________
( подпись и Фамилия)                                                         						
Дата продажи изделия : «____»______________________200___г.

                                                                                                                         М.П.
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