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Пояс мерительный
СПРУТ М/d0426/лп




ПАСПОРТ
и руководство по эксплуатации


[bookmark: _Toc21330914]Назначение 
Пояс мерительный Спрут М/d0426/лп изготовлен в соответствии с 
ТУ 4276-031-96651179-2015 из материала, устойчивого к воздействию отрицательных температур, влаги и масел, и предназначен для маркировки рентгеновской пленки метрическими метками контролируемого участка при рентгеновском просвечивании. 
[bookmark: _Toc21330915]Технические характеристики
	Наименование параметра
	Значение

	Ширина ленты, мм
	20

	Высота цифр, мм
	8

	Шаг установки цифровых меток, см
	10

	Диаметр трубы, мм
	426

	Тип крепления
	липучка

	Материал
	ПВХ ткань


[bookmark: _Toc21330916]Условия эксплуатации
	Наименование параметра
	Значение

	Температура окружающего воздуха, °С
	−40 ÷ +45

	Относительная влажность воздуха (при 25 °С), %
	80


[bookmark: _Toc21330917]Комплектность поставки
	Наименование изделия
	Кол-во

	Пояс мерительный Спрут М/d0426/лп
	    шт.

	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1 экз.


[bookmark: _Toc21330918]Устройство и краткое описание
Пояс мерительный Спрут М/d0426/лп изготавливается из двухслойной ленты, между слоями которой располагаются свинцовые цифры в следующей последовательности: 0 - начало отсчета, далее цифры, соответствующие длине в дециметрах (по заказу возможна маркировка в сантиметрах). Длина пояса подбирается в соответствии с протяженностью контролируемого сварного шва.
На внешнюю сторону пояса нанесена дециметровая шкала. Первая риска шкалы соответствует началу отсчета. Свинцовые цифры расположены с шагом длиной 10 см. При ширине пояса 20 мм высота цифр составляет 8 мм. Середина между двумя свинцовыми цифрами соответствует границе отсчета. 
Тип крепления пояса мерительного Спрут М/d0426/лп «липучка».
При рентгеновском просвечивании пояс мерительный Спрут М/d0426/лп необходимо располагать между объектом контроля и пленкой таким образом, чтобы свинцовые цифры проецировались на рентгеновскую пленку без перекрытия зоны контроля. 

ПОЯС МЕРИТЕЛЬНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ТИПА «ЛИПУЧКА»
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[bookmark: _Toc21330919]Маркировка
Пояс мерительный Спрут М/дддд/шг/шр/цф/тип, где:   
Спрут М –пояс мерительный;
дддд – длина пояса в миллиметрах (если пояс изготовлен для контроля труб, допускается маркировка dдддд, где d – знак диаметра, дддд – диаметр трубы в миллиметрах);
шг – шаг расположения свинцовых цифр в см (при шаге 10 см обозначение опускается);
шр – ширина пояса в мм (при ширине 20 мм обозначение опускается);
цф – высота цифр в мм (при высоте цифр 8 мм обозначение опускается);
тип – тип крепления: пр (пряжка), лп (липучка) или мг (магниты). 
Знак звездочка (*) – этот знак в конце названия пояса указывает на особое исполнение изделия в соответствии с техническим заданием потребителя.
Примеры обозначения:
Пояс мерительный Спрут М/d0426/лп 
Пояс мерительный Спрут М/3000/шг5/шр12/цф5/мг (допускается «Пояс мерительный Спрут М/3000/5/12/5/мг»)
[bookmark: _Toc21330920]Транспортирование и хранение
7.1 Транспортирование пояса должно осуществляться в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
7.2 Пояс мерительный должен храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от отопительных приборов, при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80% (при 20 °С).
7.3 В воздухе помещения для хранения пояса не должно быть газов, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред и примесей.
7.4 Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
7.5 Срок хранения не более 5 лет.
[bookmark: _Toc21330921]Сведения об утилизации
8.1 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.
8.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
[bookmark: _Toc21330922]Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик пояса мерительного Спрут М/d0426/лп требованиям, предусмотренным в 
ТУ 4276-031-96651179-2015 и действующей технической документации на изделие, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми повреждениями, возникшими вследствие внешних факторов, не связанных с производственными дефектами.
[bookmark: _Toc21330925]Информация об изготовителе
ООО «Арион», ИНН 5260177584
адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.
телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41 
e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф
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