Кассета гибкая Спрут С1//300×80. Паспорт и руководство по эксплуатации.
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[bookmark: _Toc240550522]Назначение
Кассета гибкая Спрут С1/300×80 изготовлена в соответствии с 
ТУ 4276-036-96651179-2015 из влагостойкого, маслостойкого, морозоустойчивого материала и предназначена для защиты форматной рентгеновской пленки от засветки и внешних механических воздействий в процессе выполнения радиографического неразрушающего контроля. Кассета изготавливается под форматную рентгеновскую пленку с допусками в соответствии с ГОСТ 15843-79.
[bookmark: _Toc240550523]Краткое описание и конструкция
[image: \\server\work\РентгенАдм\Производство\Изделия\Швейная продукция\Кассеты\Паспорт и РЭ\С1 (2 вар).jpg]Кассета гибкая СПРУТ С1/300×80 состоит из двух частей - внутренней и внешней, представляющих собой чехлы, окантованные с трех сторон тесьмой. Такая конструкция создает дополнительную защиту пленки от засветки и предохраняет ее от деформации. Внешняя часть кассеты имеет клапан-липучку для светонепроницаемого закрытия по короткой стороне и нашитые карманы под маркировочные знаки и эталоны.
[bookmark: _Toc530994946][bookmark: _Toc240550524]Технические характеристики
Таблица 3.1
	Наименование параметра
	Значение

	Тип ткани
	капрон с двухсторонним резиновым покрытием

	Тип крепления клапана
	липучка

	Размеры заряжаемой пленки, мм
	300 × 80

	Размеры карманов, мм
	35 × 70

	Количество карманов, шт.
	3

	Внешние размеры кассеты, мм
	325 × 100


[bookmark: _Toc530994948][bookmark: _Toc240550525][bookmark: _Toc530994947]Комплектность поставки
Таблица 4.1
	Наименование
	Количество

	Кассета гибкая СПРУТ С1/300×80
	  шт.

	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1 шт.


[bookmark: _Toc240550526]Условия эксплуатации
Кассета гибкая СПРУТ С1/300×80 предназначена для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.
Таблица 5.1
	Наименование параметра
	Значение

	Температура окружающего воздуха, °С
	−40 ÷ +40

	Относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С), %
	98


[bookmark: _Toc530994949][bookmark: _Toc240550527]Маркировка
Кассета гибкая Спрут С1 маркируется следующим образом:
Спрут С1/А×В, где:
С1 – тип кассеты;
А×В - размер заряжаемой в кассету пленки в миллиметрах.
Пример обозначения:
Кассета гибкая Спрут С1/300×80
Допускается на внешней части кассеты указывать   товарный знак предприятия-изготовителя, а на клапане-липучке указывать размер кассеты. 
Знак звездочка (*) – этот знак в конце названия кассеты указывает на особое исполнение изделия в соответствии с техническим заданием потребителя.
[bookmark: _Toc240550528]Указания по эксплуатации
1.1 Зарядку кассеты следует производить в темноте или при неактиничном освещении.
1.2 Вставить рентгеновскую пленку с экранами или без них во внутреннюю кассету.
1.3 Вставить внутреннюю кассету во внешнюю, стороной, с которой производилась загрузка пленки.
1.4 Закрыть клапан внешней кассеты.
1.5 По окончании рентгеновского контроля (экспозиции) разряжать кассету следует в темноте или при неактиничном освещении.
[bookmark: _Toc240550529]Транспортирование и хранение
1.6 Транспортирование кассеты должно осуществляться в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
1.7 В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение изделия на складах должно осуществляться по условиям 3 ГОСТ 15150-69. 
1.8 В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей, разрушающих резиновое покрытие.
1.9 Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
1.10 Срок хранения не более 5 лет.
[bookmark: _Toc240550530]Сведения об утилизации
Утилизация изделия должна производиться в соответствии с 
ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
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Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик кассеты гибкой СПРУТ С1/300×80 требованиям, предусмотренным в ГОСТ 15843-79, ТУ 4276-036-96651179-2015 и действующей технической документации на изделие, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок изделия 12 месяцев с даты отгрузки покупателю. 
Гарантия не распространяется на кассеты, имеющие:
· механические повреждения;
· следы химического и термического воздействия;
· повреждения, возникшие вследствие внешних факторов, не связанных с производственными дефектами.
[bookmark: _Toc240550532]Информация об изготовителе
ООО «Арион», ИНН 5260177584
адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.
телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.
e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф
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