                                 Инструкция по эксплуатации.[image: ]

                                 Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания.
        Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей торговой марки О2® серии 2200 модель 2212 А/Е FFP2 NR D с дополнительной защитой.Лот №                дддс
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                                                                                                                    ГОСТ 12.4.294-2015
                                          

[bookmark: _Hlk157675155][bookmark: _Hlk157675076]Модель полумаски фильтрующей 2212А/Е FFP2 NR D используется для защиты органов дыхания работников на предприятиях различных отраслей промышленности от твердых и жидких трудно испаряемых аэрозолей при концентрациях до 12 ПДК, с дополнительной защитой от органических паров и газов с температурой кипения свыше 650 С, диоксида серы и других кислых газов,  с концентрацией до 3 ПДК в соответствии с ГОСТ59959-2021.
Защитный свойства полумаски фильтрующей: класс защиты FFP2 NR D.
Пользователи должны пройти инструктаж и прочитать всю инструкцию по эксплуатации.
Неправильная эксплуатация может привести к травмам, тяжелым или опасным для жизни заболеваниям.
Область применения:
- чугунно- и сталелитейное производство;                                                       - судостроение/ремонт;
- производство огнеупорных кирпичей и огнеупорных материалов;       - строительство;
- фармацевтика;                                                                                                       - сельское хозяйство;
- базовая обработка металлов;                                                                            - упаковка продуктов питания и порошкообразных добавок;
- производство порошкообразных химикатов.
[image: ]Информации, отмеченные данным знаком, следует уделить особое внимание.
[image: ]Предупреждения и ограничения по использованию.
Всегда убеждайтесь, что собранное изделие:
- правильно надето;                                                - должно быть заменено в случае необходимости;
- подходит для данного вида работ;                  - используется при отсутствии медицинских противопоказаний;
- используется в течение всего времени нахождения в опасной зоне, но не более одной смены;
- полумаски фильтрующие изготавливаются одного типоразмера.
Правильный выбор модели, обучение и соответствующий уход являются обязательными условиями эффективной защиты пользователя от загрязняющих веществ в воздухе. Несоблюдение правил эксплуатации данных средств индивидуальной защиты органов дыхания и/или неправильное ношение изделия в течение всего времени нахождения в опасной среде могут стать причинами причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к полной потере трудоспособности.
Для правильного применения ознакомьтесь со всей информацией, входящей в комплект поставки и соблюдайте местные нормативы. За дополнительной информацией обращайтесь к инженеру по охране труда. Перед началом работы, в соответствии с требованиями по Технике Безопасности и Охраны Труда работник должен пройти инструктаж по применению изделия.
Эти изделия не защищают от газов и паров. Не используйте в среде, концентрация кислорода в которой составляет менее 17%.
Не используйте в случаях, если концентрация аэрозолей неизвестна или является мгновенно опасной для жизни и здоровья.
[image: ]Не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как в этом случае может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию.
Следует немедленно покинуть загрязненную территорию в случае:
- затруднение дыхания;
- появления головокружения или другого недомогания.
Утилизируйте использованные изделия в соответствии с местными правилами.
В случае повреждения фильтрующей полумаски или затруднение дыхания ее следует снять и заменить на новую.
Запрещается вносить изменения в конструкцию, модифицировать, чистить или ремонтировать фильтрующую полумаску.
Перед началом использования всегда проверяйте, что срок годности изделия не истек (дата окончания срока годности нанесена на полумаску фильтрующую).
Инструкция по надеванию (см. рис.1):
Чистыми руками вскрыть упаковку. Приложить полумаску к лицу носовым уплотнителем вверх. Завести эластичные ленты оголовья за голову, расположив верхнюю ленту оголовья на теменной части головы, нижнюю ленту оголовья – на затылочной части головы. Ленты оголовья не должны перекрещиваться. Отрегулируйте натяжение лент оголовья. Пальцами обеих рук обжать носовой зажим вокруг переносицы, чтобы обеспечить плотное прилегание. Подгонка носового зажима одной рукой может привести к снижению эффективности защиты полумаски.
Перед тем как входить в рабочую зону требуется убедиться в плотности прилегания полумаски. Температура окружающей среды при эксплуатации от -30°С до +70°С.
Проверка плотности прилегания:
1.Закройте переднюю часть фильтрующей противоаэрозольной полумаски обеими руками, стараясь не нарушить ее прилегание.
2. Резко вдохните.
3. Если вокруг носа имеется утечка воздуха, устраните ее при помощи повторной регулировки носового зажима и регулировки натяжения лент оголовья. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.
4. Если утечка воздуха происходит по краям полумаски, устраните ее при помощи натяжения резинок, проходящих по боковой поверхности головы. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу. Если вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в область загрязнения. Проконсультируйтесь с руководителем.
Хранение:
Полумаски фильтрующие до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30°С до +45°С и относительной влажности не более 80%. Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дата окончания срока годности указана на изделии и упаковке. Условия хранения могут быть увеличены до 85% влажности на срок не более 3 месяцев.
Транспортировка:
Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.
Маркировка:
NR – не многоразовый (для использования в течение одной смены).            D – отвечает требованиям по устойчивости к запылению.
ДДДС – юлианский день, номер смены                                                                    ГГГГММ – год, месяц окончания срока годности
[image: ]Расшифровка пиктограмм приводится ниже:
- Дата окончания срока годности   - диапазон температуры хранения     - максимальная относительная влажность       - смотри информацию изготовителя 
 - утилизируются как бытовые отходы       - 10 полумасок в пакете

Способы ухода: отсутствуют.
Гарантии изготовителя:
Предприятие изготовитель гарантирует соответствие полумаски фильтрующей требованиям при соблюдении инструкции по эксплуатации (хранения, транспортирования и использования).
Сертификаты:
Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
  - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
Данные изделия изготовлены в соответствии в соответствии с EN 149:2001+A1:2009 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка».  
Изготовлено по заказу ООО «Завод О2».
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1А, эт. 3, ком./офис 50/А9А
[bookmark: _Hlk173932621]Изготовитель: Shanghai Huguard Protection Technology Co., Ltd".
Адрес производства: Room 301A, Building 1, 168 Xutang Road, Songjiang District, Shanghai, Китай.
Страна-изготовитель: КНР.
Упаковочные материалы: Пакет, непосредственно контактирующий с продуктом, сделан из полиэтилена высокого давления.
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