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Руководство по эксплуатации промышленного обогревателя
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    KHE-5E/KHE-9E/KHE-15E            KHE-22E
Важный совет: Перед началом использования, ремонта, очистки или обслуживания оборудования, обязательно прочитайте это руководство по техническому обслуживанию.

Неправильное использование может привести к серьезным травмам, ожогам, удару током или пожару.

· Правила безопасности
Маркировка наклееная на обогревателе [image: image2.png]


 означает «НЕ НАКРЫВАТЬ»

► Обогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги.
► Перед эксплуатацией обогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет кабель заземления.
► Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте обогреватель при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания, неоднократном срабатывании термопредохранителя.
► Запрещается длительная эксплуатация обогревателя без надзора.
► Перед началом технического обслуживания или чистки прибора, а также когда обогреватель не используется отключите прибор, вынув вилку из розетки.
► При транспортировке обогревателя соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте обогреватель и не допускайте его падения.
► Перед подключением обогревателя к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания, шнур питания не должен быть пережат или переломлен.
► Не устанавливайте обогреватель на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
► Не накрывайте обогреватель и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.
► Во избежание ожогов, во время работы обогревателя в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока.
► Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.
► Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
► Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Для устранения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
► После хранения либо транспортировки при температурах ниже рабочих необходимо выдержать обогреватель в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов для его нагрева.
► После длительного хранения или перерыва в работе первое включение обогревателя не производить в режиме полного нагрева.
► Обогреватель предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от –10 до +40°С и относительной влажности до 93% (при температуре +25°С) в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также атмосферных осадков. 
· Описание продукции
► Данный обогреватель предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов.
► Также он имеет режим холодного воздуха, который может использоваться для циркуляции холодного воздуха в помещении.

· Распаковка и транспортировка
► Вскройте упаковку, извлеките обогреватель и все предохранительные транспортировочные материалы, которые защищают оборудование от повреждения в процессе транспортировки. 

► Если оборудование имеет видное повреждение, немедленно свяжитесь с продавцом. 

► Сохраните все транспортировочные и упаковочные материалы, чтобы использовать эти материалы для дальнейшей транспортировки. 

· Технические характеристики
	Модель
	Мощность
	Номинальныйток, А
	Напряжение/

Частота, В/Гц
	Расход воздуха, м²/час
	Вес брутто, кг

	Размер упаковки, мм

	Степень защиты

	
	Вт
	Kcal/час
	
	
	
	
	
	

	KHE-5E
	5000
	4300
	7.22
	400В 3～/ 50
	470
	7.2
	320х320х465
	IP24

	KHE-9E
	9000
	7740
	13
	400В 3～/ 50
	670
	10.2
	385х355х510
	IP24

	KHE-15E
	15000
	12900
	21.7
	400В 3～/ 50
	1250
	16
	420х385х563
	IP24

	KHE-22E
	22000
	18920
	31.8
	400В 3～/ 50
	2200
	26.3
	620х415х665
	IP24


► Обогреватель оснащен ручным терморегулятором и термореле для настройки нужной температуры. 
► Данный обогреватель можно использовать только в качестве мобильного портативного электроприбора. При использовании обогревателя не допускается попадания в него пыли и влаги, это может повлиять на его срок службы и привести к его поломке.
► В обогревателе нет силовых соединительных кабелей. Пользователям необходимо приобрести силовой кабель самостоятельно. Для получения маркировки кабеля, пожалуйста, обратитесь к разделу "Подключение питания обогревателя". Пожалуйста, обратите внимание на сечение кабеля в таблице. Примеры приведенные в таблице, применимы к кабелям длиной от 1,5 до 3 метров. Если требуется более длинный кабель, рекомендуется увеличить сечение кабеля. Для этого необходимо обратиться к профессиональному электрику.
· Описание наружных деталей обогревателя
См. рисунок 1,2,3
                                   KHE-5E/KHE-9E          
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                                         KHE-22E

[image: image4.png]



	1.Ручка
	2.Верхняя крышка
	3.Поворотная ручка выключателя
	4.Левая боковая стенка корпуса
	5.Передний решетчатый кожух
	6.ТЭН

	7.Нижняя стенка корпуса
	8.Поворотная ручка для регулировки температуры
	9.Правая боковая стенка корпуса
	10.Задняя крышка
	11.Задний решетчатый кожух
	

	13.Пятиполюсная промышленная розетка
	14.Электродвигатель
	
	
	
	


Таблица 1

· Схема контрольной панели обогревателя
См. рисунок 4
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K=Переключение положения выключателя         T=Настройка температуры
	
	KHE-5E
	KHE-9E 
	KHE-15E 
	KHE-22E 

	0
	Выключение
	Выключение
	Выключение
	Выключение

	1
	Вентилятор
	Вентилятор
	Вентилятор
	Вентилятор

	2
	2500Вт
	4500Вт
	7500Вт
	11000Вт

	3
	5000Вт
	9000Вт
	15000Вт
	22000Вт


Положение выключателя
· Подключение питания обогревателя
См. рисунок 5
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① Силовая розетка 380В/415В  50/60Гц
② Четырехжильный резиновый кабель КГ/КГН  450/750В
③ Силовая вилка 380В/415В  50/60Гц
	№
	Модель
	Спецификация кабельного провода 
	Спецификация промышленного штепселя и розетки 

	1
	KHE-5E
	КГ/КГН          

4х1.5мм² Общая длина 1.5～3м
	3P+N+E 6h 380-415В 16A

	2
	KHE-9E
	КГ/КГН           

4х2.5мм² Общая длина 1.5～3м
	3P+N+E 6h 380-415В 16A

	3
	KHE-15E
	КГ/КГН          

4х2.5-4мм ² Общая длина 1.5～3м
	3P+N+E 6h 380-415В 32A

	4
	KHE-22E
	   КГ/КГН         

4х4мм² Общая длина 1.5～3м
	3P+N+E 6h 380-415В 32A


Таблица 2

1) Для подключения обогревателя к электрической цепи необходимо приобрести и собрать кабель с силовыми вилками, как показано на рисунке 5. Допустимое сечение кабеля, его маркировку и характеристики силовых вилок необходимо подобрать в соответствии с таблицей №2. Длина питающего кабеля должна быть в диапазоне от 1,5 до 3 метров. Увеличение длины питающего кабеля приведет к дополнительным потерям, что вызовет падение напряжения. В случаях, если требуется более длинный питающий кабель, необходимо обратиться к профессиональному электрику для просчета сечения кабеля. 
См. рисунок 6
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2) Соберите силовую вилку питания, соедините ее с кабелем и с силовой розеткой, откройте крышку пятиполюсной промышленной розетки и подключите к обогревателю. Обратите внимание на направление. 

См. рисунок 7
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3) Перед тем, как подключить питание к обогревателю убедитесь, что все регуляторы стоят в положении «0»
4) Если обогреватель не используется, необходимо отключить его от питания, путем отсоединения силовой вилки.
· Режимы работы
►Режим вентиляции (без нагрева) Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку переключателя в положение «1», (см. рис. 4), начнет работать вентилятор. При этом ручка термостата должна находиться в оложении «MIN». Обогреватель будет дуть воздухом комнатной температуры без нагрева. 

► Режим обогрева 1: Поверните ручку переключения в положение «2», начнет работать вентилятор и одна группа тэнов. Вращением ручки термостата регулируйте температуру. В этом режиме максимальная мощность нагрева составит: у обогревателя KHE-5E-2500Вт, KHE-9E-4500Вт, KHE-15E-7500Вт, KHE-22E-11000Вт.
► Режим обогрева 2: Поверните ручку переключения в положение «3», начнет работать вентилятор и две группы тэнов. Вращением ручки термостата регулируйте температуру. В этом режиме максимальная мощность нагрева составит: у обогревателя KHE-5E-5000Вт, KHE-9E-90000Вт, KHE-15E-15000Вт, KHE-22E-22000Вт.
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Внимательно: Во время первого включения обогревателя возможно появление дыма, не волнуйтесь, это нормально, тэны обработаны защитным слоем масла. Через 1-2 минуты работы масло обгорит и дыма не будет.
· Регулировка термостата
► Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «max». Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.
· Контроль за температурой и защита

[image: image10.png]


Предупреждение: В целях увеличения эксплуатационного срока службы тепловентилятора рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения тепловентилятора. Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электронагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронагревателей.
· Очистка и техническое обслуживание
► До очистки или технического обслуживания извлеките вилку питания. Выполняйте обслуживание после охлаждения обогревателя. 
► Регулярно протирайте корпус обогревателя от пыли мягкой тканью. Для сильных загрязнений можно использовать влажную ткань с нейтральным моющим средством. Уделите особое внимание тому, чтоб вода не попала во внутрь обогревателя. 

► Во время очистки обогревателя не поливайте водой на электродвигатель. Не используйте для очистки бензин или другие растворители. 

· Электросхема

См. рисунок 8
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 По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
· Гарантийные обязательства
Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

-при несанкционированном разборе изделия

-при обнаружении значительных загрязнений внутри корпуса

-при обнаружении на изделии следов удара

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности

-повреждение сетевого кабеля

-повреждение корпуса

-повреждение лопастей вентилятора посторонними предметами

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности. 

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия. Товар сертифицирован.
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	Модель: KHE-_____________________


Дата продажи: «__» ____________ 20__г.


Подпись продавца:__________

М.П


	Серийный номер:_________________________

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид: _________________________________________

                 (подпись и ФИО покупателя)


