RU

[image: image15.png]



Руководство по эксплуатации промышленного обогревателя
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                                       KHE-30ER
Важный совет: Перед началом использования, ремонта, очистки или обслуживания оборудования, обязательно прочитайте это руководство по техническому обслуживанию.

Неправильное использование может привести к серьезным травмам, ожогам, удару током или пожару.

· Правила безопасности
Маркировка наклееная на обогревателе [image: image2.png]


 означает «НЕ НАКРЫВАТЬ»

► Обогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги.
► Перед эксплуатацией обогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет кабель заземления.
► Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте обогреватель при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания, неоднократном срабатывании термопредохранителя.
► Запрещается длительная эксплуатация обогревателя без надзора.
► Перед началом технического обслуживания или чистки прибора, а также когда обогреватель не используется отключите прибор, вынув вилку из розетки.
► При транспортировке обогревателя соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте обогреватель и не допускайте его падения.
► Перед подключением обогревателя к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания, шнур питания не должен быть пережат или переломлен.
► Не устанавливайте обогреватель на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
► Не накрывайте обогреватель и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.
► Во избежание ожогов, во время работы обогревателя в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока.
► Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса прибора.
► Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
► Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Для устранения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
► После хранения либо транспортировки при температурах ниже рабочих необходимо выдержать обогреватель в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов для его нагрева.
► После длительного хранения или перерыва в работе первое включение обогревателя не производить в режиме полного нагрева.
► Обогреватель предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от –10 до +40°С и относительной влажности до 93% (при температуре +25°С) в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также атмосферных осадков. 
· Описание продукции
► Данный обогреватель предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов.
► Также он имеет режим холодного воздуха, который может использоваться для циркуляции холодного воздуха в помещении.
· Распаковка и транспортировка
► Вскройте упаковку, извлеките обогреватель и все предохранительные транспортировочные материалы, которые защищают оборудование от повреждения в процессе транспортировки. 

► Если оборудование имеет видное повреждение, немедленно свяжитесь с продавцом. 

► Сохраните все транспортировочные и упаковочные материалы, чтобы использовать эти материалы для дальнейшей транспортировки. 
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· Технические характеристики
	Модель
	Мощность
	Номинальный ток, А
	Напряжение/частота, В/Гц
	Расход воздуха, м³/час
	Вес брутто, кг

	Размер упаковки, мм
	Степень защиты
	Вилка
	Электрический кабель

	
	Вт
	Kcal/час
	
	
	
	
	
	
	
	

	KHE- 30ER
	30000
	25800
	43.5
	400В 3～/ 50
	2499
	31.7
	615х505х650
	IP24
	Нет!
	Нет!


► Обогреватель оснащен ручным терморегулятором и термореле для настройки нужной температуры. 
► Данный обогреватель можно использовать только в качестве мобильного портативного электроприбора. При использовании обогревателя не допускается попадания в него пыли и влаги, это может повлиять на его срок службы и привести к его поломке.
► В обогревателе нет силовых соединительных кабелей. Пользователям необходимо приобрести силовой кабель самостоятельно. Для получения маркировки кабеля, пожалуйста, обратитесь к разделу "Подключение питания обогревателя". Пожалуйста, обратите внимание на сечение кабеля в таблице. Примеры приведенные в таблице, применимы к кабелям длиной от 1,5 до 3 метров. Если требуется более длинный кабель, рекомендуется увеличить сечение кабеля. Для этого необходимо обратиться к профессиональному электрику.
· Описание наружных деталей обогревателя
См. рисунок 1

                                    KHE-30ER
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	1.Верхняя крышка
	2.Регулятор терморегулятора
	3.ТЭН
	4.Передний решетчатый кожух
	5.Регулятор включения обогревателя
	6.Кнопка ручного сброса

	7.Ручка регулировки угла
	8.Электрический кабель (не входит в комплект)
	9.Пятиполюсная силовая вилка (не входит в комплект)
	10.Электродвигатель
	11.Задний решетчатый кожух
	12.Электрическая панель

	13.Левая ножка-колесико
	14.Правая ножка-колесико
	
	
	
	


Название запчасти

· Схема контрольной панели обогревателя
См. рисунок 2
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K=Переключение положения выключателя             
T=Настройка температуры
	
	KHE-30ER

	0
	Выключение 

	1
	Вентилятор

	2
	15000Вт

	3
	30000Вт


Положение выключателя

· Режимы работы
►Режим вентиляции (без нагрева) Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку переключателя в положение «1», (см. рис. 2), начнет работать вентилятор. При этом ручка термостата должна находиться в оложении «MIN». Обогреватель будет дуть воздухом комнатной температуры без нагрева. 

► Режим обогрева 1: Поверните ручку переключения в положение «2», начнет работать вентилятор и одна группа тэнов. Вращением ручки термостата регулируйте температуру. В этом режиме максимальная мощность нагрева составит: 15000Вт

► Режим обогрева 2: Поверните ручку переключения в положение «3», начнет работать вентилятор и две группы тэнов. Вращением ручки термостата регулируйте температуру. В этом режиме максимальная мощность нагрева составит: 30000Вт   
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 Внимательно: Во время первого включения обогревателя возможно появление дыма, не волнуйтесь, это нормально, тэны обработаны защитным слоем масла. Через 1-2 минуты работы масло обгорит и дыма не будет.

· Регулировка термостата
► Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «max». Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.
· Контроль за температурой и защита

[image: image6.png]


Предупреждение: В целях увеличения эксплуатационного срока службы тепловентилятора рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения тепловентилятора. Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электронагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронагревателей.
► Если во время работы обогревателя произошел перегрев, то срабатывает защита от перегрева.   При этом вентилятор продолжает работать охлаждая тэны. Для того, чтоб вернуть обогреватель в рабочий режим, необходимо дождаться, пока он остынет. Затем выключить его и вынуть вилку из розетки. Далее необходимо нажать кнопу сброса. (рисунок 3) Когда вы услышите четкий щелчок, это означает, что предохранитель снова включился. После этого подключите питание и возобновите работу.          
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· Очистка и техническое обслуживание
► До очистки или технического обслуживания извлеките вилку питания. Выполняйте обслуживание после охлаждения обогревателя. 
► Регулярно протирайте корпус обогревателя от пыли мягкой тканью. Для сильных загрязнений можно использовать влажную ткань с нейтральным моющим средством. Уделите особое внимание тому, чтоб вода не попала во внутрь обогревателя. 

► Во время очистки обогревателя не поливайте водой на электродвигатель. Не используйте для очистки бензин или другие растворители. 

· Сборка обогревателя
См. рисунок 5
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a= Корпус обогревателя    b=Верхняя ручка    c=Болт M4 × 25（D30, M5 × 30）х 2шт
d= Гайка M4 Гайка(D30,M5) х 4шт    e=Нижняя рама   f=Винт х2шт    

g=Ручка регулировки угла х 2шт    h= Крышка колеса х 2шт    i=Гайка М8 х 2шт   

j=Пружинная шайба х 2шт    k=Плоская шайба х 2шт    l=Втулка х 2шт    m=Шплинт х 2шт    n=Ось
o=Плоская шайба х 2шт   p=Левая ножка-колесико    q=Правая ножка-колесико  

· Регулировка направления потока воздуха 
См. рисунок 6
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► У данной модели обогревателя возможна регулировка угла наклона корпуса на 30 градусов. Это позволяет более точно направить поток воздуха в нужном направлении.

· Подключение питания обогревателя KHE-30ER
См. диаграмму 7，8，9，10，11
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A=Открутите 4 винта с помощью отвертки       

B=Ослабьте 2 гайки фиксатора кабеля
C=Открутите 4 винта на клеммной колодке
D=Желто-зеленый двухцветный провод - это провод, который соединен с заземлением кабеля
E=Провод заземления      
F=Кабель с резиновой изоляцией      
G=Затяните фиксатор кабеля
H=L1 питающий провод      
I=L2 питающий провод      
J=L3 питающий провод      

K=Провод заземления      
L=Стопорная гайка кабеля      

M=Длина зачистки оставшихся трех проводов составляет 100 мм
N=Желто-зеленая линия, длина зачистки 120 мм      
O=Наружная медная заделка    

P=Подключить к клеммной колодке обогревателя 

Q=Подключить к источнику питания
R=Внешняя резиновая оболочка      
S=Длина зачистки остальных трех проводов составляет 70 мм
T=Желто-зеленый провод, длина зачистки 90 мм                 

► С помощью крестообразной отвертки открутите четыре крепежных винта, откиньте крышку распределительной коробки и ослабьте внешнюю контргайку фиксатора крепления кабеля изделия. (Рисунок 7)
► Откройте крышку распределительной коробки и с помощью маленькой плоской отвертки ослабьте винты в клеммной колодке. Обратите внимание, что проводом заземления, является провод, обозначенный символом заземления “[image: image11.png]


” или желто-зеленый двухцветный провод. (Рисунок 8)

► Пропустите кабель через фиксатор крепления кабеля и подсоедините его к клеммной колодке. Подключите желто-зеленую жилу к проводу заземления кабеля. Три питающих провода на клеммной колодке соединены с тремя питающими проводами кабеля. Затяните винты на клемной колодке и проверьте правильность подключения. Используйте инструмент, чтобы зафиксировать наружную шестигранную фиксатора кабеля, и, наконец, закройте крышку распределительной коробки, и закрутите винты, снятые на первом шаге.(Рисунок 9)
► Если вам нужно установить силовую вилку, пожалуйста, подключите его в соответствии со схемой указанной на рисунке 10. 

► Соответствующие модели силовых вилок и кабелей показаны в таблице ниже:

	№
	Модель
	Спецификация кабельного провода 
	Спецификация промышленного штепселя и розетки 

	1
	KHE-30ER
	КГ/КГН
4х10мм² Длина кабеля: 1.5~3 м
	3P+N+E 6h 380-415В 63A


Таблица 2
· Электросхема

См. рисунок 12
KHE-30ER
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T=регулятор температуры      
K=Выключатель      
M=Электродвигатель              

D=Нагревательный элемент      
R=Реле      
TV=Тепловое реле                               

TV1=Датчик температуры    
KM1 KM2=Электромагнитный пускатель      
C=Конденсатор
 По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
· Гарантийные обязательства
Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

-при несанкционированном разборе изделия

-при обнаружении значительных загрязнений внутри корпуса

-при обнаружении на изделии следов удара

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности

-повреждение сетевого кабеля

-повреждение корпуса

-повреждение лопастей вентилятора посторонними предметами

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности. 

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия. Товар сертифицирован.
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	Модель:   KHE-30 ER


Дата продажи: «__» ____________ 20__г.


Подпись продавца:__________

М.П


	Серийный номер:_________________________

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид: _________________________________________

                 (подпись и ФИО покупателя)

















