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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ


Кронциркуль Miyamotometrology модели 7623, модификации 7623-__________, зав. № ____________________ соответствует требованиям ТУ 032-2025 и признан пригодным для эксплуатации.





Дата выпуска 	«____» ________________ 20 ___ г.


11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.


12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ


Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРУМЕНТ» (ООО «ИНСТРУМЕНТ») 


Адрес юридического лица: 603124, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, шоссе Московское, дом 352Е�


Производственная площадка Hunan Temec Electromechanical Co, Ltd.


Адрес: No. 201, Plant 4, No. 1099, Hangfei Avenue, Lusong District, Zhuzhou City, 215129, China
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5. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Наименование�
Обозначение�
Комплектность�
�
Кронциркуль 1)�
Miyamotometrology�
1 шт. �
�
Батарейка�
-�
1 шт.�
�
Футляр �
-�
1 шт.�
�
Паспорт 1)�
-�
1 экз.�
�
1) – модель и модификация в соответствии с заказом�
�
6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ


Ознакомиться перед началом работы с паспортом на кронциркуль.


Удалить смазку с измерительных поверхностей тканью, смоченной в бензине, и протереть чистой сухой тканью.


Перед началом работы кронциркули выдержать на рабочем месте не менее 4 часов.


7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


7.1 Перед началом работы необходимо проверить установку нуля. В зависимости от диапазона проверка осуществляется соприкосновением измерительных поверхностей друг с другом либо с концевой мерой длины, соответствующей нижней границе диапазона. После соприкосновения измерительных поверхностей друг с другом, либо с концевой мерой длины необходимо выставить на цифровом отсчетном устройстве значение, соответствующее нижней границе диапазона измерения.


7.2 Для измерения измерительная штанга отводится с помощью арретира, измеряемое изделие размещается между измерительными поверхностями, затем плавно отпускается арретир до соприкосновения измерительных поверхностей с изделием. Показания считываются по отсчетному устройству.


7.3 Измерительные штанги должны перемещаться без ударов.


7.4 По окончании работы протереть измерительные поверхности слегка смоченной в бензине ветошью, нанести тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.


8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ


Хранить кронциркуль в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 ˚С до +40 ˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.  


9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ


9.1 Кронциркуль подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ 9.044-76. 


9.2 Срок хранения прибора без переконсервации – 24 месяца.








СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Кронциркули Miyamotometrology (далее – кронциркули) модели 7623 произведены по ТУ 032-2025 «Кронциркули Miyamotometrology. Технические условия».


2. НАЗНАЧЕНИЕ


2.1. Кронциркули предназначены для измерений наружных линейных размеров контактным методом��.


2.2. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


3.1. Метрологические и технические характеристики кронциркулей приведены в таблицах 1, 2.


Таблица 1. Метрологические характеристики


Модель �
Модифи-кация�
Диапазон измерений, мм�
Шаг дискрет-ности, мм�
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм�
Размах показаний��, мм, не более�
�
7623�
7623-20�
от 0 до 20�
0,01�
±0,04�
0,01�
�
�
7623-40�
от 20 до 40�
�
±0,04�
0,01�
�
�
7623-60�
от 40 до 60�
�
±0,04�
0,01�
�
�
7623-80�
от 60 до 80�
�
±0,04�
0,01�
�
�
7623-100�
от 80 до 100�
�
±0,04�
0,01�
�
Таблица 2 – Технические характеристики


Модель�
Модифи-кация�
Глубина измерений, мм, не более�
Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм, не более�
Масса, кг, не более����
�
7623�
7623-20�
60�
335х150х55�
1,000�
�
�
7623-40�
�
335х150х55�
1,020�
�
�
7623-60�
55�
335х150х55�
1,040�
�
�
7623-80�
�
370х190х50�
1,080�
�
�
7623-100�
�
370х190х50�
1,150�
�
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.1. Температура окружающего воздуха в процессе измерения должна быть 20±5˚С. Относительная влажность воздуха не более 80%. 


4.2. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.


4.3. В процессе эксплуатации не допускается грубых ударов и падений изделия.











