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                                      ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ СВО-Лайт

НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для общего освещения производственных, административных, торговых, складских помещений, спортивных и учебных учреждений, гостиниц, мест общественного питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	Номинальное напряжение, В
	176-264В, 50Гц

	Потребляемая мощность, Вт
	40

	Световой поток, Лм
	4500

	Цветовая температура, К
	4000/6500

	Размеры корпуса, мм
	595х595х30

	Коэффициент пульсации светового потока
	<5%

	Степень защиты IP
	IP40

	Температурный диапазон, (°C)
	-10...+40

	Коэффициент мощности (PF/cos φ)
	0,98

	Тип монтажа
	Встраиваемый

	Тип рассеивателя
	Опал (равномерная засветка)

	Индекс цветопередачи
	CRI>80



Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед установкой светильника убедитесь в том, что питающие провода обесточены.
Не использовать светильник совместно с диммером.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Транспортировка и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя при температуре воздуха 
от -40°Сдо +45°С, при влажности воздуха до 90%.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Установка и обслуживание светодиодной панели должны производиться только квалифицированным персоналом.
Монтаж при использовании светильника в качестве встраиваемого в подвесной потолок типа «Армстронг»:
Распакуйте светодиодную панель.
Подсоедините провода питания к соответствующим проводам светильника.
Установите светодиодную панель на посадочное место в каркасе подвесного потолка.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается:
- подключать светодиодную панель к поврежденной электропроводке;
- производить обслуживание включенной светодиодной панели

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Отработавшую свой срок службы светодиодную панель утилизируется обычным способом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок эксплуатации светильников 2 года с момента продажи.
1.Замена не работающих светодиодных светильников производится только при отсутствии видимых физических и механических повреждений.
2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона. Подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник.
3.Замена светильника осуществляется только после тестирования светильника, в рамках законодательства РФ.
Гарантийные обязательства не распространяются:
1.Имеющие видимые физические повреждения, а также скрытые механические изменения конструкции.
2.Вышедшие из строя по причине нарушения Покупателем условия эксплуатации.
3.Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и жидкостей.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
ООО «Формула Света»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, д 17, к. 1, кв. 32
Тел.: +7 (495) 229-82-55
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