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ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Столбик парковочный «ЭКОНОМ» анкерный (00000004980)
1. Столбик парковочный «ЭКОНОМ» анкерный — стационарное металлическое ограждение, предназначенное для ограничения проезда транспортных средств, обозначения парковочных зон, организации безопасного движения и визуального выделения участков с ограниченным доступом.
Изделие устанавливается на твёрдое основание с помощью анкерного крепления и применяется для упорядочивания движения транспорта, защиты пешеходных зон, въездных групп, инженерных и инфраструктурных объектов от несанкционированного заезда или парковки.
Столбик может применяться:
· на парковках и автостоянках; 
· возле торговых, офисных и административных зданий; 
· на складских и производственных территориях; 
· у въездных групп, ворот, шлагбаумов и проходных зон; 
· для обозначения пешеходных зон и зон с ограниченным проездом; 
· для защиты стен, колонн, витрин, оборудования и иных элементов инфраструктуры; 
· на территориях жилых комплексов, бизнес-центров и общественных пространств.
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2. Технические характеристики
	Материал изготовления
	стальная труба, чёрная сталь

	Тип крепления
	Анкерное

	Высота, мм
	750 (допуск по высоте составляет ±10 мм на погонный метр)

	Диаметр трубы / основной стойки, мм
	76 (допуск по наружному диаметру — ±0,5–1,0 мм)

	Толщина стенки, мм
	1,5 (по толщине стенки — ±10–12% от номинала (±0,3–0,36 мм)

	Толщина основания, мм
	4

	Диаметр основания, мм
	180

	Количество крепёжных отверстий, шт.
	4

	Диаметр крепёжного отверстия, мм
	11,5

	Световозвращающие элементы/наклейки, шт.
	2

	Цвет светоотражателей
	Красный

	Тип покрытия
	полимерное порошковое покрытие

	Масса, кг
	3

	Расчётный объём изделия, м³
	0,02

	Тип упаковки
	Вспененный полиэтилен, опорное основание в картон

	Требуется ли жёсткая упаковка
	Не требуется

	Расчётный транспортный объём, м³
	0,106

	Дополнительные элементы:
	металлическая заглушка на торце трубы

	
	


3. Эксплуатация, транспортировка, хранение и утилизация
Эксплуатация
Столбик парковочный «ЭКОНОМ» анкерный допускается эксплуатировать на открытых площадках и внутри помещений при условии установки на ровное, прочное и подготовленное основание.
Изделие должно использоваться строго по назначению — для ограничения проезда транспортных средств, обозначения парковочных зон, организации безопасного движения и защиты элементов инфраструктуры.
Не допускается использование столбика в качестве противотаранного, силового или удерживающего устройства, если такая функция не предусмотрена технической документацией производителя.
При эксплуатации изделия необходимо:
· периодически проверять надёжность анкерного крепления и отсутствие ослабления крепёжных элементов; 
· контролировать целостность металлической конструкции и защитного покрытия; 
· своевременно очищать изделие от загрязнений, пыли, снега и наледи; 
· не допускать воздействия агрессивных химических веществ на поверхность изделия; 
· при появлении повреждений защитного покрытия своевременно выполнять восстановление лакокрасочного слоя для предотвращения возникновения коррозии. 
Температурный диапазон эксплуатации изделия: от -50 °C до +50 °C.
Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с техническими характеристиками изделия, условиями монтажа и нагрузками, на которые оно рассчитано.
Транспортировка:
Транспортировка столбиков парковочных допускается любым видом транспорта при соблюдении требований и правил перевозки грузов, установленных для соответствующего вида транспорта.
При транспортировке необходимо обеспечить:
· защиту изделий от механических повреждений; 
· исключение деформации металлической конструкции; 
· сохранность защитного покрытия; 
· предотвращение смещения изделий внутри транспортного средства; 
· защиту от воздействия влаги и атмосферных осадков. 
При погрузочно-разгрузочных работах не допускается бросать изделия, подвергать их ударным нагрузкам или использовать способы перемещения, способные привести к повреждению покрытия и геометрии конструкции.
Хранение:
Столбики парковочные должны храниться в сухих, закрытых и проветриваемых помещениях либо под навесом, обеспечивающим защиту от прямого воздействия атмосферных осадков.
Условия хранения должны исключать:
· попадание влаги на металлические поверхности; 
· образование конденсата; 
· контакт с химическими веществами и агрессивными средами, вызывающими коррозию металла; 
· механическое воздействие и деформацию изделий. 
При складском хранении изделия должны быть размещены таким образом, чтобы исключить повреждение порошкового покрытия, царапины и сколы поверхности.
Утилизация:
После окончания срока эксплуатации изделие подлежит утилизации в соответствии с действующими требованиями по обращению с отходами. Металлические элементы изделия могут быть переданы на переработку в качестве металлического лома после предварительного удаления неметаллических компонентов (при наличии).

4. Монтаж:
Монтаж столбика парковочного «ЭКОНОМ» анкерного выполняется на предварительно подготовленное твёрдое и прочное основание с использованием анкерного крепежа, соответствующего типу основания и эксплуатационным нагрузкам.
Перед началом монтажа необходимо убедиться в отсутствии повреждений изделия, проверить комплектность поставки, состояние защитного покрытия и соответствие крепёжных элементов условиям установки.
Общий порядок установки:
1. Определить место установки изделия с учётом назначения территории и требований к организации движения. 
2. Проверить ровность и прочность основания. Основание должно обеспечивать надёжную фиксацию анкерного крепежа и исключать смещение установленного столбика. 
3. Установить столбик в проектное положение и выполнить разметку монтажных отверстий через отверстия в опорном основании изделия. 
4. Выполнить сверление отверстий в основании согласно параметрам применяемого анкерного крепежа. 
5. Очистить подготовленные отверстия от пыли, строительного мусора и остатков материала после сверления. 
6. Установить анкерный крепёж в соответствии с рекомендациями производителя крепёжных элементов. 
7. Закрепить столбик на основании, равномерно затянуть крепёжные соединения без перекоса опорного основания. 
8. Проверить: 
· вертикальность установки столбика; 
· устойчивость конструкции; 
· надёжность крепления; 
· отсутствие люфта и деформации изделия. 
9. После завершения монтажа проверить состояние защитного покрытия. При повреждении покрытия в процессе установки выполнить локальное восстановление защитного слоя для предотвращения коррозии металла.
5. Гарантии производителя:
Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам, требованиям качества и комплектности при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом изделия.:
Гарантийные срок эксплуатации 12 месяцев с даты передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки, спецификацией, счётом или иными документами, сопровождающими поставку.
Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине производителя, включая:
· несоответствие изделия заявленным техническим характеристикам; 
· дефекты изготовления металлической конструкции; 
· нарушение качества сварных соединений, возникшее по причине производственного процесса; 
· дефекты защитного покрытия, возникшие вследствие нарушения технологии нанесения покрытия. 
Гарантия действует при условии:
· соблюдения требований настоящего паспорта изделия; 
· правильного выполнения монтажных работ; 
· использования изделия по назначению; 
· соблюдения условий транспортировки и хранения; 
· эксплуатации изделия в пределах установленных технических характеристик. 
Гарантия не распространяется на повреждения и неисправности, возникшие вследствие:
· нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия; 
· несоблюдения требований по монтажу; 
· установки изделия на неподготовленное или недостаточно прочное основание; 
· использования неподходящего анкерного крепежа; 
· механических повреждений, ударов, деформаций и воздействия внешних нагрузок; 
· повреждений, возникших вследствие наезда транспортных средств, дорожно-транспортных происшествий или превышения допустимых эксплуатационных нагрузок; 
· воздействия агрессивных химических веществ, реагентов, солей и коррозионно-активных сред; 
· естественного износа лакокрасочного или полимерного покрытия; 
· появления царапин, сколов, потёртостей и иных следов эксплуатации; 
· самостоятельного ремонта, изменения конструкции изделия, сверления дополнительных отверстий или внесения изменений без согласования с производителем; 
· использования изделия не по назначению.
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