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ВНИМАНИЕ!

Прежде чем запустить аппарат высокого давления ПРЕУС, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

Настоящее руководство по эксплуатации  является основным документом, поставляемым с изделием, и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, устройством, конструкцией, правилами обслуживания Установки высокого давления ПРЕУС (далее аппарат) с целью его правильной эксплуатации. Неправильное обращение с аппаратом может вызвать серьезные травмы, вплоть до летального исхода, а также лишить прав на гарантийное обслуживание.
Если после изучения настоящего руководства у Вас возникнут вопросы, то специалисты компании ООО «ГК ПРЕУС» готовы ответить на них.

Компания ООО «ГК ПРЕУС» не несет ответственность за вред, причиненный оборудованием вследствие неправильного использования применения не по назначению или эксплуатации неквалифицированным персоналом.

Квалификация персонала

Прежде чем включить аппарат руководитель и обслуживающий персонал обязательно должны изучить настоящее руководство по эксплуатации. Персонал, ответственный за работу или техническое обслуживание аппарата должен иметь соответствующую квалификацию. Руководитель должен четко обозначить область ответственности и компетенцию, а также осуществлять надзор за персоналом. 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Несоблюдения правил безопасности влечет за собой опасность получения травм, вплоть до летального исхода, а также повреждения техники и окружающей среды.
Общие указания по безопасности

1.  Используйте детали, рассчитанные на высокое давление воды.  Необходимо использовать оригинальные детали аппарата ПРЕУС.
2.  Не используйте поврежденные детали и компоненты. Перед пуском аппарата внимательно осматривайте все оборудование.
3. Не используйте аппарат не по назначению.
4. Всегда используйте чистую воду. Температура воды не должна превышать 40°С.
5. Используйте минимально возможное давление для очистки. Не превышайте максимально допустимый уровень давления!
6. Огораживайте зону работы от проникновения в нее посторонних людей.
7. Проверяйте состояние резьбы на стыках шлангов высокого давления. Используйте тефлоновую ленту для сборки резьбовых соединений. Избегайте попадания частей ленты в водяной поток.
8. Затяните все резьбовые соединения. Не тяните и не дергайте  шланг, проверяя прочность соединения.
9. Начинайте работу на невысоком давлении, постепенно увеличивая его до необходимого значения.
10. Никогда не направляйте пистолет в сторону людей (в том числе на свои части тела) и в сторону электрооборудования.
11. Операторы должны использовать защитную одежду, перчатки, очки, наушники и специальную обувь с нескользящей подошвой.
12. Рекомендуется работать как минимум двум операторам  одновременно. Один производит очистку, второй наблюдает на безопасном расстоянии. Второй оператор должен находиться непосредственно около аппарата, чтобы аварийно выключить аппарат и перекрыть подачу воды в случае необходимости. При одновременной работе на очистке двух операторов, расстояние между ними не должно быть менее 10 метров.
13. Рабочая зона должна быть чиста для хорошего обзора.
14. При работе на наклонных и/или скользких поверхностях, а так же при работе на высоте, обязательно используйте страховочные ремни.
15. Если в работе аппарата произошел сбой, немедленно  остановите его, сбросьте давление, отключите аппарат от электросети и далее следуйте инструкциям по ремонту.
16. Выполнять ремонт должен только квалифицированный персонал.
17.  Избегайте замораживания деталей и компонентов аппарата. 
18. В случае малейших травм, вызванных водяной струей, немедленно обратитесь в лечебное учреждение.
19. Для дополнительной информации, а так же при  возникновении вопросов относительно безопасности использования нашего оборудования, обращайтесь к производителю аппаратов ПРЕУС или к своему дилеру.
2. Описание и работа изделия

2.1 Назначение. Условия эксплуатации

Аппарат ПРЕУС серии ГС (далее аппарат) предназначен для проведении гидростатических испытаний на давления до 500бар.

Условия эксплуатации аппарата
Температура окружающего воздуха от 0 до +45оС.
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25оС.
Климатическое исполнение – УЗ по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты IP-54 по ГОСТ 14254-80, кроме сетевой вилки - IР-44.
Напряжение сети питания 380 В, частота 50 Гц;

Используется 5-ти проводная трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью по ГОСТ Р50571.2-94.

2.2 Технические характеристики аппарата
	Электропитание
	ПРЕУС Е-ГС 15-50

	Напряжение сети питания, В
	380±10%

	Частота, Гц
	50±10%

	Мощность двигателя, кВт
	15

	Тип защиты
	IP-54 (вилка IP-44)


	Рабочие параметры
	

	Рабочее давление, бар
	500

	Максимально допустимое давление, бар   
	510

	Расход (max) воды, л/час-л/мин
	900-15

	Уровень шума  при max давлении, дБ
	78

	Параметры подачи воды
	

	Температура воды (max), ºС
	40

	Начальное давление (min), бар
	0,1

	Масла в насосе
	

	Используемое масло
	SAE 30(10W30)
Рекомендуемое: 
Mannol 4-Takt Agro SAE 30
Замены: 

DDE 4T SAE 30 Mineral 1L
Motul Garden 4T SAE30

	Объем, л
	1,04


Основные элементы аппарата
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1 – предохранительный клапан, 2 – фильтр, 3 – манометр, 4 – регулятор давления, 5 пускатель
3 Комплект аппарата
Гидродинамический аппарат поставляется в комплекте, указанном в таблице 1.2

Таблица 1.2

	Наименование
	
	Количество, шт

	Установка высоконапорная
	ПРЕУС Е-ГС 15-50 
	1

	Рукав высокого 

давления, *
	4Spc-10-15000-1/2

	1

	Комплект для опрессовки
	
	1

	Кабель питания, 5м

Кабельная вилка, 380В, 
	
	1

	Кабельная розетка, 380В, 50Гц
	
	1


2.4 Устройство и работа аппарата
Принцип работы аппарата
Принцип действия аппарата заключается в создании высокого давления воды насосом с электрическим приводом и организации с помощью насадок (форсунок) высокоскоростных водяных струй, обладающих достаточной кинетической энергией для механического разрушения  отложений на очищаемой поверхности или использование созданного давления для испытаний.
Получение аппарата
По получению оборудования обследуйте упаковку на предмет повреждений. Извлеките из упаковки и проверьте все части оборудования. В случае обнаружения повреждений аппарата или его компонентов, отметьте их для предъявления претензий грузоперевозчику.
Для защиты от промерзания в процессе транспортировки и хранения в насос аппарата может быть залит антифриз. В случае хранения и эксплуатации аппарата в условиях холодного климата следуйте инструкциям в разделе “Защита от замерзания” настоящего руководства.
Порядок подготовки аппарата к работе
Установка аппарата, контроль безопасности:
1. Установите аппарат на твердой поверхности, проверьте устойчивость положения, избегайте мест, где на аппарат может попадать вода.
2. Проверьте наличие масла в картере насоса – уровень масла должен находиться на середине контрольного стекла (на задней стенке помпы).
3. Для подключения к водопроводу используйте подходящую гибкую подводку внутренним диаметром не менее 19(25) мм, с присоединительной гайкой ¾(1)" к аппарату (не входит в комплект)  (давление подачи воды не должно быть ниже 1,0 бар и не превышать 6,9 бар).
4. При подключении к водопроводной сети рекомендуется использовать фильтрующий элемент с фильтрацией не более 50 микрон.
5. Подключите аппарат к сети, для чего соедините вилку с розеткой, предварительно подключенной к предполагаемому месту подключения, эти работы необходимо выполнять квалифицированному электрику.
Подача воды
ВНИМАНИЕ! 
Используйте только чистую воду без механических примесей или используйте дополнительные фильтра со степенью очистки не более 50 мкн.
Перед началом подключения аппарата к водопроводной системе убедитесь, что используемая для работы вода не содержит посторонних примесей.
Не допускайте перегиба или зажима шланга подачи воды.
Перед началом подключения к водопроводной системе проверьте наличие необходимых условий для подачи воды:
1. Диаметр трубопровода должен быть не менее 3/4".

2. Давление воды должно быть не менее 1,0 бар и не превышать 6,9 бар.

3. Максимальная температура воды на выходе из источника не должна превышать 40ºС. Использование воды с температурой более 40ºС может привести к повреждению помпы высокого давления воды и лишению права на гарантийное обслуживание. 
ВНИМАНИЕ!

Не допускается прямое подключение аппарата к водопроводной системе. Необходимо использование обратного клапана, предотвращающего обратное попадание воды в водопроводную сеть.

При подаче воды должны соблюдаться все рекомендации предприятий водоснабжения.
Перед подключением проверьте соответствие параметров системы  водоснабжения техническим данным аппарата.
Подключите шланг подачи воды к входу аппарата через фильтр.
Откройте кран (вентиль) поступления воды.

Включение аппарата

Перед включением аппарата требуется полностью удалить воздух из его системы, для чего при включенной подаче воды из источника и выключенном электродвигателе необходимо несколько раз привести в действие пистолет высокого давления путем нажатия на курок (данная процедура занимает несколько секунд). 

Перед включением аппарата рекомендуется, при помощи регулировочного клапана, снизить давление на выходе из аппарата до минимального, а после включения аппарата плавно доведите его до требуемого уровня.
Включение аппарата производится при открытом пистолете.
ВНИМАНИЕ!

Из-за отдачи, возникающей при выходе высокоскоростной струи воды, пистолет следует держать двумя руками.

Порядок работы с аппаратом

Регулировка давления производится с помощью регулировочного клапана, установленного на аппарате высокого давления. Это позволяет выбрать давление, соответствующее поставленной задаче.

Регулировка производится поворотом маховика клапана:


поворот вправо – давление возрастает


поворот влево – давление снижается.

Заданное давление контролируется при открытом пистолете по показаниям манометра(опция), установленного на аппарате.

Проведение гидроиспытаний.

Для проведения испытаний необходимо подключить аппарат к электрической и водопроводной сетям, как описано выше.

Выкрутить регулятор давления против часовой стрелки до свободного вращения.

Дренаж необходимо отвести в канализацию.

Подсоединить рукав ВД к аппарату, и к комплекту для опрессовки.

Подсоединить другой выход комплекта к испытываемой трубе.

Открыть кран для поступления воды в трубу.

Включить аппарат и следить за наполнением трубы (при больших объемах трубы, необходимо заполнить её предварительно из водопровода).

После заполнения трубы, необходимо крутить регулировочный клапан по часовой стрелке до нужного давления (давление контролируется по манометру на комплекте для опрессовки.

После достижения необходимого давления, необходимо закрыть кран и выключить аппарат, открыть дренажный кран для сброса давления.
За падением давления следить по показаниям манометра.

Перерыв в работе аппарата

При закрытии крана насос автоматически переключается на режим циркуляции: сбрасывает воду в дренаж.
После закрытия крана необходимо выключить аппарат, открыть 3-х ходовой кран, для сброса давления из магистрали ВД.
Отключение аппарата
Отключение производится в следующей последовательности:

1. Выключите аппарат.
2. Выньте штекер из розетки и перекройте поступление воды.
3. Закрыв кран, отсоедините комплект для опрессовки от объекта. Сбросьте давление, открыв 3-х ходовой кран.

4. Заблокируйте кран в закрытом положении.
5. Сверните шланг.
3. Техническое обслуживание аппарата 
и уход за ним

3.1 Уход за аппаратом

Аппарат прост в обслуживании. Минимальный уход, гарантирующий бесперебойную и долговременную его работу, сводится к следующим ежедневным операциям:

1. Очистка шланга подачи воды и шланга высокого давления и особенно соединительной арматуры перед монтажом на аппарате.
2. Очистка насадки (форсунки) и пистолета с копьем перед их сборкой.

Профилактический осмотр, проводимый с определенными интервалами, позволяет избежать износа узлов, работающих при высоких нагрузках. При этом следует соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Все профилактические работы должны проводиться только при отключенном двигателе и отсутствии давления в шланге. Аппарат должен быть отключен от электросети.
2. Полное отключение аппарата, необходимое для проведения профилактики должно производиться в соответствии с указаниями настоящего руководства.

3. Все профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом.
Любая переналадка аппарата допускается только по согласованию с изготовителем. Только использование оригинальных запасных частей обеспечивает надежную и безопасную работу аппарата. Изготовитель не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением этих требований.

Условия безопасной работы
К таким условиям относится не только соблюдение всех положений настоящего руководства, но и выполнение соответствующих требований по безопасности, содержащихся в нормативных документах федерального и местного уровней.

Подключение к электрической сети

Неправильное подключение к сети может привести к опасному для жизни поражению электрическим током. Аппарат должен включаться в розетку, имеющую заземление.

Рекомендуется подключать аппарат к сети через устройство защитного отключения.
Подключение к сети должно производиться квалифицированным специалистом.

Меры предосторожности при работе с аппаратом
1. Не допускается направлять струю под давлением на корпус насоса или на коробку электрических соединений и пускатель.
2. Не разрешается направлять струю на электрическое оборудование.
3. Перед чисткой аппарата и его осмотром он должен быть выключен и отсоединен от электросети.
4. Отсоединяйте аппарат от электросети при любых действиях с насадками (форсунками), настройках и др. 

5. Избегайте деформации и повреждения электрического кабеля: он не должен попадать под колеса транспорта, пролегать через острые кромки, подвергаться растяжению.
6. Запрещается браться за вилку и розетку мокрыми руками.
7. Аппарат нельзя эксплуатировать во взрывоопасных условиях.
8. Не подвергайте аппарат воздействию атмосферных осадков, не работайте также в условиях 100 % влажности (туман, пар).
9. При работе в условиях повышенной влажности воздуха или пола используйте резиновые калоши и резиновые перчатки.
10. Запрещается чем-либо прикрывать работающий аппарат.
11. Используйте защитные очки.
12. Защитная одежда должна закрывать все тело.
13. Находящиеся в непосредственной близости от работающего аппарата люди должны быть защищены от поражения твердыми частицами.
14. Не допускается использование сред содержащих растворители, бензин или масло (образующийся при распылении туман взрыво- и пожароопасен, ядовит).
15. Аппарат нельзя использовать для материалов, содержащих асбест и другие вредные для здоровья вещества.
16. Персонал моложе 18 лет не должен допускаться к работе с аппаратами высокого давления.
ВНИМАНИЕ!

 Запрещается направлять струю на людей, животных, электрическое оборудование или непосредственно на аппарат.

Запрещается чистить одежду и обувь, как на себе, так и на других людях.

3.2 Техническое обслуживание

Ежедневно следует проверять

Уровень масла в насосе.
Подача воды должна быть на надлежащем уровне.
Убедитесь, что насадка (форсунка) не изношена и не засорена.
Герметичность соединений.
Герметичность насоса.
Шланг высокого давления на предмет износа и повреждений.
Замена масла
Первую замену масла в насосе произвести после 50 рабочих часов, последующие – каждые 200 рабочих часов или не реже одного раза в 6 месяцев.

Утилизация масла производится в соответствии с существующими требованиями.
Необходимо немедленно осуществить замену масла в случае образования в нем конденсата.
Замена масла производится в следующей последовательности:

1. Отключите аппарат от электросети.
2. Под отверстие слива масла подставьте емкость для его сбора.
3. Отверните пробку слива, дайте маслу полностью стечь.

4. Завинтите пробку, проверив прокладку.
5. Отвернув маслозаливную пробку, залейте масло до середины контрольного стекла (на задней стенке помпы).

Ежегодное ТО

После 500 часов наработки или один раз в год (что наступит ранее)  необходимо провести расширенное плановое ТО в авторизованном СЦ производителя. Плановые работы включают:

- все работы, включенные в список ТО 250часов;

- диагностику насоса с разборкой части высокого давления;

- уплотнения по воде (проверить при необходимости заменить);

- клапаны высокого давления (проверить при необходимости заменить);

- плунжерные пары (проверить при необходимости заменить);

- латунные кольца на линии нагнетания (проверить при необходимости заменить);

- уплотнения регулятора (проверить при необходимости заменить)

- уплотнительные кольца РВД (проверить при необходимости заменить)

- проверка и регулировка всех частей и элементов УВД

Для проведения данного вида ТО необходима высокая квалификация обслуживающего персонала и наличие у него специальных знаний, а также специализированного инструмента и приспособлений. В связи с этим проведение данного ТО допускается только силами АСЦ производителя.

Периодические ремонты опрессовщика:

Текущий ремонт, выполняется раз в 2 года и включает в себя замену уплотнений по воде, комплекта клапанов ВД, ремкомплекта плунжеров.

Полный ремонт, выполняется 1 раз в 5 лет и включает в себя замену клапанов ВД, уплотнений ВД, комплекта колец, плунжеров, ремкомплекта регулировочного клапана, ремкомплекта предохранительного клапана, контактора и теплового реле, всей проводки и сальников клеммных коробок.

Используете только оригинальные запасные части для обслуживания и ремонта аппарата.

3.3 Возможные неисправности и способы их устранения 
ВНИМАНИЕ!

При выявлении нарушений в работе аппарата, а также при возникновении неисправностей необходимо незамедлительно связаться с предприятием-изготовителем или вашим дилером.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Перед началом любых работ по техническому обслуживанию и ремонту убедитесь, что аппарат отключен от электрической сети.
	Вид неисправности
	Возможная причина
	Меры по устранению

	Не включается двигатель
	-вилка не включена в розетку;

-неисправна розетка;
-недостаточное давление воды на входе.
	-вставьте вилку в розетку;

-включите вилку в другую розетку;
-повысьте давление и/или расход на входе в насос.

	Двигатель отключается
	-несоответствие напряжения сети; 
-недостаточное давление воды на входе и/или поток.
	-проверьте соответствие напряжения сети напряжению двигателя*;
-повысьте давление и/или расход на входе в насос

	Давление насоса колеблется
	-попадание воздуха в шланг или насос;

-недостаточное поступление воды;

-засорен фильтр;

-перегиб шланга;

-засорены клапана насоса или регулятор давления.
	-удалите воздух (см. раздел «Включение аппарата»);

-проверьте водоснабжение;

-прочистите фильтр;

-выпрямите шланг;

-прочистите клапаны и регулятор давления*.

	Не создается рабочее давление
	-замерз шланг и насадки (форсунки);

-отсутствует водоснабжение;

-засорен фильтр;

-засорена насадка (форсунка);

-сломался или неправильно отражает информацию манометр;

-течь в линии высокого давления.
	-разморозьте шланг и насадки (форсунки);

-обеспечьте поступление воды;

-прочистите фильтр;

-прочистите насадку (форсунку);
-проверьте манометр путем установки нового; замените неисправный манометр;

-проверьте или замените поврежденные шланги или фитинги.

	Чрезмерная вибрация на выходе высокого давления
	-попадание воздуха в шланг или насос;

-перегиб шланга;

-засорен или поврежден шланг высокого давления;
-засорены клапана насоса или регулятор давления.
	-удалите воздух (см. раздел «Включение аппарата»);

-выпрямите шланг;

-прочистите или замените поврежденный шланг;
-прочистите клапаны и регулятор давления*.

	Масло поменяло цвет
	Попадание конденсата воды в масло
	Масло заменить


* - данные работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

3.4 Хранение аппарата
Перед длительным хранением аппарата необходимо полностью слить воду из аппарата, шланга и комплекта и просушить их. При хранении в холодное время года необходимо произвести действия указанные в разделе «Защита от замерзания» настоящего руководства.
3.5 Транспортировка аппарата
Прочная устойчивая стальная рама обеспечивает легкое перемещение аппарата на большие расстояния, одновременно предохраняя  его от повреждений.

Во избежание самопроизвольного перемещения аппарата следует блокировать колеса.

3.6 Защита от замерзания
Для защиты аппарата от серьезных повреждений, к которым может привести замерзание воды внутри отдельных узлов, необходимо соответствующим образом адаптировать аппарат к низким температурам.
Самый простой способ защиты системы аппарата – это хранение аппарата в теплом помещении. Следующий способ - это залить в систему антифриз. Для этого возьмите короткий подходящий шланг (не более 1,2 м.), один конец  которого подсоедините к фильтру насоса через соединение байонетов, а другой - опустите  в емкость с антифризом. Для заливки антифризом аппарата, оснащенного защитой от сухого запуска необходимо использовать подкачивающий насос, максимальным давлением не более 6,9 бар. Перед заливкой обязательно снимите пистолет с насадкой (форсункой) со шланга высокого давления. Включите аппарат согласно разделу «Включение аппарата» настоящего руководства для подачи антифриза в систему. Как только антифриз начнет вытекать из шланга высокого давления, выключите аппарат. 

При подготовке аппарата к следующей эксплуатации удалите антифриз из системы. Для этого подсоедините аппарат к источнику подачи воды согласно разделу «Подача воды» настоящего руководства, включите аппарат согласно разделу «Включение аппарата» настоящего руководства и откачайте антифриз обратно в емкость. Избегайте разбавления антифриза с содержащейся в аппарате водой. При условии сохранения антифриза в относительно неразбавленном состоянии его можно использовать много раз.

Шланги высокого давления так же можно защитить от  промерзания, удалив из них остатки воды с помощью сжатого воздуха. При этом обязательно следует снять пистолет с насадкой (форсункой).

 При температуре -10о необходимо снять манометр и хранить его в более теплом месте. Если аппарат эксплуатируется при температуре близкой к точке замерзания, то перед его включением убедитесь, что в деталях и узлах, через которые проходит вода, не образовалось льда!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Свидетельство о приемке

Высоконапорный аппарат ПРЕУС МОДЕЛИ ________________________ заводской номер 
_______________ соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____________________________________

М.п. ________________ подпись лиц, ответственных за приемку

5. Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие высоконапорного аппарата ПРЕУС техническим характеристикам на протяжении 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки и безвозмездно заменяет узлы или ремонтирует вышедшие из строя аппараты при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание и ремонт оборудования с соблюдением требований и норм изготовителя осуществляется на территории РФ только в фирменных сервисных центрах. Исключения из гарантии: некоторые детали, к примеру, шланги, насадки, манометры, пружины ручных и ножных клапанов, детали высоконапорного насоса (клапаны, плунжеры, сальники, кольца) подвержены повышенному износу и поэтому заменяются в течение этой гарантии только в случае, если повреждение было вызвано дефектом материала или изготовления. 

Повреждения, возникшие в результате небрежного или неправильного использования, ржавления, воздействия коррозионно-активных химических веществ, аварии или внесения  изменений в оригинальную конструкцию, не попадают под настоящую гарантию.

Гарантия не распространяется:

- на неисправности, возникшие вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, применения оборудования не по назначению, а также нестабильности параметров электросети, нормы, установленные ГОСТ 13109-87;

- на неисправности, возникшие вследствие естественного износа оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);

- на быстро изнашиваемые части (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной поломки оборудования;

- на оборудование, вскрывавшееся или ремонтировавшееся в течении гарантийного срока вне сервисной службы.

Настоящим подтверждаю приемку оборудования и согласие с гарантийными условиями.

Претензий по качеству, количеству и внешнему виду нет.

Подпись покупателя _______________   Дата _______________
ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.
6. Каталог деталей и сборочных единиц.

Насос высокого давления

[image: image3.jpg]



Комплект А- комплект клапанов.

Комплект В – плунжеры

Комплект С – уплотнения по маслу

Комплект Е - уплотнения по воде

Комплект Н – опорные кольца плунжера

7. Ведомость запасных частей, инструмента и приспособлений.

Установка высокого давления является простой и надежной машиной, в ней отстутствуют расходные элементы, кроме масла, которые требуют замены при нормальной работе. Для эксплуатации и обслуживания аппарата не требуются специфический инструмент, все работы выполняются  бщедоступными стандартными инструментами. В связи с этим, комплект ЗИП не поставляется.  
[image: image4.emf]


Предприятие-изготовитель: ООО «ГК ПРЕУС»

 Тел: +7(495)640-29-40,+7(926) 150-65-84, факс: +7(499)501-99-01
е-mail: info@preus-hp.ru
Интернет: www.preus-hp.ru
Руководство по эксплуатации 


горячая линия  +7 495 640-2940 ( 143430, Московская область, пгт. Нахабино ул. Вокзальная 25 (  ООО «ГК ПРЕУС»
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