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Прожекторы светодиодные СириусА серии SFL
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1. Назначения и область применения 
1.1. Прожекторы светодиодные серии SFL торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц.
1.2. Область применения: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.).
1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.
1.4. Прожекторы изготавливаются:
- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.
1.5. Класс энергоэффективности: А/A+.

2. Комплектность
В комплект поставки входят:
· Прожектор – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
· Упаковочная коробка – 1 шт.

3. Технические параметры
	Характеристики
	SFL-20-
B-65K-2
	SFL-30-
B-65K-2
	SFL-50-
B-65K-2
	SFL-70-
B-65K-2
	SFL-100-
B-65K-2
	SFL-150-
B-65K-2
	SFL-200-
B-65K-2

	Цветовая температура, К
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500

	Мощность, Вт
	20
	30
	50
	70
	100
	150
	200

	Световой поток, Лм
	1600
	2400
	4000
	5600
	8000
	12000
	16000

	Светодиоды
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD

	Размер, мм
	105х75х30
	125х75х30
	155х105х30
	175х120х30
	180х140х30
	210х185х30
	285х230х30

	Индекс цветопередачи, CRI
	>80
	>80
	>80
	>80
	>80
	>80
	>80

	Угол свечения, градусов
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140

	Цвет корпуса
	Черный
	Черный
	Черный
	Черный
	Черный
	Черный
	Черный

	Напряжение питания, В
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц

	Коэффициент мощности, cosϕ
	>0,9
	>0,9
	>0,9
	>0,9
	>0,9
	>0,9
	>0,9

	Пылевлагозащита, IP
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Диапазон рабочих температур, 0С
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50

	Ресурс работы светильника, часов
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000



	Характеристики
	SFL-300-
B-65K-2
	SFL-400-
B-65K-2
	SFL-500-
B-65K-2
	SFL-600-
B-65K-2
	SFL-800-
B-65K-2
	[bookmark: _GoBack]SFL-1000-
B-65K-2

	Цветовая температура, К
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500

	Мощность, Вт
	300
	400
	500
	600
	800
	1000

	Световой поток, Лм
	24000
	32000
	40000
	48000
	64000
	80000

	Светодиоды
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD
	Epistar SMD

	Размер, мм
	340х270х30
	385х310х30
	440х360х35
	595x330x45
	700x330x45
	725х340х40

	Индекс цветопередачи, CRI
	>80
	>80
	>80
	>80
	>80
	>80

	Угол свечения, градусов
	140
	140
	140
	140
	140
	140

	Цвет корпуса
	Черный
	Черный
	Черный
	Черный
	Черный
	Черный

	Напряжение питания, В
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц
	170-265
/50-60Гц

	Коэффициент мощности, cosϕ
	>0,9
	>0,9
	>0,9
	>0,9
	>0,9
	>0,9

	Пылевлагозащита, IP
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	Диапазон рабочих температур, 0С
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50
	от -50 до 50

	Ресурс работы светильника, часов
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000



4. Монтаж и подключение
4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

4.4. Монтаж прожектора:
· Отключите напряжение сети.
· Распакуйте прожектор и подключите сетевой провод.




5. Транспортировка и хранение
5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на прожектор и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.
5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +500С и относительной влажности 60% при 250С.
5.3. Хранение и транспортировка светодиодного прожектора должна осуществляться только в заводской упаковке.
5.4. Подключение/включение прожектора возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание
6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Техническое обслуживание включенного светодиодного прожектора.
· Эксплуатация светодиодного прожектора с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!
· Подключение светодиодного прожектора к поврежденной электропроводке.

             ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.
6.2. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6.3. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.
6.4. Проверка мощности прожектора возможна при напряжении электропитания в 230В. 
6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
6.6. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления.
6.7. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Замене подлежат неработающие прожекторы при отсутствии видимых физических повреждений.
Гарантийный срок службы и эксплуатации прожектора – 24 месяца с момента продажи.
7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен прожектор.
7.3. Прожектор подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.
7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные прожекторы:
7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.
7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).
7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: “JIANGMEN LANGJIE TRADING CO., LTD.“, ROOM 407, 11 BUILDING YINGCUI, ZHONGTIANGUOJI GARDEN, JIANGMEN, GUANGDONG, Китай.
Импортёр: ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Трофимова, 
д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1. 
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