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Светильники светодиодные СириусА серии SHR                           
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1. Назначения и область применения 
1.1. Светильники светодиодные серии SHR торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц. 
1.2. Область применения. Светильники светодиодные предназначены для использования в промышленных помещениях.
1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

2. Комплектность
В комплект поставки входят:
· Светильник светодиодный – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
· Упаковочная коробка – 1 шт.

3.Технические параметры
	Характеристики
	SHR-24W-W/B
	SHR-35W-W/B
	SHR-50W-W/B
	SHR-75W-W1/2

	Цветовая температура, К
	4000
	4000
	4000
	3000:4000:6500

	Мощность, Вт
	24
	35
	50
	75

	Световой поток, Лм
	2100
	3000
	4200
	6400

	Размер, мм
	D300x40
	D380x40
	D470x40
	D480x40

	Индекс цветопередачи, CRI
	>80
	>80
	>80
	>80

	Угол свечения, градусов
	140
	140
	140
	140

	Цвет корпуса
	Белый/Черный
	Белый/Черный
	Белый/Черный
	Белый:Серый

	Напряжение питания, В
	170-265/
50-60Гц
	170-265/
50-60Гц
	170-265/
50-60Гц
	175-265/
50-60Гц

	Коэффициент мощности, cosϕ
	>0,5
	>0,5
	>0,5
	>0,5

	Пыле-влагозащита, IP
	65
	65
	65
	65

	Коэффициент пульсации светового потока,%
	<5
	<5
	<5
	<5

	Диапазон рабочих температур, 0С
	от 0 до +45
	от 0 до +45
	от 0 до +45
	от 0 до +45

	Ресурс работы светильника, часов
	>50 000
	>50 000
	>50 000
	>50 000



4. Монтаж и подключение
4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).
4.3. Монтаж светильника:
· Отключите напряжение сети.
· Распакуйте светильник.
· Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу
(через клеммную колодку) Рис.1.
· Установите светильник. 






Рис.1. Схема подключения светодиодного светильника к эклектической сети 230В.

5. Транспортировка и хранение
5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светодиодный светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.

5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +500С и относительной влажности 60% при 250С.
5.3. Хранение и транспортировка светодиодного светильника должна осуществляться только в заводской упаковке.
5.4. Подключение/включение светильника возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание
6.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Техническое обслуживание включенного светодиодного светильника.
· Эксплуатация светодиодного светильника с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать запрещено!
· Подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.
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             ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.
6.2. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6.3. При эксплуатации необходимо располагать светодиодный светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.
6.4. Проверка мощности светодиодного светильника возможна при напряжении электропитания в 230В. 
6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
6.6. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок службы и эксплуатации светодиодного светильника – 24 месяца с момента продажи.
7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светодиодный светильник.
7.3. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.
7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:
7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.
7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).
7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.
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