Инструкция по применению моющего средства «Неолайт-С», арт.122
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Моющее средство «Неолайт-С», арт.122 поставляется в виде концентрата и предназначено для промывки и бактерицидной обработки любых централизованных систем подачи водосмешиваемых смазочно-охлаждающих и гидравлических рабочих жидкостей, систем индивидуальной подачи СОЖ в станки, а также систем отопления индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Может применяться для уборки промышленных помещений и станочного парка.
«Неолайт-С», арт.122 представляет собой смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ), активирующих и биоцидных добавок. 

Преимущества моющего средства «Неолайт-С», арт.122:
- эффективен против плесени, грибов и бактерий;

- продлевает срок службы эмульсий СОЖ в обработанных средством системах;

- в рабочих концентрациях безопасно для алюминия, цветных металлов, нержавеющей стали, полипропиленовых и металлопластиковых труб;

- не содержит соляной кислоты, растворителей, вторичных алканоламинов, соединений тяжелых металлов, фенолов, гексагидротриазинов и нитритов;

Рекомендации по применению
Очистку следует проводить до замены охлаждающей рабочей жидкости, во время рабочего цикла. Процесс очистки не оказывает негативного эффекта на рабочие характеристики гидросистемы или станка. «Неолайт-С», арт.122 совместим с большим количеством рабочих жидкостей и специально Добавить концентрат в систему подачи и циркуляции из расчета 1-2% от объема циркулирующего рабочего раствора. Максимальный эффект очистки достигается в том случае, если рабочая жидкость циркулирует через все рабочие части системы в течение 8-12 часов. При добавлении средства «Неолайт-С», арт.122 пенообразование и pH рабочей жидкости могут незначительно измениться. Шлам в системе станка, трубах, резервуарах, приборах отопления разрыхляется и переводится в эмульгированное состояние. Во время очистки следует контролировать степень загрязненности фильтров. 

После основной промывки слить старую рабочую жидкость и промыть систему чистой водой 1-3 раза. Залить свежую рабочую жидкость (СОЖ, гидравлическая жидкость, теплоноситель) в систему.

   Для сильно загрязненных систем рекомендуется несколько способов увеличения эффективности промывки:
- повысить концентрацию моющего средства до 5% (50мл на 1л СОЖ), в случае сильного поражения органикой ударная (шоковая) доза - 10% (100мл на 1л СОЖ);
- увеличить время промывки системы до 24 часов, 
- повысить температуру рабочего раствора до 50-700С,
- использовать реверсивную промывку, т.е. периодически изменять направление движения рабочего раствора.

- после первой промывки слить старую рабочую жидкость и промыть систему снова 1-2% водным раствором средства «Неолайт-С», арт.122 в течение 8-12 часов.

Для влажной уборки промышленных помещений и станочного парка используется раствор в концентрации 1-3% (10-30мл на 1л воды).

Меры предосторожности

Средство «Неолайт-С», арт.122 по степени влияния на человека умеренно опасное средство (3 класс опасности), взрыво- и пожаробезопасно. При попадании концентрата на кожу и слизистые оболочки персонала возможны химические ожоги. В этом случае необходимо промыть кожу и слизистые оболочки большим количеством теплой воды, с последующей обработкой 2%-ным раствором борной кислоты и обратиться в медпункт.

Средство "Неолайт-С», арт.122 поставляется в виде легкоподвижного, хорошо смешивающегося с водой концентрата (РН 10,5-12,5) в таре емкостью 10-200 л (канистры, бочки). Допускается выпадение осадка, исчезающего при легком перемешивании. Перед использованием рекомендуется тщательное перемешивание концентрата.

Хранение и транспортирование при температурах от -40 до +400С. Срок годности - 24 месяца.

После замерзания, последующего размораживания и тщательного перемешивания, средство сохраняет все свои свойства.



















