Краткая инструкция по монтажу щитов Рувинил:
1.Аккурастно вскрыть упаковку щита со стороны с надписью «Открывать здесь».
2Достать щит из упаковки.
3.Отдожить лицевую панель с дверкой в защитной пленке.
4.Осуществить монтаж задней стенки щита на предварительно подготовленную поверхность (для навесных щитов).
Осуществить монтаж задней стенки щита в предварительно подготовленную нишу (для встраиваемых щитов).
5.Завести кабели в щит.
6.Установит дин-рейки на основание щита или собрать несущую раму с дин-рейками.
7.Провести монтаж модульного оборудования на дин-рейки или несущую раму, закрепить раму к основанию щита.
8.Установить шину «земля-ноль».
8.Провести коммутацию модульного оборудования.
9.Снять защитную пленку с лицевой части щитка и дверки, открыть дверку, закрепить лицевую панель к основанию щитка.
10.Звкрыть дверку.

Для щитов с металлической рамкой и дверкой:
1.Повторить пункты 1-8.
9. Снять защитную пленку с лицевой части щитка и дверки.
10.Прекркпить металлическую рамку к основанию щита.
10.Установить металлическую дверку, установить поворотную ручку в металлическую дверку.
12.Уставновить лицевую панель в предварительно собранный щит.
13.Закрыть дверку.

Для слаботочных мультимедийных щитов Рувинил:
 1.Аккурастно Вскрыть упаковку щита со стороны с надписью «Открывать здесь».
2Достать щит из упаковки.
3.Отдожить лицевую панель с дверкой в защитной пленке.
4. Осуществить монтаж задней стенки щита на предварительно подготовленную поверхность (для навесных щитов).
Осуществить монтаж задней стенки щита в предварительно подготовленную нишу (для встраиваемых щитов).

5.Завести кабели в щит.
[bookmark: _GoBack]6.Установить монтажную перфорированную панель, при необходимости установить дин-рейку. Монтажный уголок закрепить по месту. 
7.Провести монтаж необходимого оборудования.
8. Снять защитную пленку с лицевой части щитка и дверки, открыть дверку, закрепить лицевую панель к основанию щитка
9.Закрыть дверку.
