Схема сборки
Щиток С/П на 24 модуля с горизонтальной дверью
299х415х103 мм
арт. 68124
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Порядок сборки

Для установки щитка в стене необходимо подготовить проем 270х375х91 мм.
При помощи саморезов, входящих в комплект, закрепляем дно щитка на стене..
При помощи саморезов 3,5х20, входящих в комплект, устанавливаем пластиковый держатель для шин «земля-ноль» ШЗН-24 поз.1.
Устанавливаем DIN-рееки на дно щитка, используя саморезы 3,5х12.
На DIN-рееки крепим пластиковые опоры под нулевую шину ПОНШ-1 поз.3 и необходимое электротехническое оборудование.
После закрытия корпуса щитка фиксируем его винтами поз.4 из комплекта метизов .

Комплект поставки
ШЗН-24 – 1 шт.
DIN-рейка – 2 шт.
ПОНШ-1 – 2 шт.
Комплект метизов.
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