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Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.
Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

· Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.

· Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией. 

· Прибор не предназначен для промышленного применения.
· Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в
частности:
- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;

- в фермерских домах;

- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;

- в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.

· Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь. 

· Не допускайте попадания воды на базу питания.

· Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.

· Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. 
· Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. 

· При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку. 

· Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.

· Используйте прибор только с базой питания из комплекта.

· Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

· Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.

· Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.

· Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.
· Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования.
· Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного кипятком.

· Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.

· Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
· Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

· Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

· При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

· Выполняйте все требования инструкции.
· Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.
Описание
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Перед первым использованием

· Распакуйте изделие.

· Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

· Если в комплект чайника входит съемный фильтр, установите его в пазы, располагающиеся с внутренней стороны носика. Перед включением чайника убедитесь, что съемный фильтр установлен с внутренней стороны носика и хорошо зафиксирован.

· Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

· Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).
Работа

· Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.

· Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

· Установите наполненный водой чайник на базу.

· Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор.

· При закипании воды чайник выключится автоматически.

· После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.

· Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.

· На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.
· Вода содержит различные минеральные вещества, которые могут вызвать появление пятен на поверхности нагревательного элемента чайника. Пятна никак не влияют на работу прибора. Появление пятен не является гарантийным случаем.

Важная информация

· Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.

· Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.

· Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.
Чистка

· Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.

· Не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и базу сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.

· Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

· Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.

· Если у Вас модель со съемным фильтром, чтобы почистить фильтр его следует аккуратно вынуть из пазов, располагающихся с внутренней стороны носика чайника, и промыть под струей воды. 

· После чистки фильтра, обязательно установите его на место, перед тем как использовать чайник.

· Запрещается мыть в посудомоечной машине.
Хранение и транспортировка
· Выполните все пункты раздела «Чистка».

· При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
· Хранить прибор в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температурный режим: от +5°C до +40°C, относительная влажность: не более 70%.
· Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами

крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.
Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, частота: 50 Гц, мощность: 1850-2200 Вт, объем: 1,7 литра. 

Гарантийный срок 12 месяцев. 

Срок службы изделия 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.
Дата изготовления товара указана на упаковке.
Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 409-19-05. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии в России:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом №10, лит. Э. 
Изготовитель: Нинбо Гудфрендс Электрик Эпплаинс Ко., Лтд.  

(Ningbo Goodfriends Electric Appliance Co., Ltd).  

Адрес: № 1338 Вест Таньджалинь Роуд, Сяодонг Индастриал Зоун, Юяо, Китай.  

(Address: No. 1338 West Tanjialing Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, China).
Страна-изготовитель: Китай.
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