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Строительная одноколесная тачка 
(LWI Тачка строительная усиленная 130л. 250кг LWI130)
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Тачка строительная предназначена для ручной транспортировки цельных, сыпучих и полужидких строительных материалов.
LWI130	имеет	большое	пневмоколесо	с	усиленными	подшипниками	4.80/4.00-8, пластиковые ручки, оцинкованный кузов и разборную раму.

Цвет колес и рамы могут быть разными.

Характеристики:

	Артикул
	LWI130

	Объем кузова, л
	130

	Грузоподъемность, кг
	250

	Ширина корыта, см
	68

	Габариты в сборе, см
	143х68х70

	Вес, кг
	11,4


Обслуживание:
· При сборке внимательно проверять крепления;
· После применения очистить и просушить;
· Следить за колесом;
· Хранить в сухом помещении.
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