ОСМ1-0.150
Серия трансформаторов ОСМ1 
 Двухобмоточный, однофазный, понижающий трансформатор (с ответвлениями на вторичной обмотке*)
*- Мощность на отводах вторичной обмотки трансформатора снижается относительно мощности всей обмотки пропорционально снижению напряжения.
	Принципиальная схема соединения трансформатора
	Тип
трансформатора
	Номинальная мощность, (кВА)
	Номинальное напряжение обмоток, (В)
	Номинальная мощность вторичной
обмотки, (кВА)
	Ток холостого хода, %
	Напряжение короткого замыкания, %
	КПД, %
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	0.043
	45
	15
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	10
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	0.004
	80
	20
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	0.028
	80
	15
	80
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	0.075
	45
	10
	80

	
	
	
	
	220
	0.15
	45
	8
	85
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