ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО КМ АТОМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
[image: ]Вы приобрели зарядное устройство, которое входит в состав аккумуляторной платформы КМ АТОМ. Все инструменты и садовая техника данной серии работают от универсальных аккумуляторов КМ АТОМ*. 
Ознакомьтесь с полным списком продуктов на сайте www.petrovich.ru
*Ассортимент и цены в разных городах могут отличаться.
1. ВВЕДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. К использованию зарядного устройства (далее — изделие, устройство) допускаются пользователи, ознакомленные с данной инструкцией. В ней содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации устройства КМ АТОМ. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов 
по безопасной эксплуатации, обслуживанию и хранению изделия. 
2. ПРИМЕНЕНИЕ
Зарядное устройство предназначено для питания электроинструмента КМ АТОМ. Устройство необходимо использовать при температуре окружающей среды от 0 °С до + 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. 
Внимание! Устройство не предназначено для профессионального использования.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО КМ АТОМ
	BС-18/2

	Питание
	230 В ~ 50 Гц

	Ток зарядки
	18 В 3 А

	Количество постов
	2

	Тип заряжаемых батарей
	Li-Ion



4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
• Перезарядку следует осуществлять, используя указанное изготовителем зарядное устройство. Зарядное устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, может вызвать пожар при использовании другого типа батареи.
• Питание инструмента следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих специальное обозначение. Использование любых других батарей может привести 
к повреждениям и пожару.
• Если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т. п., которые могут закоротить контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар.
• При неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь из аккумуляторной батареи. Избегайте контакта с электролитом. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме промывки глаз водой, обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение или ожоги.
• Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут быть теплыми на ощупь. Это считается нормальным и не является показателем наличия неисправности. Чтобы предотвратить возможность перегрева, не разрешается заряжать батареи под прямыми солнечными лучами 
при жаркой погоде или вблизи источников тепла.
• Перед установкой аккумулятора проследите, чтобы инструмент был выключен. Установка аккумулятора во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.
• Не используйте зарядное устройство в сырых местах. Проникновение воды в зарядное устройство увеличивает риск поражения электрическим током.
• Не пытайтесь разбирать аккумулятор, не бросайте его в огонь или воду.
• Не храните аккумулятор в местах, где температура может превысить 40 °С.
• Не рекомендуется хранить аккумуляторные батареи при температуре менее 5 °С, 
т.к. это понижает ресурс их работы.
• Батарея состоит из литийионных элементов. Литий является ядовитым веществом. Запрещается выбрасывать батареи вместе с бытовым мусором. Батареи следует собирать отдельно 
и передавать для утилизации в соответствии с требованиями охраны окружающей среды в вашем регионе.
• При утилизации запрещается сжигать аккумулятор, даже если он серьезно поврежден или уже не держит заряда. В огне батарея может взорваться.
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 1)
· [image: ]Для установки аккумулятора совместите 
его с гнездом держателя, расположенном 
в инструменте.
· Установите заряженный аккумулятор до щелчка. Степень зарядки можно определить 
с помощью индикатора зарядки, расположенного  на корпусе аккумулятора (Рис. 2). 
· Для снятия аккумулятора нажмите кнопку фиксатора и одновременно вытяните аккумулятор из держателя.Рис. 1

Все подготовительные операции производите при выключенном инструменте!
Зарядка аккумулятора (Рис. 2)
[image: ]Перед использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор. Зарядка нужна также, если производительность инструмента ощутимо снижается. Новый или долгое время 
не использовавшийся аккумулятор достигает своей полной емкости приблизительно после 5 циклов зарядки-разрядки. Новый аккумулятор перед вводом в регулярную эксплуатацию следует полностью разрядить, после этого максимально зарядить. Такой цикл полной зарядки-разрядки рекомендуется выполнить несколько раз. Аккумулятор рассчитан на 300 циклов зарядки-разрядки.
Зарядка аккумулятора производится следующим образом: 
· Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства 
в розетку электросети. Загорится зеленый индикатор. 
· Снимите аккумулятор с инструмента и вставьте 
в гнездо зарядного устройства. Загорится красный индикатор.
· Во время зарядки аккумулятор может незначительно нагреваться. 
· После завершения зарядки индикатор на зарядном устройстве загорится зеленым.Рис. 2

· Время полной зарядки аккумулятора зависит от его ёмкости и параметров зарядного устройства.
	ЗУ
	Ток зарядки, А
	Время зарядки АКБ, мин.

	
	
	2 Ач
	4 Ач
	6 Ач
	8 Ач

	ВС-18/1
	2,4
	60
	110
	160
	210

	ВС-18/2
	3,0
	50
	90
	130
	170

	BC-183/1 
	3,0
	50
	90
	130
	170

	BC-188/1
	8,0
	40
	40
	60
	65


Информация в таблице носит справочный характер. Актуальные данные по зарядным устройствам и аккумуляторам КМ АТОМ размещены на сайте: www.petrovich.ru
Внимание! Заряжайте аккумуляторы при температуре окружающей среды в пределах 
от +5 °C до + 35 °C. Рекомендуемая температура зарядки: + 24 °C. 
6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного изделия. Гарантия на изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. 
Гарантия составляет 1 год с момента продажи.
В течение гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и из-за дефектов сборки, допущенных по вине производителя. Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектации. По вопросам гарантийного обслуживания просьба обращаться к продавцу.
Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
1. Использование изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.
2. Наличие механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
3. Наличие внутри изделия посторонних предметов.
4. Наличие признаков самостоятельного ремонта.
5. Наличие изменений конструкции. 
6. Наличие загрязнений изделия, как внутренних, так и внешних (наличие песка, засохшего раствора, следы копоти и т.д.).
7. Полностью или частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия/дата производства, указанные на технической этикетке.
8. Воздействие на изделие повышенной влажности, наличие ржавчины внутри и снаружи изделия, химически агрессивных веществ, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия.
9. Неправильное подключение изделия к электрической сети, а также неисправности (несоответствие рабочих параметров) электрической сети.
10. Гарантия не распространяется на дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, стихийного бедствия, аварии и т.п.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
	Артикул
	Зарядное устройство КМ АТОМ BC-18/2

	Заводской серийный номер
	


	Дата продажи
	


	
	М. П.




С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен(а). Претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.


Ф. И. О. покупателя

Подпись покупателя














Производитель: Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.
Адрес: Qianhouchen Village, Yunlong Town, Ningbo City, Китай.
[bookmark: _GoBack]Модель: LY777S-2150-3000G
[image: ]Сделано в Китае
Импортер: ООО «СТД «ПЕТРОВИЧ».
Адрес: РФ, 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 59, к. 2, стр. 1, оф. 44.
Тел: +7 (812) 334-88-88.
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