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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Лестница трехсекционная серии
«ЮВЕЛИР»
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· Технические данные: 
1. Лестница 3-хсекционная серии «Ювелир» предназначена для внутренних и наружных работ на высоте.
2. Модельный ряд серии с техническими характеристиками:
[image: ]
3. Лестница изготовлена из алюминиевого сплава АД-31 (6063). 
Кронштейны, ограничители, замки и защелки выполнены из оцинкованной стали.  Верхние кронштейны и ограничители позволяют осуществлять разноуровневую установку лестницы и вести работы на лестничных маршах.  Конструкция раздвижной траверсы обеспечивает установку лестницы в вертикальном положении на неровных поверхностях или при перепаде высот.
4. Мощный профиль направляющих значительно снижает прогиб лестницы под нагрузкой, а уникальное рифление ступеней обеспечивает наилучшее сцепление с обувью в рабочем положении лестницы.
5. Пластиковые опоры изготовлены из композитного материала, препятствующего скольжению на гладких поверхностях.
6. Величина максимально-допустимой нагрузки на элементы конструкции   -   150 кг.
7. Лестницы изготовлены для работ, проводимых в климатических условиях УХЛ категории  1 по ГОСТ 15150
8. Изделие «Лестница 3-хсекционная «Ювелир» соответствует требованиям и нормам ГОСТ 58752-2019.
9. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, если это ведет к их упрочнению, повышению уровня надежной эксплуатации и комфорта.
10. Производителем данного изделия является «Лестничная Мануфактура «Эйфель»: РФ, Московская обл., г.Подольск, мкрн.Климовск, ул.Ленина, д.1
             Тел.:  +7 (499)400-4480,  www.fabrica-lestnic.ru,   info@fabrika-lestnic.ru
11. Изготовитель предоставляет на лестницы «Ювелир» гарантию 2 года.
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