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	1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1.1 Назначение
Разбрасыватель песка навесной (далее - Оборудование) предназначен для разбрасывания песка и песчано-солевых смесей по тротуарам, дорогам, площадкам и производственным территориям в осенне-зимний период.
Оборудование агрегатируется с тракторами МТЗ, оснащенными задней навесной системой и валом отбора мощности.
Применение Оборудования допускается только по прямому назначению, в пределах установленных технических характеристик и при соблюдении требований безопасности.
1.2 Технические характеристики
	Наименование параметра
	Значение

	Производительность
	0,5-2 т/ч

	Рабочая скорость
	6-15 км/ч

	Транспортная скорость
	до 25 км/ч

	Рабочая ширина разбрасывания
	3-8 м

	Габаритные размеры (Д x Ш x В)
	1170 x 1125 x 1500 мм

	Масса
	170 кг

	Допускаемая влажность песка, не более
	15 %

	Распределяемый материал
	песок; песчано-солевая смесь

	Тип оборудования
	навесное

	Привод рабочего органа
	ВОМ трактора




	1.3. УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ


[image: ]
Рисунок 1 - Устройство и основные узлы Оборудования
Материал из загрузочного бункера через дозирующее устройство поступает на рассеивающий диск. Привод рабочего органа осуществляется от ВОМ трактора через телескопический вал и редуктор.
Конструкция отдельных узлов может изменяться изготовителем при условии сохранения назначения и эксплуатационных характеристик изделия.


	2. ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ


2.1 Эксплуатационные ограничения
Эксплуатировать Оборудование только в соответствии с назначением и техническими характеристиками.
Запрещается работа с демонтированными, поврежденными или ненадежно закрепленными узлами и ограждениями.
Не допускается загрузка материала с крупными смерзшимися комками, камнями, металлическими предметами и иными включениями, способными повредить дозирующее или рассеивающее устройство.
Не допускается превышать установленную рабочую и транспортную скорость.
Запрещается изменять конструкцию, схему привода и защитные элементы без согласования с изготовителем.
Не допускается работа при наличии течей, повышенного шума, ударов, чрезмерной вибрации или признаков заклинивания рабочих органов.
2.2 Общие меры безопасности
2.2.1. К работе допускается оператор, изучивший настоящий паспорт, руководство по эксплуатации трактора и прошедший необходимый инструктаж.
2.2.2. Перед началом работы проверить надежность крепления Оборудования к трактору, состояние карданного вала, защитного ограждения и резьбовых соединений.
2.2.3. Запрещается нахождение людей в зоне вращения рассеивающего диска и разлета материала.
2.2.4. Осмотр, очистку, регулировку, смазку и ремонт выполнять только при заглушенном двигателе, выключенном ВОМ и заторможенном тракторе.
2.2.5. Не оставлять трактор с работающим двигателем и включенным Оборудованием без надзора.
2.2.6. При транспортных переездах ВОМ должен быть выключен, Оборудование поднято и надежно зафиксировано.
	Предупреждение: Вращающиеся элементы привода и рассеивающий диск являются источниками повышенной опасности. Не приближаться к рабочим органам до их полной остановки.




	2.3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


2.3.1. Подготовить базовый трактор согласно руководству по его эксплуатации.
2.3.2. Осмотреть раму, бункер, крепеж, карданный вал, редуктор, рассеивающий диск и защитное ограждение.
2.3.3. Убедиться в свободном перемещении механизма управления заслонкой и отсутствии посторонних предметов в бункере.
2.3.4. Проверить надежность фиксации карданного вала на ВОМ трактора и входном валу привода.
2.3.5. Выполнить пробный подъем и опускание Оборудования.
2.3.6. Кратковременно включить привод на малой частоте вращения без загрузки и убедиться в отсутствии посторонних звуков и биения.
2.4 Использование оборудования
2.4.1. Загрузить в бункер подготовленный песок или песчано-солевую смесь, не превышая допустимую грузоподъемность.
2.4.2. Установить требуемое положение дозирующих заслонок в зависимости от необходимой интенсивности распределения.
2.4.3. Поднять Оборудование в рабочее положение и убедиться в достаточном дорожном просвете вращающихся элементов.
2.4.4. Включить ВОМ на малых оборотах, затем плавно увеличить частоту до рабочего режима.
2.4.5. Начать движение вперед со скоростью 6-15 км/ч, подбирая ее с учетом состояния покрытия и требуемой нормы внесения.
2.4.6. При разворотах, остановках и транспортных переездах выключать ВОМ.
2.4.7. После окончания работы полностью остановить привод, очистить бункер и рабочие органы от остатков материала.


	2.5. УСТАНОВКА НА БАЗОВЫЙ ТРАКТОР


2.5.1. Установить Оборудование на ровной твердой площадке.
2.5.2. Подвести трактор задним ходом к Оборудованию и совместить присоединительные элементы рамы с рычагами задней навески.
2.5.3. Соединить нижние тяги навески с опорами рамы и зафиксировать пальцами и стопорными элементами.
2.5.4. Установить верхнюю тягу и отрегулировать положение Оборудования относительно трактора.
2.5.5. При заглушенном двигателе установить телескопический карданный вал на ВОМ трактора и входной вал редуктора; проверить фиксацию.
2.5.6. Проверить, что при подъеме и опускании карданный вал имеет достаточный телескопический ход и не упирается в элементы конструкции.
2.5.7. Выполнить контрольный подъем, опускание и кратковременное включение привода на минимальных оборотах.
3. МАРКИРОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ
На раме должна быть закреплена заводская табличка, содержащая наименование изготовителя, наименование изделия, заводской номер, год выпуска, массу и знак соответствия (при наличии).
	Наименование
	Количество

	Разбрасыватель песка в сборе
	1 шт.

	Вал телескопический (карданный)
	1 шт.

	Пальцы и фиксаторы навески
	комплект

	Дополнительная комплектация
	по договору поставки




	4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


4.1 Общие указания и меры безопасности
Техническое обслуживание направлено на обеспечение надежной и долговечной работы Оборудования. Перед обслуживанием изделие очистить от песка, соли и загрязнений. Трактор установить на стояночный тормоз, двигатель заглушить, ВОМ выключить.
Запрещается выполнять обслуживание поднятого Оборудования без установки надежных механических опор.
4.2 Периодичность технического обслуживания
	Вид обслуживания
	Периодичность

	Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)
	перед началом каждой смены

	Периодическое техническое обслуживание
	по графику предприятия-эксплуатанта и по фактическому состоянию узлов

	Сезонное техническое обслуживание (СТО)
	перед началом и после окончания сезона эксплуатации

	Обслуживание после мойки
	после мойки и попадания влаги в открытые подвижные соединения


4.3 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)
	Операция
	Технические требования

	Внешний осмотр
	Трещины, деформации, ослабление крепежа и повреждения защитных элементов не допускаются.

	Проверка крепления
	Пальцы, шплинты, болты и гайки должны быть установлены и затянуты.

	Проверка привода
	Карданный вал, редуктор, ремень, шкивы и рассеивающий диск должны быть исправны; посторонние шумы не допускаются.

	Очистка
	Удалить остатки песка, соли и загрязнения с бункера, диска, рамы и элементов дозатора.

	Проверка дозатора
	Заслонки и тяги должны перемещаться свободно, без заеданий.




	4.4. ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	Вид ТО
	Содержание работ

	ЕТО
	Выполнить внешний осмотр; проверить крепления, привод, состояние ограждений и свободное перемещение заслонок; очистить изделие.

	Периодическое ТО
	Выполнить ЕТО; проверить натяжение и состояние ременной передачи; проверить люфты подшипниковых узлов; осмотреть карданный вал и редуктор; подтянуть резьбовые соединения.

	СТО
	Выполнить очередное ТО; тщательно очистить и высушить изделие; проверить антикоррозионное покрытие; подготовить привод и подвижные соединения к сезонному хранению или работе.


4.5 Применяемые смазочные материалы
	Место применения
	Материал
	Указание

	Шарниры, пальцы и тяги механизма заслонок
	Пластичная смазка, рекомендованная изготовителем
	тонкий слой; после очистки

	Шлицевые соединения карданного вала
	Смазка для карданных валов или эквивалентная
	по инструкции изготовителя карданного вала

	Крестовины карданного вала
	По инструкции изготовителя карданного вала
	при наличии обслуживаемых пресс-масленок

	Редуктор
	Масло по табличке/спецификации установленного редуктора
	проверять уровень и отсутствие течей

	Подшипниковые узлы
	Пластичная смазка по спецификации узла
	при наличии пресс-масленок

	После смазки: Излишки смазки удалить. Не допускать попадания смазочных материалов на приводной ремень и рабочую поверхность рассеивающего диска.




	5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность
	Вероятная причина
	Способ устранения

	Рассеивающий диск не вращается
	Не включен ВОМ; неисправен карданный вал; ослаблена/повреждена ременная передача; неисправен редуктор.
	Выключить двигатель и ВОМ; проверить фиксацию и состояние привода; поврежденные детали отремонтировать или заменить.

	Неравномерная подача материала
	Засорены выпускные окна; заслонки отрегулированы неравномерно; материал зависает в бункере.
	Очистить дозирующее устройство; проверить заслонки и тяги; удалить крупные комки и посторонние включения.

	Посторонний шум, стуки, вибрация
	Ослаблен крепеж; изношены подшипники; нарушено натяжение ремня; деформирован вращающийся элемент.
	Остановить работу; подтянуть крепеж; проверить подшипники, ремень, шкивы и диск; заменить поврежденные детали.

	Материал не поступает на диск
	Закрыты заслонки; засорение; повышенная влажность и слеживание материала.
	Проверить положение заслонок; очистить выпускные окна; использовать материал с допустимой влажностью.

	Повышенный нагрев редуктора или подшипников
	Недостаток смазки; перегрузка; износ узла.
	Остановить работу; проверить уровень/наличие смазки; устранить перегрузку; неисправный узел отремонтировать.

	Ремень проскальзывает или нагревается
	Недостаточное натяжение; загрязнение; износ ремня.
	Остановить привод; проверить натяжение и состояние ремня; очистить шкивы; изношенный ремень заменить.

	Запрещается: Разбирать редуктор, карданный вал или иные гарантийные узлы при действующей гарантии без согласования с изготовителем.




	6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


6.1. Переезд собственным ходом рекомендуется выполнять только на небольшие расстояния.
6.2. Перед переездом поднять Оборудование в транспортное положение, надежно зафиксировать навеску и выключить ВОМ.
6.3. Транспортная скорость не должна превышать 25 км/ч, а на неровностях, поворотах и участках с ограниченной видимостью должна быть дополнительно снижена.
6.4. При перевозке автомобильным или железнодорожным транспортом изделие и снятые узлы надежно закрепить от продольного и поперечного смещения.
6.5. Строповку выполнять только за силовые элементы рамы. Запрещается использовать для строповки элементы бункера, ограждения и привод.
7. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
Оборудование допускается к кратковременному и длительному хранению. Предпочтительно хранение в закрытом помещении или под навесом на ровной твердой площадке.
7.1. Полностью удалить песок и песчано-солевую смесь из бункера, дозатора и рабочих полостей.
7.2. Очистить и вымыть Оборудование, затем тщательно просушить.
7.3. Зачистить и окрасить поврежденные участки лакокрасочного покрытия.
7.4. Нанести защитную смазку на неокрашенные поверхности, пальцы, шарниры и резьбовые участки.
7.5. Карданный вал хранить очищенным, смазанным и защищенным от влаги.
7.6. Перед вводом после хранения удалить консервационную смазку, проверить крепеж, привод и свободное перемещение заслонок.


	8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Изготовитель гарантирует исправную работу Оборудования при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта по эксплуатации, транспортированию, техническому обслуживанию, хранению и ремонту.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, если иное не предусмотрено договором поставки.
Гарантия не распространяется на естественный износ ремня, подшипников, пальцев, втулок и иных расходных деталей, а также на повреждения, возникшие вследствие перегрузки, нарушения регулировки, применения не по назначению или самостоятельного изменения конструкции.
При обнаружении дефекта потребитель прекращает эксплуатацию, не разбирает неисправный узел и направляет изготовителю или продавцу сообщение с указанием модели, заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, условий работы, характера дефекта и фотографий.

























	Приложение А. КАРТА СМАЗКИ

	№
	Место смазки / обслуживания
	Материал
	Периодичность

	1
	Шарниры и пальцы навесной рамы
	Пластичная смазка
	после мойки / по мере необходимости

	2
	Тяги и шарниры механизма управления заслонками
	Пластичная смазка, тонкий слой
	по мере необходимости

	3
	Шлицевые соединения карданного вала
	Смазка для карданных валов
	по инструкции изготовителя карданного вала

	4
	Крестовины карданного вала
	По инструкции изготовителя карданного вала
	при наличии обслуживаемых пресс-масленок

	5
	Редуктор
	Масло по табличке/спецификации редуктора
	контроль перед сезоном и при ТО

	6
	Подшипниковые узлы рассеивающего диска / привода
	Пластичная смазка по спецификации узла
	при наличии пресс-масленок

	7
	Резьбовые соединения при длительном хранении
	Консервационная смазка
	тонкий защитный слой

	Указание: Перед подачей смазки очистить пресс-масленки и прилегающие поверхности. После смазки удалить излишки. Не допускать попадания смазки на ремень и шкивы привода.
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