ООО «Альфа – Техник»
302009, г. Орел, ул. Северная, д. 9

Тел. (4862) 48-42-67, 48-42-98;  sale@ortz.ru
МОТОПОМПА 

МП 15Э.НШН.АТ4
Арт.-7.9.3
Техническое описание
1. Общие сведения

Мотопомпа МП15Э.НШН.АТ4 (Арт.-7.9.3) (далее по тексту мотопомпа, насосная установка) предназначена для подачи, перекачки, отведения воды, сточных вод, навозной жижи, химических жидкостей, соленой воды и многого другого.
Насосная установка с электродвигателем простая в использовании. Насос оснащен стальными шестернями и чугунным корпусом, с большим всасыванием и большой скоростью потока.

Не засоряется (например, куриными перьями, утиными перьями, свиной шерстью, листьями, сорняками и другими мягкими предметами).

 Во время использования категорически запрещается попадание в корпус насоса твердых предметов во избежание заклинивания насоса.
Мотопомпа разработана в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Внимание! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество работы мотопомпы.

2. Технические характеристики.

Технические характеристики мотопомпы представлены в таблице

                     ПАРАМЕТР                                                     ЗНАЧЕНИЕ

	Наибольшая высота всасывания, м
	7

	Максимальная высота напора, м
	70

	Максимальная производительность, м3/час
	90

	Максимальная производительность, л/мин
	1500

	Диаметр входного/ выходного отверстия, мм
	100/ 100

	Вес установки, кг
	266

	Материал корпуса
	Чугун

	Материал шестерни
	Сталь

	Габаритные размеры Д-Ш-В, мм
	1350-800-1000

	Электродвигатель не менее, кВт
	15


3. Указание мер безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

 - ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУЛИРОВКУ И ЧИСТКУ РАБОТАЮЩЕЙ МОТОПОМПЫ.

- оставлять без присмотра работающую мотопомпу;

· Не работать в закрытом непроветриваемом помещении.

· Не допускать присутствия в зоне работы детей и домашних животных.

· Не перекачивать легковоспламеняющиеся жидкости  и коррозионно-активные жидкости.

- натягивать и перекручивать сетевой шнур, касаться им острых кромок, ставить на него груз;

- работать с мотопомпой, если Вы устали, находитесь под влиянием алкоголя, наркотических или лекарственных средств;
Эксплуатация во взрывоопасных помещениях запрещается.
· Запрещается эксплуатировать мотопомпу при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельной вилки, сетевого шнура, корпуса;

- при неисправности выключателя или нечеткой его работе;

- при появлении повышенного шума, стука или вибрации;

- при поломках или трещинах в корпусных деталях;
- эксплуатировать насос без кожуха;

- появление запаха или дыма, характерного для горящей изоляции

· При эксплуатации мотопомпы необходимо соблюдать:  

- все требования данного руководства по эксплуатации и паспорта электродвигателя;

- необходимо бережно обращаться с мотопомпой, не подвергая ее ударам и перегрузкам, регулярно очищать от загрязнений.

• напряжение сети должно соответствовать указанному на электродвигателе напряжению электропитания; •

• запрещается подключать мотопомпу к сети без заземления.
Не накрывайте работающую мотопомпу • 
 Мотопомпа должна быть отключена от электросети:

· При внезапной остановке (вследствие отключения электричества, заклинивания движущихся частей и т.п.).

- при передвижении с одного рабочего места на другое;
- при перерыве в работе;

- по окончании работы.

· 4. Устройство и работа мотопомпы.

4.1 Устройство мотопомпы  представлено на рис. 1.
                                                                                                                          Рис. 1
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Правильная эксплуатация мотопомпы начинается с внимательной подготовки и аккуратного запуска. Эти простые действия помогают избежать поломок, сохранить производительность и продлить срок службы оборудования. Соблюдая рекомендации по регулярному обслуживанию, проверке основных узлов и хранению, вы сможете использовать мотопомпу максимально эффективно и долго.

4.2. Подготовка мотопомпы к работе: 

- Мотопомпа должна занимать устойчивое положение;

- провести внешний осмотр (исправность электрошнура, штепсельной вилки,
- целостность корпусных  деталей;

- проверить затяжку всех болтовых соединений;

- проверить натяжку ремней на шкивах (если необходимо, отрегулировать с помощью натяжных болтов) 
- подсоединить шланги к входному и выходному патрубкам
- осмотреть шланги и соединения на герметичность. 
Герметичность шлангов и всех соединений — залог эффективной и безопасной работы мотопомпы. Перед запуском нужно внимательно осмотреть все элементы и убедиться, что отсутствуют трещины, порезы и другие повреждения
- заборный шланг опустить в водоем.

- предварительно заполнить насос мотопомпы жидкостью.
Запрещается работать с насосной установкой, в которой обнаружено несоответствие хотя бы одному из перечисленных требований.

4.3. Работа мотопомпы: 
- подключить мотопомпу к электросети
 - включить кнопу пускателя.
5. Хранение
Поместите мотопомпу на ровную поверхность.  Если насосную установку не планируется использовать более одного месяца, следует очистить ее от загрязнений и остатков воды.
6. Гарантийные обязательства

Мотопомпа модели  МП 15Э.НШН.АТ4 (Арт.-7.9.3)
Заводской номер: Ж 25 101 

Дата изготовления: июль 2025г.
Комплект поставки:

В соответствии с договором.

Свидетельство о приемке:

Мотопомпа испытана на соответствие инструкции по эксплуатации.

Предприятие – изготовитель гарантирует нормальную работу мотопомпы при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

На мотопомпу предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи.

                     Начальник цеха_______________________

                     Начальник ОТК _______________________

                     М.П.      
