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МОТОПОМПА 

МП 6,5Б.НШН.АТ2Н
Арт.-7.9.1.3
Техническое описание
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1. Общие сведения

Мотопомпа МП6,5Б.НШН.АТ2Н (Арт.-7.9.1.3) (далее по тексту мотопомпа, насосная установка) предназначена для подачи, перекачки, отведения воды, сточных вод, навозной жижи, соленой воды и многого другого.
Насосная установка простая в использовании. Установлен бензиновый двигатель 6,5 л.с., что обеспечивает автономность и устойчивую работу.
Использование нашей мотопомпы для откачки жидкостей позволяет быстро и удобно и самое главное -дешево откачать жидкости из различный ёмкостей и природных объёмов.

Насос оснащен стальными шестернями в чугунном корпусе, имеет достаточный объём всасывания и большую скоростью потока.

Не засоряется (например, куриными перьями, утиными перьями, свиной шерстью, листьями, сорняками и другими мягкими предметами).

 Мотопомпа разработана в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
Внимание! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество работы мотопомпы.

2. Технические характеристики.

Технические характеристики мотопомпы представлены в таблице

                     ПАРАМЕТР                                                     ЗНАЧЕНИЕ

	Наибольшая высота всасывания, м
	7

	Максимальная высота напора, м
	40


	Максимальная производительность, м3/час
	39

	Максимальная производительность, л/мин
	650

	Диаметр входного/ выходного отверстия, мм
	50/ 50

	Вес, кг
	135

	Материал корпуса
	Чугун

	Материал шестерни
	Сталь

	Габаритные размеры Д-Ш-В, мм
	1045-700-840

	Двигатель внутреннего сгорания, л.с., бензин
	6,5

	Сцепление
	наличие

	Редуктор
	наличие


3. Указание мер безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

 - ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУЛИРОВКУ И ЧИСТКУ РАБОТАЮЩЕЙ МОТОПОМПЫ.

- оставлять без присмотра работающую мотопомпу;

· Не работать в закрытом непроветриваемом помещении.

· Не допускать присутствия в зоне работы детей и домашних животных.

· Не перекачивать легковоспламеняющиеся жидкости  и коррозионно-активные жидкости.

- работать с мотопомпой, если Вы устали, находитесь под влиянием алкоголя, наркотических или лекарственных средств;
Эксплуатация во взрывоопасных помещениях запрещается.
· Запрещается эксплуатировать мотопомпу при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- при появлении повышенного шума, стука или вибрации;

- при поломках или трещинах в корпусных деталях;
- возникновения протечек 

· При эксплуатации мотопомпы необходимо:  

- бережно обращаться с мотопомпой, не подвергая ее ударам и перегрузкам, регулярно очищать от загрязнений.

- не накрывать работающую мотопомпу 
Предупреждение:
Во время использования категорически запрещается попадание в корпус насоса твердых предметов во избежание заклинивания насоса.

Заполняйте топливный бак на открытом воздухе при выключенном двигателе и дайте двигателю полностью остыть. Не работайте с топливом, если вы или кто-либо рядом курит, или если вы находитесь рядом с чем-либо, что может привести к его воспламенению или взрыву. Надежно установите крышку топливного бака и крышку топливного контейнера.
Если вы пролили топливо, не пытайтесь запустить двигатель. Отодвиньте мотопомпу от места разлива и не создавайте источников воспламенения, пока пары бензина не рассеются. Вытрите пролитое топливо, чтобы предотвратить опасность пожара, и надлежащим образом утилизируйте отходы.
1. Для запуска и нормальной работы мотопомпы на участке всасывания необходимо на конце всасывающего рукава установить обратный клапан с фильтрующей сеткой.
2. Для эффективного запуска мотопомпы рекомендуется установка заправочной емкости либо ручной вакуумный насос  для заполнения водой всасывающей магистрали.

3.
Диаметр всасывающего рукава должен быть не менее диаметра всасывающего отверстия помпы.

4.
На зимнее время необходимо сливать воду с мотопомпы, во избежание ее «размораживания».

5.
Запрещается работа мотопомпы без воды или работа мотопомпы с закрытым выходом более 2 минут.

6.
Мотопомпа предназначен для работы с неагрессивными жидкостями. 
•
Работа мотопомпы при температурах ниже +5°С  ЗАПРЕЩЕНА
•
Не допускайте чтоб в мотопомпе оставалась вода в холодное время года, слейте воду из сливного отверстия открутив болт-заглушку.

•
категорически воспрещается опускать заборный шланг на дно скважины (колодца, водоёма). Кроме того, при первом пуске категорически запрещается выключать насос при подаче им грязной воды. 
Включение мотопомпы без предварительно заполненной водой всасывающей магистрали  запрещается. Не выполнение данного требования приведёт к поломке насоса.

 Мотопомпа не должна работать:

- при передвижении с одного рабочего места на другое (Всегда закрывайте топливный кран и глушите двигатель);
- при перерыве в работе;

      - по окончании работы.
· 4. Устройство и работа мотопомпы.
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4.1 Устройство мотопомпы  представлено на рис. 1.
                                                                                                                          Рис. 1
Правильная эксплуатация мотопомпы начинается с внимательной подготовки и аккуратного запуска. Эти простые действия помогают избежать поломок, сохранить производительность и продлить срок службы оборудования. Соблюдая рекомендации по регулярному обслуживанию, проверке основных узлов и хранению, вы сможете использовать мотопомпу максимально эффективно и долго.

4.2. Подготовка мотопомпы к работе: 

- Мотопомпа должна занимать устойчивое положение;

- провести внешний осмотр,
- проверить целостность корпусных  деталей;

- проверить затяжку всех болтовых соединений;
- проверить уровень масла в картере двигателя;
- проверить натяжку ремней на шкиве (если необходимо, отрегулировать с помощью натяжных болтов) 
- подсоединить шланги к входному и выходному патрубкам
- осмотреть шланги и соединения на герметичность. 
Герметичность шлангов и всех соединений — залог эффективной и безопасной работы мотопомпы. Перед запуском нужно внимательно осмотреть все элементы и убедиться, что отсутствуют трещины, порезы и другие повреждения
- заборный шланг с предварительно установленным обратным клапаном опустить в водоем, ёмкость и т.п..

- предварительно заполнить всасывающую магистраль и сам насос мотопомпы водой.
- запустить двигатель, насос начинает подавать воду. (порядок действий при запуске двигателя описан в разделе № 5)
Запрещается работать с насосной установкой, в которой обнаружено несоответствие хотя бы одному из перечисленных требований.

5. Запуск бензинового двигателя

1. Убедитесь, что запорный клапан подачи топлива находится в положении “ВКЛЮЧЕНО”.

2. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение “ДРОССЕЛЬ” (это необходимо только при холодном двигателе).

3. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение “БЫСТРО”.

4. Запуск отдачи: Поверните ключ зажигания в положение “Вкл.”. Возьмитесь за ручку ручного стартера и медленно тяните, пока не почувствуете сопротивление. Дайте шнуру немного втянуться, затем быстро потяните за шнур, чтобы запустить двигатель. Один или два рывка обычно запускают двигатель.

5. Медленно переведите рычаг управления дроссельной заслонкой (если используется для холодного двигателя) обратно в положение “ЗАПУСК”, когда двигатель работает хорошо.
6. Хранение

Поместите мотопомпу на ровную поверхность, чтобы она не упала, не скатилась и не опрокинулась. 
Если насосную установку не планируется использовать более одного месяца, следует очистить ее от загрязнений и остатков воды.
6. Гарантийные обязательства

Мотопомпа модели  МП 6,5Б.НШН.АТ2Н (Арт.-7.9.1.3)
Заводской номер: 
Дата изготовления: 
Комплект поставки:

В соответствии с договором.

Свидетельство о приемке:

Мотопомпа испытана на соответствие инструкции по эксплуатации.

Предприятие – изготовитель гарантирует нормальную работу мотопомпы при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

На мотопомпу предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи.

                     Начальник цеха_______________________

                     Начальник ОТК _______________________

                     М.П.      
