Техническая инструкция по использованию столярных ленточных пил на вертикальных ленточнопильных станках 
1. Соблюдайте технику безопасности и подготовьте рабочее место

Перед любыми действиями полностью отключите станок от электросети. Работайте в защитных очках и перчатках (перчатки снимайте непосредственно перед пилением — при подаче заготовки они опасны). Убедитесь, что в зоне реза нет посторонних предметов, а система улавливания пыли/опилок исправна. Проверьте наличие и исправность ловителя полотна и защитных кожухов: без них станок эксплуатировать нельзя.

2. Правильно подбирайте полотно под задачу

Выбирайте ширину ленты исходя из радиуса кривых: минимальный радиус закругления примерно равен удвоенной ширине полотна. Для столярных работ по дереву чаще всего подходят полотна с шагом зубьев 3–6 TPI (зубьев на дюйм): меньшее значение — для быстрого грубого реза, большее — для чистого пропила. Убедитесь, что длина полотна точно соответствует модели станка: несоответствие приведёт к неправильной установке и быстрому износу.

3. Устанавливайте полотно строго по регламенту

Наденьте ленту на шкивы так, чтобы зубья были направлены вниз (в сторону стола). Сначала надевайте на нижний шкив, затем — на верхний. Следите, чтобы зубья не выступали за края ободов: контакт зубьев с бандажом шкивов разрушает развод и вызывает увод пилы. После установки создайте предварительное натяжение — так, чтобы полотно не соскальзывало при ручных проверках.

4. Точно отрегулируйте направляющие и натяжение

Зазоры между спинкой полотна и направляющими должны быть минимальными: ориентировочно 0,1–0,3 мм (примерно толщина листа бумаги). Направляющие не должны зажимать полотно «впритык» — оно должно слегка касаться их при нагрузке. Оптимальное натяжение для дерева — порядка 150–200 Н/мм²; если на станке нет манометра, ориентируйтесь на «пальцевый тест»: при нажатии сбоку полотно должно прогибаться примерно на 2–3 мм в середине пролёта между шкивами. Перетянутое полотно быстро устаёт и рвётся, недотянутое — вибрирует и уводит рез.

5. Обязательно выполняйте обкатку нового полотна

Первые 10–15 резов делайте с пониженной на 30–50% подачей (то есть медленнее и без сильного нажима). Это позволяет микронеровностям на режущих кромках сгладиться, а полотну «приработаться» к шкивам и направляющим. Не начинайте работу на полной нагрузке сразу после установки — это резко сокращает ресурс пилы.

6. Контролируйте состояние полотна и правильно завершайте работу

Регулярно осматривайте ленту на предмет трещин, сколов и затупления зубьев. При появлении волн, «захватов» или сильного нагрева немедленно остановите станок и проверьте натяжение и направляющие. По окончании работы ослабьте натяжение полотна: это снимает усталостные напряжения и продлевает срок службы ленты. Храните запасные полотна в виде аккуратных колец, исключая перегибы и контакт острых кромок с твёрдыми поверхностями.

Выбирайте наши полотна — они спроектированы специально для столярных задач: точный развод зубьев и качественная сталь обеспечивают чистый рез и долгий срок службы даже при интенсивной работе, а значит, вы экономите время и деньги на частой замене инструмента.

