

Дозатор для жидкого мыла сенсорный Puff-8178, нержавеющая сталь


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





[image: ]ОПИСАНИЕ
Автоматический сенсорный дозатор предназначен для порционной подачи жидкого мыла, а также антисептических и дезинфицирующих средств. Используется в различных общественных помещениях санитарно-технического назначения. Подача жидкости осуществляется автоматически, достаточно расположить руки под дозатором на расстоянии 5—10 см. Смотровое окно на лицевой панели позволяет визуально контролировать уровень жидкости.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Дозатор автоматический
1 шт.
2. Крепежный комплект
1 шт.
3. Ключ
1 шт.
4. Руководство по эксплуатации
1 шт.

Материал
Нерж. сталь AISI 304
Емкость резервуара
1000 мл
Габаритные размеры
117,6 × 102 × 285 мм
Коэф. погрешности
± 3 мм






ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОМПОНЕНТЫ	4	2
1. [image: ]Крышка корпуса
2. Замок
3. Резервуар3

4. Крышка резервуара
5. Блок электроники и отсек5

элементов питания	8
6. Крышка отсека элементов 6	7
питания
7. Выключатель117
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8. Разъем питания	1




УСТАНОВКА
· Закрепите дозатор на стене с помощью саморезов из комплекта поставки.
· Дозатор должен быть установлен в легкодоступном месте.
· Оставьте не менее 15 см свободного пространства над дозатором для беспрепятственного доступа к замку корпуса устройства.







· Под дозатором должно оставаться не менее 30 см свободного пространства, а также не должно быть отражающих поверхностей, чтобы исключить ложные срабатывания сенсора устройства.
· Рекомендуемая высота крепления: 130—135 см от пола до верхней части дозатора.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
· Откройте дозатор с помощью ключа1.
· Убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл», снимите крышку батарейного отсека и вставьте элементы питания, соблюдая полярность (либо вставьте штекер сетевого адаптера в разъем питания устройства и подключите к сети 220 В)2.
· Снимите крышку с резервуара для жидкости и наполните его жидким мылом либо дезинфицирующим средством. Закройте корпус дозатора на замок, переместите выключатель в положение «Вкл» и прокачайте насос, сделав несколько срабатываний сенсора устройства, для получения уверенной подачи заправленной жидкости — дозатор готов к работе.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· Включите устройство.
· Дозатор имеет двухцветный индикатор: зеленый означает, что устройство включено и работает; красный указывает на низкий уровень заряда батареи или длительное нахождение препятствия в зоне срабатывания сенсора.
· Для обработки рук поднесите их в рабочую зону сенсора дозатора4.
· Чтобы заменить или долить жидкость, откройте корпус дозатора и снимите крышку с резервуара, предварительно убедившись, что выключатель находится в положении «Выкл».
· Закройте корпус устройства и переместите выключатель в положение «Вкл». При попадании воздуха в пневматическую систему устройства, прокачайте насос — дозатор готов к эксплуатации.
· Промывайте помпу по мере необходимости, но не менее 1 раза в 3 месяца.


ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ
· 4 батарейки типа C по 1,5 В (LR14).
· Сетевой адаптер. Параметры адаптера: AC / DC, 6 В, от 1000 мА. Разъем: Jack 5.5 × 2.1 или 5.5 × 2.5; плюс в центре (см. рисунок ниже).
[image: ][image: ][image: ] 5.5 × 2.1 5.5 × 2.5 [image: ]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Для чистки используйте мягкую влажную ткань.
· Для чистки внутренней поверхности резервуара достаточно промыть его теплой водой и повторно наполнить жидкостью.
· Для чистки помпы наполните резервуар теплой водой и прокачайте систему.
· После снятия резервуара с помпой, важно правильно установить его обратно (см. рисунок).

Правильно	Неправильно

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
· Вешайте устройство строго вертикально, не переворачивайте.
· Не используйте устройство на уровне лица.
· Не нагревайте, не устанавливайте рядом с нагревательными приборами и источниками открытого огня.
· Перед открытием крышки выключите устройство.
· Используйте тип жидкости в соответствии с модификацией вашего устройство во избежание поломки. Не используйте ацетоносодержащие жидкости!
· В случае протечки жидкости на блок электроники выключите устройство, уберите следы жидкости сухой тряпкой, высушите устройство при комнатной температуре. Не разбирайте блок электроники!
· Во избежание окисления элементов питания и порчи батарейного отсека, производите их замену не реже одного раза в год.
· При обслуживании и очистке корпуса устройства от загрязнения не используйте абразивные моющие средства и предметы во избежание образования сколов и царапин.

1 В комплекте поставки.
2 Элементы питания и сетевой адаптер не входят в стандартную комплектацию устройства.
3 Зона срабатывания сенсора 8 ± 3 см.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства осуществляются в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека. Любая несоответствующая эксплуатация оборудования не является гарантийным случаем.
.

[bookmark: _GoBack]КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использовать устройство не по назначению.
2. Оставлять менее 30 см свободного пространства под дозатором.
3. Устанавливать дозатор над отражающими поверхностями.
4. Разбирать блок электроники.
5. Навешивать на дозатор посторонние предметы, не относящиеся к комплектации дозатора.
6. Устанавливать дозатор рядом с нагревательными приборами.
7. Включать и использовать дозатор при температуре ниже 5 ºC.
8. Открывать переднюю крышку дозатора, когда он включен.
9. Использовать ацетоносодержащие жидкости.
10. Использовать густые жидкости с насадкой «Спрей».

	
      Продавец
	

	
Дата продажи
	

	
Подпись продавца
	

	
Печать продавца
	




[bookmark: _Hlk215760783]  Претензий к внешнему виду товара не имею. 
   С условиями гарантии ознакомлен. 

   Подпись покупателя ________________________________

image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image1.png




image2.png




