ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ серии UL-LINE-5050
Светильник светодиодный специализированный

(проявочный свет)

ТУ-3461-001-65077870-2012
НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светодиодные светильники серии UL-LINE-5050-10 (далее светильники) предназначены для выявления дефектов штукатурно-малярных работ. 
1.2. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р                             МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Питание светильников осуществляется от сети 220В, 50 Гц.                             Не использовать в агрессивных средах. 
1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 3                                        по ГОСТ 15150. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516. М1 

2.2.  Светильники предназначены для ручного освещения поверхностей при проведении штукатурно-малярных работ. Конструкция светильников предусматривает установку телескопических штанг, штативов. 
2.3.  Технические характеристики:
     Питание сеть переменного тока 


                   175 - 264В, 50/60 Гц 
     Потребляемый ток, не более 


                  0,7 А 
     Угол половинной яркости                                                               3 х 115 °

Температура цвета                                                                          5000 К

Индекс цветопередачи                                                                     80 %

Коэффициент пульсации светового потока                                   не более 5 %

Температура окружающей среды                                                  от -20 до +40 °С
     Степень защиты по ГОСТ 14254                                                    IP40
     Коэффициент мощности                                                                 0,85
     КПД                                                                                                  80 %

     Класс защиты от поражения электрическим током 

     по ГОСТ 12.2.007.0-75                                                                     II
     Габаритные размеры                                                                       250 х 50 х 50мм

      Материал корпуса                                                                            алюминий анодированный

      Материал вторичной оптики                                                          PMMA   
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Светильник в сборе   1   шт.

Состоит из алюминиевого корпуса с установленными элементами электрической схемы (светодиодные модули, блока питания, внутренняя проводка светильника), вторичной оптики на каждый светодиодный модуль, шнуром питания длиной 5 метров со штепсельной вилкой на конце.

3.2. Упаковка – индивидуальная.

3.3. Паспорт – 1шт. 
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ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Перед началом работ извлеките светильник из упаковки, проверить комплектность и надежность крепления деталей. Убедиться в отсутствии механических повреждений (на корпусе, кабеле, штепсельной вилки).  

4.2. Подключить штепсельную вилку кабеля питания светильника в розетку.
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4.3. Поднести светильник к поверхности выполняемых штукатурно-малярных работ для выявления возможных дефектов. Расстояние и угол наклона светильника к поверхности задавать исходя из визуально выявленной картины выполненных работ.
СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации 

Номер партии 006/10/2026
Дата выпуска 20.10.2026 
Контролёр Иванов
Упаковщик Мельников 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации 

6.2. Срок службы светильников при нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 30 000 часов. 

6.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются. 

6.4. Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделий) обменять вышедшие из строя светильников в течение 2-х лет со дня отгрузки, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства. 

6.5. В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу:

620014 г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 26, офис 50. Тел (343) 328-54-55

www.doLEDika.ru
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