Техническая инструкция по использованию ленточных пил по мясу
1. Обеспечьте максимальную безопасность и подготовьте рабочее место

Перед любыми действиями полностью обесточьте станок. Работайте только в защитной экипировке: кольчужные перчатки, защитные очки, нарукавники. Убедитесь, что все защитные кожухи и ловители полотна установлены и исправны—эксплуатация без них категорически запрещена. 
2. Подбирайте шаг полотна строго под тип сырья
4 tpi -предназначены для эффективного раскроя свежего и охлаждённого мяса, включая мясо с костями,  используемых в процессе обвалки. 
3 tpi - идеально подходит для нарезки замороженных продуктов животного происхождения, таких как мясо и рыба, применимо на любых моделях ленточных пил, включая высокопроизводительные скоростные установки для обвалки. 
3+3 (волчий зуб)  -используется для резки свиных туш на полутуши . Подходит также для работ на ленточных пилах, задействованных в обвалке, особенно при обработке крупных костей и мяса с высоким содержанием костной ткани. За счёт переменной геометрии зуба обеспечивается ускоренная и качественная обработка, снижаются шумовые показатели. Усиленная спинка  выдерживает ударные нагрузки при контакте с твёрдой тканью. 
3. Правильно установите полотно и выставьте натяжение
Надевайте ленту на шкивы так, чтобы зубья были направлены вниз (в сторону рабочего стола).  Полотно должно лежать на бандажах ровно, без перекосов и не выступать за края ободов. Оптимальное натяжение для мясокостных полотен—порядка 200–250 Н/мм²: при недостаточном натяжении полотно «гуляет» и рвёт продукт, при избыточном—быстро устаёт и лопается. 
4. Точно отрегулируйте направляющие и опорные ролики
Зазоры между спинкой полотна и направляющими должны быть минимальными—не более 0,1–0,2 мм. Ролики должны слегка касаться спинки, но не зажимать её: избыточное трение перегревает металл и снижает ресурс. Проверьте параллельность направляющих относительно траектории движения полотна: даже небольшой перекос приводит к уводу реза и ускоренному затуплению зубьев при пилении костей.
5. Проводите обкатку нового полотна и соблюдайте режим реза
Первые 10–15 резов выполняйте с пониженной подачей (на 30–50% от рабочей) и без сильного нажима. Это позволяет зубьям «приработаться» к материалу и снимает внутренние напряжения после вальцовки.

Выбирайте наши полотна для мяса и костей: они изготовлены из высокоуглеродистой легированной стали с закалкой зубьев, выдерживают ударные нагрузки при распиловке замороженных блоков и костной ткани, а продуманный развод обеспечивает стабильный чистый рез без «рваных» краёв—вы экономите на браке и частой замене инструмента, сохраняя качество продукции.












