ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ для замены уплотнителя «ФУТУРУСС»

1. Снимите старый уплотнитель: откройте створку, подцепите край резинки в углу отвёрткой и аккуратно вытяните её из паза по всему периметру

2. Очистите и обезжирьте паз: тщательно удалите грязь и пыль, затем протрите паз тряпкой со спиртом или растворителем.
Паз должен быть сухим и чистым.

3. Установите новый уплотнитель: начните с верхнего угла или середины верхней горизонтали. Вдавите уплотнитель в паз пальцами, продвигаясь по всему периметру. Не растягивайте его - после усадки в углах могут появиться щели.

4. Отрежьте и состыкуйте: отрежьте лишнее, оставив запас 1-2 см.
Соедините концы встык, лучше всего в верхней части створки.

5. Проверьте результат: закройте окно и проверьте прижим листом бумаги: если он вытягивается с усилием - всё сделано правильно.

Производитель: «ФУТУРУСС» Россия, г.Мценск
