Лазерный нивелир INFINITER CL-5G

INFINITER CL-5G — новинка в линейке нивелиров INFINITER с зелеными лазерами для построения четырех вертикальных плоскостей и одной горизонтальной плоскости с плавной регулировкой угла поворота линий в новом «космическом» дизайне. *Это один из* ***лучших многолучевых лазерных нивелиров*** *на рынке (или «представленных в каталоге продукции»).*

*Широкий функционал*

Помимо двух пересекающихся вертикальных плоскостей, которые образуют 4 лазера, и горизонтальной плоскости, **лазерный уровень-нивелир** INFINITER CL-5G оснащен отвесом, который соответствует точке пересечения вертикальных плоскостей. Таким образом, можно переносить разметку с пола на потолок. Также прибор оснащен резьбой под штатив ⅝’’.

*Вариативность использования*

Все плоскости можно включать по отдельности: 1 вертикальная плоскость, 2 вертикальные плоскости, 4 вертикальные плоскости, 1 горизонтальная плоскость, все плоскости одновременно. Использование только нужных плоскостей существенно экономит заряд аккумулятора и продлевает время работы нивелира.

*В помещении и на улице*

***Зеленый*** *луч* ***лазерных нивелиров*** *INFINITER CL-5G* воспринимается в 4 раза ярче красного при одинаковой мощности излучателя, что позволяет более эффективно использовать прибор на расстояниях до 50 м с детектором. Он становится незаменимым помощником для производства работ на улице, таких как малоэтажное строительство, установка заборов или декорирование фасада.

Очки для работы с лазерными инструментами входят в комплект. При их использовании линии лучей становятся четче и ярче, что облегчит работу с нивелиром, особенно при яркой освещенности.

Продолжительность работы до 8 часов обеспечивает литий-ионным аккумулятор. Он имеет встроенный разъем, что позволяет производить его зарядку от сети 220В как вне корпуса прибора, так и в самом нивелире. Таким образом, можно продолжать работу с INFINITER CL-5G даже во время зарядки аккумулятора, что увеличивает возможности работы с прибором. Блок питания поставляется в комплекте.

Поворотное основание в INFINITER CL-5G плавно выполнит наведение вертикальных линий с высокой осевой точностью. Функция пригодится при монтаже металлических конструкций, при декорировании помещения и установке светильников.

Сенсорные кнопки позволяют осуществлять управление легким касанием, таким образом не сбивается исходное положение нивелира, что важно при точной разметке.

Регулируемая опора

При угле наклона до 3 градусов нивелир выравнивается сам. Если угол наклона превышает 3 градуса, прибор сообщает об этом звуковым сигналом и миганием линий, и его нужно выровнять вручную с помощью регулируемых ножек на опорах и пузырькового уровня на корпусе.

INFINITER CL-5G подойдет для большинства видов ремонтных работ: монтаж перегородок, металлических конструкций, осветительных приборов, установки мебели, заливки полов, декорирования помещения.

Комплектация: **лазерный нивелир**, очки для работы с лазерными инструментами, аккумулятор li-ion, зарядное устройство, инструкция, пластиковый кейс.

Гарантия: 12 месяцев

**Технические характеристики**

* Диапазон измерения 30 м/50 м
* Питание 4,2 В 3000 мАч li-ion
* Тип лазера Класс II 532 нм < 1 мВт
* Температура эксплуатации -10°C ... +40°C
* Пылевлагозащита IP 54
* Габариты диаметр 110х200 мм
* Вес 0,95 кг
* Точность самовыравнивания ±0,3 мм/м
* Диапазон самовыравнивания ± 3°
* Тип резьбы 5/8’’